Solicitação para Contratação	Código:	
		FOR-DILOG-001-01 (v.00)	

Objeto da Compra/Contração	
(X) Material de Consumo	(X) Material Permanente	( ) Serviço	

Solicitante	
Unidade solicitante: GEINS	
Responsável pela solicitação: FLÁVIO SOARES SANTOS	
Telefone(s): (68) 3302-0403 e (68) 3302-0404	E-mail: geins@tjac.jus.br	

1. Objeto

1. Objeto	

Objeto(*)	Registro de preços para aquisição eventual e futura de aquisição de ferramentas e insumos, separados em grupos, para atender as necessidades do Tribunal de justiça do Estado do Acre, em específico da Gerência de Instalações, conforme relação abaixo, pelo período de 12 meses com a possibilidade de prorrogação com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
GRUPO A
Ferramentas de mensuração
1 - Medidor a laser com bluetooth e software 2 - Trena Longa Aberta 50m
3 - Paquímetro Simples 4 - Escalímetro

GRUPO B
Suporte para papeis
1 - Prancheta A4 horizontal simples 2 - Prancheta A4 vertical simples
3 - Prancheta A3 horizontal simples

GRUPO C
Equipamentos, Insumos e peças de informática 1 - Impressora tanque de tinta A3 ou A3+
2 - Suprimento para Impressora tanque de tinta A3 ou A3+ 3 - Unidades de armazenamento SSD 480 GB
4	- Adaptador Suporte SSD HD 2.5 Para Baia 3.5
5	- Placa aceleradora de processamento de vídeo para PC - Placa De Vídeo 6 - Mouse profissional
7 - Mouse PAD profissional

GRUPO D
Ferramentas para aferição elétrica
1	- ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL
2	- ALICATE WATTÍMETRO DIGITAL
3	- CÂMERA TERMOVISORA
4	- 01 CHAVE DE FENDA ISOLADA PARA ELETRICISTA
3 X 100 MM
5	- 01 CHAVE PHILIPS ISOLADA PH1 3/16 X 4 POL
6	- 01 ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL	

1. Objeto	

Justificativa(*)	GRUPO A
Ferramentas de mensuração
Tendo em vista a necessidade de tais aparelhos para que seja possível executar e/ou conferir mensurações de espaços, ambientes, mobiliário dentre outros, na execução dos serviços correlatos aos serviços de engenharia e/ou arquitetura para atender as demandas que envolvam obra, reforma, reparo nos ambientes que atendem este Tribunal.

GRUPO B
Suporte para papeis
Esses itens tem a função de dar o apoio e suporte para execução de anotações, executar desenhos, conferência e/ou correções de projetos (plantas), dentre outras produções manuscritas que ocorrem in-loco nos ambientes de obras, reformas e ou
reparos prediais.

GRUPO C
Equipamentos, Insumos e peças de informática
Estes itens relacionados a produção de material impresso são fundamentais para estudos e análises do corpo técnico deste poder na produção de propostas de projeto que hoje está desassistido deste recurso (impressões coloridas) de fundamental importância na produção de pranchas e relatórios para a apresentação de projetos aos setores solicitantes, bem como a magistrados, comissões, setores do executivo envolvidos na aprovação das propostas de projeto. Os componentes de hardware
e periféricos solicitados aqui são necessários para que nossos equipamentos tenham melhor desempenho na confecção de materiais para a apresentação de projetos dinamizando as atividades laborais deste setor.

GRUPO D
Ferramentas para aferição elétrica.
Tendo em vista a necessidade de tais aparelhos para que seja possível realizar diagnósticos nos serviços correlatos aos serviços de engenharia elétrica deste Tribunal e por sua crucialidade na correta determinação da solução adequada dos problemas elétricos inerentes a este Tribunal.

Esta solicitação visa possibilitar melhorias na qualidade e na agilidade da fiscalização e na elaboração de relatórios e ou projetos.	

2.	DETALHAMENTO DO OBJETO

Grupo	
Item	
Descrição detalhada	Unid.de medida	
Q	
		FERRAMENTAS DE MENSURAÇÃO			
A	01	Medidor a laser com bluetooth e software Descrição do Produto:
Trena Laser / Medidor Distância Bluetooth.

Funções:
Medição de inclinações integrada;	Unid.		

		Medição indireta de comprimentos;
Medição indireta de alturas;
Função de medição de paredes;
Medição mín./máx.;
Características Técnicas:
Díodo laser 635 nm, < 1 mW; Amplitude de medição 0,05 – 50 m; Classe de laser 2;
Precisão de medição, normalm. +/- 1,5 mm; Amplitude de medição da inclinação 0-360° (4 x 90°); Precisão de medição (típica) +/- 0,2°;
Tempo de medição, normalm. < 0,5 seg; Tempo de medição máx. 4 s;
Alimentação de energia 2 x 1,5 V LR03 (AAA); Dispositivo de desconexão automática 5 min.; Peso aprox. 0,1 kg;
Comprimento a partir de 105 mm; Largura mínima 45 mm;
Altura aproximadamente 25 mm; Unidades de medida m/cm, pés/polegadas;
Número dos valores da memória de no mínimo 20 registros; Vida útil da bateria, medições individuais aprox. 10.000; Vida útil da bateria, tempo de autonomia aprox. 2,5 h; Proteção contra pó e salpicos de água IP 54;
Rosca do tripé 1/4";

Transferência de dados Dispositivos Android a partir de Bluetooth™ 2.1, Dispositivos iOS com Bluetooth™ Smart technology;
Dispositivos Android suportados Smartphone a partir de Android 4.0, Tablet a partir de Android 4.0;
Dispositivos iOS suportados iPad (a partir da 3.ª ger.), iPad Air (a partir da 1.ª ger.), iPad mini (a partir da 1.ª ger.), a partir de iPhone 4S.			

A	

02	Trena Longa Aberta 50m Descrição do Produto
Trena de caixa aberta com estojo em ABS de alta resistência.
Possuir alça moldada para as mãos, maior segurança e conforto para o seu trabalho; Fita em fibra de vidro e resistente contra umidade;
Fita graduada em milímetros e polegadas; Manivela com rebobinamento fácil e suave;
Com sistema de retorno da fita 4x mais rápido que as trenas longas tradicionais ela torna o seu trabalho ainda mais eficiente; Comprimento mínimo da fita: 50m (165ft)
Largura aproximada da fita: 13mm	

Unid.		
A	03	Paquímetro Simples Descrição do Produto	Unid.		

		Paquímetro analógico;
Fabricado em aço resistente;
Possuir ótima precisão para medir com precisão as dimensões de pequenos objetos;
Que seja acompanhado por case rígida de madeira ou plástico para armazenamento do produto; Informações Técnicas:
Graduação: 1/128” - 0,05 mm
Exatidão do instrumento: Aproximadamente 0,08 mm Capacidade de medição: 0 – 150 mm (6")			

A	

04	Kit de Escalímetros Descrição do Produto
Corpo em resina de ABS branco;
Escalímetros triangulares, com as três faces, cada uma com uma escala diferente diferenciadas por cor; Escalas em baixo relevo e com os contornos dos traços mais finos que os valores das escalas;
Escalas contempladas: 1:20 - 1:25 - 1:50 - 1:75 - 1:100 - 1:125 Dimensão aproximada de cada escalimetro: 320 x 25 mm
Que seja acompanhado por case rígida.	

Unid.		

Grupo	Item	
Descrição detalhada	Unid.de medida	
Q	
		SUPORTE PARA PAPEIS			

B	

01	Prancheta A4 horizontal simples Descrição do Produto
Modelo: A4;
Corpo de formica branca cristal de 3mm de espessura, prendedor de acrílico e parafusos cromados; Dimensão aproximada: 34 cm (L) x 26 cm (C)	

Unid.		

B	

02	Prancheta A4 vertical simples Descrição do Produto Modelo: A4
Corpo de formica, ou MDF, ou laminado melamínico, minimo de 2mm de espessura, prendedor metálico;
Dimensão aproximada: 24 cm (L) x 34 cm (C)	

Unid.		

B	

03	Prancheta A3 horizontal simples Descrição do Produto
Modelo: A3
Corpo de MDF, ou laminado melamínico, ou formica branca cristal de 3mm de espessura, prendedor de acrílico e parafusos cromados;
Dimensão aproximada: 34 x 45 cm	

Unid.		

Grupo	Item	
Descrição detalhada	Unid.de medida	
Q	
		EQUIPAMENTOS, INSUMOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA			
C	01	Impressora tanque de tinta A3 ou A3+ Descrição do Produto	Unid.		

		Impressora colorida (4 cores - CMYK) tipo, jato de tinta, modelo tanque, para a impressão de projetos, documentos, gráficos, plantas, catálogos, e relatórios de diversos tipos de gramatura e tamanhos até A3.
Autonomia de impressão por carga de tinta de 7.100 páginas em preto ou 5.700 páginas coloridas, todas com ótima qualidade visual, alto rendimento e baixo custo.
Informações Técnicas:
Autonomia da carga de tinta: No mínimo o máximo de 7.100 páginas (A4) em preto ou 5.700 páginas em cores (A4) Qualidade de imagem: 5.760 x 1440dpi
Velocidade de impressão: Até 30 ppm em preto e 17 ppm em cores Resolução máxima de no mínimo: 5760 x 1440 dpi
Capacidade de entrada de papel: aproximadamente 100 folhas de papel A4 (75g/m2) Capacidade de saída de papel: 40 folhas de papel A4 (75g/m2)
Tamanhos de papel suportados:A4, 4"x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 13" x 19", B (11" x 17"),
A3+, Super B (13" x 19")
Tipos de papel: Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, Premium Luster Photo Paper, Enhanced Matte Paper, Matte Paper Heavyweight, Watercolor Paper, Photo Quality Ink Jet Paper, Double-sided Matte, Velvet Fine Art, Papel Comum
Área de impressão: 33 cm (comprimento)x 111 cm (largura) (13" x 44") Conexões: no mínimo USB 2.0 de alta velocidade
Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8; Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Suprimentos: 4 garrafas de tinta (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
Tensão de entrada: 127V			

C	

02	Suprimento para Impressora tanque de tinta A3 ou A3+ Descrição do Produto
Garrafas de tinta Preta com bico dosador - Frascos de 70ml Informações Técnicas:
Tintas que possuam a tecnologia que proporcione alta precisão no tamanho da gota, garantindo alta resolução e definição nas impressões.
Compatível com a impressora a ser adquirida no item 01 deste grupo (C) Rendimento aproximado das impressões por garrafa da cor Preta: 4.000 páginas	

Unid.		

C	

03	Suprimento para Impressora tanque de tinta A3 ou A3+ Descrição do Produto
Garrafas de tinta Ciano com bico dosador - Frascos de 70ml Informações Técnicas:
Tintas que possuam a tecnologia que proporcione alta precisão no tamanho da gota, garantindo alta resolução e definição nas impressões.
Compatível com a impressora a ser adquirida no item 01 deste grupo (C) Rendimento aproximado das impressões por garrafa da cor ciano: 6.500 páginas	

Unid.		
C	04	Suprimento para Impressora tanque de tinta A3 ou A3+ Descrição do Produto
Garrafas de tinta Magenta com bico dosador - Frascos de 70ml Informações Técnicas:
Tintas que possuam a tecnologia que proporcione alta precisão no tamanho da gota, garantindo alta resolução e definição nas impressões.
Compatível com a impressora a ser adquirida no item 01 deste grupo (C) Rendimento aproximado das impressões por garrafa da cor Preta: 4.000 páginas	Unid.		

		Rendimento aproximado das impressões por garrafa da cor magenta: 6.500 páginas			

C	

05	Suprimento para Impressora tanque de tinta A3 ou A3+ Descrição do Produto
Garrafas de tinta Amarelo com bico dosador - Frascos de 70ml Informações Técnicas:
Tintas que possuam a tecnologia que proporcione alta precisão no tamanho da gota, garantindo alta resolução e definição nas impressões.
Compatível com a impressora a ser adquirida no item 01 deste grupo (C) Rendimento aproximado das impressões por garrafa da cor amarela: 6.500 páginas	

Unid.		

C	

06	SSD 480 GB
Descrição do Produto
Dispositivo para armazenamento de dados tipo SSD
Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatibilidade com versões anteriores para SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Capacidade mínima de 480GB
NAND 3D TLC
Leitura/gravação sequencial de aproximadamente 520/500MB/s Temperatura de Operação 0°C~70°C
Temperatura de armazenamento -40°C~85°C
Expectativa de vida 1 milhão de horas MTBF	

Unid.		

C	

07	Adaptador Suporte SSD HD 2.5 Para Baia 3.5 Descrição do Produto
Adaptador para a montagem de HDD / SSD - 2.5", em baia interna - 3.5", do PC
Dimensão Externa : aproximadamente132 x 100 x 15 m	

Unid.		
C	08	Placa aceleradora de processamento de vídeo para PC - Placa De Vídeo Descrição do Produto
Placa de vídeo dedicada, compatível com renderização hibrida SketchUp e V-Ray (arquitetura GeForce) Informações Técnicas:
Mínimo de Conectores:
-	1x DisplayPort 1.4
-	1x HDMI 2.0b
-	1x Dual Link-DV
Mínimo do Mecanismo GPU:
-	Núcleos CUDA 1280
-	Clock Base 1518 MHz
-	Clock Boost: 1733 MHz Mínimo de Memória:
-	Velocidade: 8008Mhz
-	Capacidade: 6GB
-	Interface: PCI Express GDDR5X de 192 bits
-	Largura de Banda: 192 GB / seg Mínimo do suporte de exibição:
-	Monitores Multi-Monitor: 3x	Unid.		

		-	Resolução Digital Máxima 7680x4320 a 60Hz RGB 8 bits com conectores DisplayPort duplos ou 7680x4320 a 60Hz
YUV420 de 8 bits com um conector DisplayPort 1.3
-	Resolução máxima VGA 2560x1600			

C	

09	Adaptador HDMI para VGA c/saída áudio estéreo ou

Descrição do Produto
Adaptador de vídeo HDMI para VGA c/saída áudio WI293

Características do Produto WI293 - HDMI PARA VGA
Permite a conexão de aparelhos com saída HDMI em aparelhos com entrada VGA Possui saída de áudio estérea (P2 fêmea)
HDMI macho x VGA fêmea + P2 (3,5mm) fêmea
Conecte seu notebook/ultrabook HDMI em TV/projetores VGA	

Unid.		

C	

10	Mouse profissional
Descrição do Produto
Mouse profissional laser. (Não mini, não vertical, não trackball) Informações Técnicas:
Ergonômico
Destro ou ambidestro
Com o mínimo ou nenhuma iluminação decorativa. Mínimo de 03 (três) botões
DPI máximo de no mínimo 4000 DPI Tempo de resposta de aproximadamente No caso de com fio:
Cabo USB com o mínimo de 2 m No caso de sem fio:
Rádio frequência 2.4 GHz
Tempo de duração da bateria: Se (pilha) de no mínimo 06 meses, se (recarregável) de no mínimo 70 dias aproximadamente	

Unid.		

C	

11	Mouse pad profissional Descrição do Produto
Base para uso de mouse profissional Informações Técnicas:
Base emborrachada antiderrapante costurada.
Parte superior com cobertura em microfibra e projetado para funcionar com sensores ópticos e a laser. Dimensões mínimas: 360 x 300 x 3 mm
Cor predominante: preto	

Unid.		

Grupo	
Item	
Descrição detalhada	Unid.de medida	Q	
		FERRAMENTAS PARA AFERIÇÃO ELÉTRICA			
C	01	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	Unid.		

CARACTERÍSTICAS
•	Display Duplo: 6600 Contagens (com luz de fundo).
•	Barra Gráfica: 66 segmentos.
•	Taxa de Amostragem do Display: 2,8 vezes/s.
•	Taxa de Amostragem da Barra Gráfica: 28 vezes/s.
•	True RMS AC.
•	Modo Máximo e Mínimo.
•	Peak Hold (positivo e negativo).
•	Data Hold.
•	Modo Relativo/Zero.
•	Indicação de Polaridade: Automática.
•	Indicação de Sobrefaixa: ”OL” ou “-OL” é exibida.
•	Indicação de Bateria Fraca: “ “.
•	Mudança de Faixa: Automática ou Manual.
•	Auto Power Off: Aprox. 30 minutos ou desabilitado.
•	Abertura de Garra: 57mm.
•	Coeficiente de Temperatura: 0,1 x (Precisão Especificada)/°C (0°C ~ 18°C ou 28°C ~ 50°C).
•	Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, RH < 70%.
•	Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80%.
•	Altitude de Operação: até 2000m.
•	Uso Interno.
•	Grau de Poluição: II.
•	Alimentação: Uma bateria de 9V.
•	Duração da Bateria: Aprox. 150h (alcalina).
•	Dimensões: 283(A) x 105(L) x 65(P)mm.
•	Peso: Aprox. 570g (incluindo bateria).
•	Teste de Diodo
•	Teste de continuidade

APLICAÇÕES
Instrumento True RMS que se destaca pela segurança oferecida pela CAT IV, que é voltada para aplicações industriais. Dotado das funções Peak Hold (positivo e negativo), Data Hold, Máximo e Mínimo, Modo Relativo e Barra Gráfica, o Alicate Amperímetro tem como característica a medição de Corrente e Tensão AC (exibindo a frequência do sinal no display secundário), Corrente e Tensão DC, Frequência (exibindo o ciclo duty no display secundário), Resistência, Capacitância e Testes de Continuidade e Diodo.
GERAL
A precisão é dada como ±(% da leitura + número de dígitos menos significativos) para 23°C ±5°C e umidade relativa até 70%. Especificação válida para 5% a 100% da faixa de medida.
Ciclo de calibração recomendado de 1 ano. TENSÃO AC - TRUE RMS
•	Faixas: 660mV, 6,6V, 66V, 660V e 750V.
•	Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V e 1V.
•	Precisão:
660mV: ±(1,5%+8D) de 50Hz ~ 100Hz.
Outras: ±(1,5%+8D) de 50Hz ~ 500Hz.
•	Peak Hold: ±(3,0%+200D) - 66V ~ 750V.
•	Fator de Crista: ≤ 3.
•	Faixas de Frequência*: 50Hz ~ 1kHz.
•	Precisão de Frequência*: ±(0,1%+5D).
•	Entrada Mínima*: > 500 dígitos.
•	Impedância de Entrada: >100Mâ„¦ (660mV), 10Mâ„¦ (6.6V), 9,1Mâ„¦ (todas as outras).
•	Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC RMS.
Obs*: Frequência do sinal exibida no sub-display CORRENTE AC - TRUE RMS
•	Faixas: 660A e 1500A.
•	Resolução: 0.1A e 1A.
•	Precisão:

0A ~ 660A:	±(2,0%+10D) de 50 ~ 60Hz.

660A ~ 1000A: ±(2,5%+10D) de 50 ~ 60Hz.

0 ~ 660A:	±(3,0%+10D) de 61 ~ 400Hz.

660 ~ 1000A: ±(3,5%+10D) de 61 ~ 400Hz.
1000 ~ 1500A: ±(5,0%+10D) de 50 ~ 400Hz.

•	Peak Hold: ±(3,0%+200D).
•	Fator de Crista: ≤ 3.
•	Faixas de Frequência*: 50Hz ~ 1kHz.
•	Precisão de Frequência*: ±(0,1%+5D).
•	Entrada Mínima*: > 500 dígitos.
•	Proteção de Sobrecarga: 1500A AC.

TENSÃO DC
•	Faixas: 660mV, 6,6V, 66V, 660V e 1000V.
•	Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V e 1V.
•	Precisão: ±(0,5%+2D).
•	Impedância de Entrada: >100Mâ„¦ (660mV), 10Mâ„¦ (6,6V), 9,1Mâ„¦ (todas as outras).
•	Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC RMS.
CORRENTE DC
•	Faixas: 660A e 2000A.
•	Resolução: 0,1A e 1A.
•	Precisão:
0A ~ 660A: ±(2.0%+5D).
660A ~ 1000A: ±(3,0%+5D).
1000A ~ 2000A: ±(5.0%+5D).
•	Proteção de Sobrecarga: 2000A DC RESISTÊNCIA
•	Faixas: 660â„¦, 6,6kâ„¦, 66kâ„¦, 660kâ„¦, 6,6Mâ„¦ e 66Mâ„¦.
•	Resolução: 0,1â„¦, 0,001kâ„¦, 0,01kâ„¦, 0,1kâ„¦, 0,001Mâ„¦ e 0,01Mâ„¦.
•	Precisão:
660â„¦ ~ 660kâ„¦: ±(1,0%+5D).
6,6Mâ„¦: ±(2,0%+5D).
66Mâ„¦: ±(3,5%+5D).
•	Tensão de Circuito Aberto:
-3,5V DC para faixa de 660â„¦.
-1,1V DC para outras faixas.
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS
CAPACITÂNCIA
•	Faixas: 6,6nF, 66nF, 660nF, 6,6µF, 66µF, 660µF e 6,6mF.
•	Resolução: 0,001nF, 0,01nF, 0,1nF, 0,001µF, 0,01µF, 0,1µF e 0,001mF.
•	Precisão:

•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.
FREQUÊNCIA
•	Faixas: 66Hz, 660Hz, 6,6kHz, 66kHz, 660kHz e 1MHz.
•	Resolução: 0,01Hz, 0,1Hz, 0,001kHz, 0,01kHz, 0,1kHz e 0,001MHz.
•	Precisão: ±(0,1%+5D).
•	Sensibilidade: 10Hz ~ 1MHz: > 3,5V.
•	Largura de Pulso Mínima: > 1µs.
•	Limites de Duty: 30% ~ 70%.
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS
% DUTY CYCLE
•	Faixas: 5% ~ 95%.
•	Resolução: 0,1%.
•	Largura de Pulso: > 10µs.
•	Faixa de Frequência: 40Hz ~ 20kHz.
•	Precisão (Lógico - 5V): ±(2.0%+10D).
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS
TESTE DE CONTINUIDADE
•	Corrente de Teste: 0,8mA.
•	Resolução: 0,1â„¦.

±(5,0%+10D).

6.6mF:

66nF, 6.6µF, 66µF, 660µF: ±(3,0%+10D).

±(3,0%+20D).

6,6nF e 660nF:

		•	Indicação Sonora: < 30â„¦.
•	Tensão de Circuito Aberto: -3,5V DC típico.
•	Tempo de Resposta: Aprox. 500ms.
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS
TESTE DE DIODO			
		•	Corrente de Teste: 0,8mA.
•	Precisão: ±(1,5%+5D).
•	Tensão de Circuito Aberto: 3.2V DC típico.
•	Indicação Sonora: < 0.03V.
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.
1.	Manual de Instruções.
2.	Pontas de Prova (par).
3.	Bateria 9V.
4.	Bolsa para Transporte.
5.	Certificado de Calibração.			
C	02	ALICATE WATTÍMETRO DIGITAL	Unid.		
		CARACTERÍSTICAS			
		•	Display: Função Tensão: LCD 6000 Contagens. Funções Potência, Ohm & Hz: LCD 9999 Contagens. Função ACA : LCD 4000 Contagens.
•	Display com Iluminação.
•	Taxa de Atualização Nominal:
Funções Potência, Tensão, ACA & Ohm: 2 por segundo Função Hz: 1 por segundo
•	Indicação de Polaridade: Automática.
•	Indicação de Sobrefaixa: OL.
•	Indicação de Bateria Fraca:
•	Auto Power Off: Aprox. 30 minutos ou desabilitado.
•	Data Hold.
•	Peak Hold (somente ACA/ACV).
•	Seleção Automática: ACV, DCV ou ACA.
•	Medida de Frequência da Rede.
•	Abertura de Garra: 45mm (máximo).
•	Diâmetro do Condutor: 45mm (máximo).
•	Coeficiente de Temperatura: 0.15 x (precisão especificada)/°C @ (0°C ~ 18°C ou 28°C ~ 40°C), ou especificado de outra maneira.
•	Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH Máximo de 80% para
temperatura até 31°C decaindo linearmente para 50% de umidade relativa à 40°C.
•	Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH < 80% (sem bateria).
•	Altitude de Operação: Até 2000m.
•	Grau de Poluição: 2
•	Alimentação: Bateria padrão tamanho AAA 1.5V (NEDA 24A ou IEC LR03) X 2
•	Consumo: Funções Tensão, ACA, Hz & Potência: 11mA típico Funções Ohm: 5.5mA típico
•	EMC: De acordo EN61326(1997, 1998/A1), EN61000-4-2
(1995) e EN61000-4-3(1996) - Em campo de RF de 3V/m: Precisão Total = Precisão Especificada + 50 dígitos.
Performance acima de 3V/m não é especificada.
•	Dimensões: 224(A) x 78(L) x 40(P)mm.
•	Peso: Aprox. 224g (incluindo bateria).
•	Garantia: 12 (doze) meses a partir da data de aquisição			
		APLICAÇÕES			
		Instrumento que tem como principal característica uma interface USB, disponível em todas as funções, que é utilizada para gerar laudos e monitoramento em sinais de potência trifásica, consumo de energia, tensão, corrente, entre outros. Possui também medição de frequência da rede e resistência.			
		SEGURANÇA			
		Este equipamento está de acordo com a Categoria de Instalação III 600V das normas IEC61010-2-032 (2002), EN61010-2-032 (2002), UL61010B-2-032
(2003).			
		Como determinado pela norma de segurança
NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual			
		GERAL			
		Precisão é ±(% leitura + número de dígitos) ou especificado de outra maneira, à 23°C ±5°C e umidade relativa <75%. Ciclo de calibração recomendado de 1 ano			
		TENSÃO DC			
		•	Faixa: 600V			

•	Precisão: ±(0,5%+5D)
•	Resolução: 0,1V
•	Impedância de Entrada: 2Mâ„¦, 30pF nominal
•	NMRR: > 50dB @ 50/60Hz
•	CMRR: > 120dB @ DC para 50/60Hz, Rs=1kâ„¦
•	Limiar da Detecção AutoVA: 2.4VDC nominal
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS
TENSÃO AC
•	Faixa: 600V
•	Precisão: ± (0,5%+5D) para 50Hz ~ 60Hz
± (1,5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz
± (2,5%+5D) para 500Hz ~ 3,1kHz
•	Resolução: 0,1V
•	Fator de Crista: < 2,3: 1 no fundo de escala
< 4,6: 1 no meio de escala
•	Impedância de Entrada: 2Mâ„¦, 30pF nominal
•	CMRR: > 60dB @ DC para 60Hz, Rs=1kâ„¦
•	Limiar da Detecção AutoVA: 30VAC (40Hz ~ 500Hz) nominal.
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS
FATOR DE POTÊNCIA TOTAL (PF)
•	Faixa: 0,10 ~ 0.99
•	Precisão: F ~ 21ª: 3D 22ª ~ 51ª: 5D
(1) Precisão especificada @ ACA fundamental
> 2A e ACV fundamental > 50V
•	Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC
CORRENTE AC
•	Faixas: 40A, 400A, 1000A
•	Precisão:
0 ~ 1000A ± (1,0%+5D) para 50Hz / 60Hz
0 ~ 400A ± (2,0%+5D) para 45Hz ~ 500Hz
400A ~ 1000A ± (2,5%+5D) para 45Hz ~ 500Hz
0 ~ 400A ± (2,5%+5D) para 500Hz ~ 3,1kHz
400A~ 1000A± (3.0%+5D) para 500Hz ~ 3,1kHz
(1)	Erro induzido por condutor adjacente com fluxo de corrente: < 0,06A/A
(2)	Precisões especificadas para medições feitas
no centro da garra e de 1% a 100% da faixa. Adicione 1% à precisão especificada para medidas feitas DENTRO das marcas da garra (oposto a
abertura da garra).Adicione 4% à precisão especificada para medidas feitas FORA das marcas da garra (em direção à abertura da garra).
•	Resolução: 0,01A, 0,1A, 1A
•	Fator de Crista:
< 2,5: 1 no fundo de escala (faixas 40A e 400A)
< 5,0: 1 no meio de escala (faixas 40A e 400A)
< 1,4: 1 no fundo de escala (faixa 1000A)
< 2,8: 1 no meio de escala (faixa 1000A)
•	Proteção de Sobrecarga: 1000A AC RMS contí- nuos
FREQUÊNCIA
•	Faixa: 5Hz ~ 500Hz
•	Precisão: ±(0,5%+4D)
•	Resolução: 1Hz
•	Sensibilidade de Entrada:Faixa 600V: >30V Faixa 40A: >4A
Faixa 400A: > 40A Faixa 1000A: > 400A
•	Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC
INDICAÇÃO A-LAGS
•	O indicador “A-lags” do LCD acende para indicar um circuito indutivo ou uma Corrente A atrasada em relação a Tensão V.
(1) A indicação A-lags é especificada para fundamental de 50/60Hz sem harmônicas e para ACV > 90V, ACA > 9A, & PF < 0,95
RESISTÊNCIA
•	Faixa: 999â„¦
•	Precisão: ± (1,0%+6D)
•	Resolução: 0,1â„¦
•	Tensão de Circuito Aberto: 0,4V DC típico
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS
TESTE DE CONTINUIDADE
•	Faixa: Buzina

•	Testador de Continuidade Audível: Limiar entre 10â„¦ e 300â„¦.
•	Tempo de Resposta: 250µs
•	Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS
THD%-F
•	Faixa: 0% ~ 450%
•	Precisão(1):
0 ~ 50%:
Fundamental (1,5%+6D) 2ª ~ 3ª ±(7,0%+6D)
4ª ~ 21ª ±(2,5%+6D)*
22ª ~ 51ª ±(10,0%+10D)*
50 ~ 100%:
2ª ~ 3ª Não Especificado 4ª ~ 21ª ±(2,5%+6D)*
22ª ~ 51ª ±(10,0%+10D)*
100 ~ 450%:
2ª ~ 3ª ± Não Especificado 4ª ~ 21ª ±(7,0%+6D)*
22ª ~ 51ª ± Não Especificado
POTÊNCIA kW/kVAR
•	Faixas: 600kW/KVAR
•	Precisão:

F~10ª: PF = 0,98 ~ 0,70: ±(2,0%+6D) PF = 0,70 ~ 0,50: ±(3,0%+6D)

PF = 0,50 ~ 0,30: ±(4,5%+6D)
PF = 0,30 ~ 0,20: ±(10%+6D)
11ª ~ 25ª: PF = 0,98 ~ 0,50: ±(3,5%+6D) PF = 0,50 ~ 0,30: ±(4,5%+6D)
PF = 0,30 ~ 0,20: ±(10%+6D)
26ª ~ 45ª:PF = 0,98 ~ 0,30: ±(4,5%+6D) PF = 0,30 ~ 0,20: ±(10%+6D)
46ª ~ 51ª:PF = 0,98 ~ 0,30: ±(10%+6D) PF = 0,30 ~ 0,20: ±(15%+6D)
(1)	Precisões especificadas para medições feitas no centro da garra.
(2)	Pecisão pode variar dependendo da escala, consultar peculiaridades no manual.
(3)	Precisão não é especificada @ fundamental ACA < 2A ou fundamental ACV < 50V.
•	Resolução: 0,1W/VAR.
•	Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC.
POTÊNCIA kVA
•	Faixas: 600kVA
•	Precisão:
F~10ª @ PF = 0.99 ~ 0,1: ± (2,0%+6D) 11ª ~45ª @ PF = 0.99 ~ 0,1: ± (3,5%+6D)
46ª ~51ª @ PF = 0.99 ~ 0,1: ± (5,5%+6D)
(1)	Precisões especificadas para medições feitas no centro da garra
(2)	Pecisão pode variar dependendo da escala, consultar peculiaridades no manual.
Precisão não é especificada @ fundamentalACA
< 2A ou fundamental ACV < 50V.
•	Resolução: 0,1VA.
•	Proteção de Sobrecarga: Idem a Corrente AC e Tensão AC
ENERGIA kWHr
•	Precisão da base de tempo: < 30ppm
•	Memória não volátil: Armazena separadamente um resultado de trifásico com carga balanceada e um resultado de monofásico.
SOFTWARE
•	Idioma: Inglês
•	Compatibilidade: Windows XP/Vista/7
•	Funções disponíveis: Medidor digital Medidor analógico Comparador
Tabela de Registro (dado x tempo) Gráfico (dado x tempo)
Zoom do Gráfico

		•	Arquivos:
Gráficos: *.emf ou *.wmf (MetaFile)/*.bmp (Bitmap) Tabelas: *.csv (compatível com Excel)
Gráficos + Tabela: *.157
•	Impressão: Gráfico
•	Intervalos: Manual ou ±0,5s a 9999 segundos
OBSERVAÇÃO: A função KWh não está disponível para ser utilizada com o software.
ACESSÓRIOS			
		1.	Manual de Instruções
2.	Pontas de Prova (par)
3.	Baterias
4.	Cabo & CD com Software para Interface
5.	Bolsa para Transporte
6.	Certificado de Calibração			

D	

03	CÂMERA TERMOVISORA CARACTERÍSTICAS			
		•	Display: LCD colorido 2.8” 32x31 992 pixels;
•	Ampla faixa de medição -20°C a 250°C;
•	Fácil de usar;
•	Design leve e robusto;
•	Emissividade ajustável;
•	Ajuste automático (congelamento de imagem);
•	Função desligamento automático;
•	Armazenamento: Cartão Mini-SD 8G (Não incluso);
•	Capacidade de Armazenamento: 25000 imagens no cartão Mini -SD de 8G no formato BMP;
•	Paleta de cores: Ferro, Arco Íris, Auto Contraste e Preto/Branco;
•	Dois cursores independentes para medição de temperatura máxima e mínima;
•	Alarmes de alto / baixo sonoro e visual;
•	Modo de medição: Ponto central;
•	Temperatura de armazenamento: -20°C a
+60°C;
•	Temperatura de operação: 0°C a +50°C;
•	Alimentação: 4 pilhas AA;
•	Duração da bateria: Aprox. 6 horas em operação contínua;
•	Dimensões: 233(A) x 74(L) x 94(P)mm;
•	Peso: 390g (incluindo bateria);
•	Garantia: Válida por 3 anos para o termovisor, a partir da data de aquisição.
APLICAÇÕES	

Unid.		
		O termovisor é uma câmera de visão térmica microprocessada muito utilizada na identificação de falhas e componentes com problemas de aquecimento, tanto em ambientes elétricos quanto mecânicos, auxiliando na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e máquinas.
GERAL			
		A precisão é dada como ±(% da leitura + número de dígitos), para temperatura de 23°C e umidade relativa < 90%. Especificação válida para 10% a 100% da faixa de medida ou especificado de outra maneira.
ESPECIFICAÇÕES			
		•	Emissividade Ajustável: 0,1 ~ 1,0 em passos de 0,01;
•	Resposta Espectral: 8 a 14μm;
•	Sensibilidade térmica: < 0,1ºC;
•	Display colorido de 2,8 polegadas;
•	Lente: 40° X 40°;
•	Detector: 32X31 (992 pixels);
•	Frequência da Taxa de Quadros: 9Hz;
•	Unidades: °C, °F e K;
•	Faixas: -20ºC ~ 250ºC;
•	Precisão: ±2ºC ou 2% da leitura em ºC;
•	Resolução: 0,1°C.
ACESSÓRIOS			
		1.	Cabo de Comunicação USB;
2.	Maleta de Transporte;
3.	CD com manual e software ou acesso para download			
D	04	CHAVE DE FENDA ISOLADA PARA ELETRICISTA 3 X 100 MM DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Unid.		
		•	Chave de fenda
•	Haste fabricada em aço especial isolada
•	Cabo anatômico para maior conforto e controle			

		•	Possui ponta magnetizada
•	Indicada para trabalhos em baixa tensão de até 1000 V
•	Ideal para aperto /desaperto de parafusos com fenda simples
•	Largura da ponta: 3mm (1/8”)
•	Comprimento da haste: 100mm (4”)
•	Comprimento total: 200mm			

D	

05	CHAVE PHILIPS ISOLADA PH1 3/16 X 4 POL DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
		•	Chave philips isolada
•	Medida: 3/16 x 4"
•	Cabo ergonômico que proporciona menos esforço e maior torque
•	Indicadas para trabalhos em baixa tensão ate 1000 V
•	Haste oxidada revestida
•	Comprimento: 162 mm	
Unid.		

C	

06	LICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8 POL DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
		•	Fabricado em aço gedore-vanádio;
•	Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal;
•	Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais;
•	Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas;
•	Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.	
Unid.		

Valor estimado da despesa	Estimativa de custo total, com indicação de fornecedores potenciais, no caso de itens complexos ou atípicos.	

Estratégia de suprimento	Deverá ser entregue na GEINS para o gerente, Arq.Flávio Soares, ou a quem ele determinar. (tele: (68)3302-0403 ou (68)3302-0404), no horário de expediente, a não ser que haja determinação normativa para que tenha que ser de outra forma, quando deverá ser informado ao referido gerente para que possa se fazer presente à entrega.	

Fiscalização	Forma de verificação da execução dos serviços, com indicação do fiscal do contrato. No caso de execução descentralizada, indicar os fiscais em cada local de execução.	

3.	OBRIGAÇÕES

3. DA CONTRATADA

1. A Contratante obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações desta solicitação, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, preferencialmente em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto ora adquirido;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas pelo gestor do

contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Apresentar juntamente à fatura de serviços os documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária (Certidões Negativas).
Outras obrigações, caso julgue necessário.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. A Contratante obriga-se a:
Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes nesta solicitação e nota de empenho, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4 PAGAMENTO

Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor.

5 SANÇÕES

As sanções aplicáveis a presente contratação, são aquelas previstas no Capitulo IV, Seção I e II da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

Rio Branco-AC, 08 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jener Pontes de Oliveira, Técnico Judiciário, em 08/07/2020, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Soares Santos, Gerente, em 08/07/2020, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 0813683 e o código CRC 0B3A567A.

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012

0001491-43.2020.8.01.0000	0813683v9