ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	Código:	
		FOR-DILOG-002-xx (V.00)	

ORIGEM: Solicitação DRVAC/SUTRP.
1.	OBJETO
	Estudo de viabilidade de formação de registro de preços, em razão de aquisição de 20 (vinte) unidades de veículos tipo caminhonete (pick-ups), na cor: branca a diesel S10, 01 (uma) unidade de veículo tipo Van adaptada para cadeirante a diesel S10 com capacidade para 01 (um) cadeirante + 10 (dez) passageiros + 1(um) motorista, veículos novos (0 Km), cor: branca, bem como 12 (doze) veículos tipo sedan, cor: preta, Combustível: Etanol / Gasolina / Elétrico, veículos novos
(0 Km), devidamente emplacados, transferido pela contratada e caracterizados com adesivo padrão conforme Manual de Identidade Visual do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.Acre.
2.	NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E JUSTIFICATIVA
	A presente viabilidade de formação de registro de preços, justifica-se em razão que a frota ser bastante antiga, veículos 2009 e 2014 (fabricação/modelo) com um alto custo de manutenção, bem como os sinistros ocorridos com 02 (dois) veículos L200 Triton desta instituição, conforme Proc. SEI (0004909-23.2019.8.01.0000, 0001360- 97.2022.8.01.0000), e 01 (um) Corolla Proc. SEI (0000392-04.2021.8.01.0000) os quais este Tribunal de Justiça
foi ressarcido com a indenização de 100% da tabela Fipe.
	Faz-se necessário também pelos motivos que se seguem:
Segurança: Mesmo diante de uma manutenção regular na frota antiga, é sabido que os veículos de modelos mais novos vêm com uma série de itens que proporcionam aos usuários maior segurança e
conforto ao se considerar longos trechos a serem percorridos. A dimensão geográfica de atuação deste Poder é bastante ampla, com trechos em terra, lamacentos e pavimento na sub-base
que acabam gerando desgastes prematuros nos veículos, muitas vezes ocasionando quebras do equipamento em trechos de difícil acesso e sem possibilidade de comunicação com socorro imediato.
Economia: Atualmente, os veículos usados nos trechos estão com quilometragem média de aproximadamente 200.000 Km rodados, ocasionando assim quebras e excessiva substituição de peças.
Considerando o uso ininterrupto. Um consumo maior de combustível também é fato comum em veículos mais antigos. Outro fator relevante é a indisponibilidade de veículo reserva ocasionando manutenções de longo período.
Desvalorização/depreciação: Estudos apontam um período entre 4 a 5 anos como sendo ideal para a troca de veículos, pois dessa forma a grande desvalorização já ocorreu e nesse momento que novas
tecnologias e maiores custos de manutenções começam a também aparecer.
Diante do atual racionamento orçamentário, sugere-se a viabilidade de aquisição dos veículos. Vale ainda ressaltar que a nova aquisição irá adequar a frota atual e consequentemente reduzir seus gastos.
	Quanto a viabilidade de contratação da Van adaptada para cadeirante se justifica tendo em vista a necessidade de se dar mobilidade, através de veículo adaptado, às pessoas com capacidade de locomoção reduzida que necessitem do uso de
cadeiras de roda nas demandas deste Tribunal de Justiça. Assim, promovendo acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, conforme estabelece a Lei nº 10.098, de dezembro de 2000, bem como em atenção à Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146 de 6 de julho de 2015.
3.	NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS OU A AQUISIÇÃO A SEREM CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA:
3.1. Lei nº. 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decretos n.º. 10.024/2019, 7.892/2013, 9.488/2018, Decreto Estadual nº. 4.767/19 e Instrução Normativa nº. 40/2020.
4.	ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO
4.1. A presente viabilidade de aquisição de veículos novos a serem adquiridos conforme especificações, quantificações e detalhamentos constante na solicitação de aquisição, modelo aprovado com todos os itens de séries exigidos pelo Contran, com garantia contra defeitos de fábrica não inferior a 3 (três) anos.
5.	ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

	Atendimento às necessidades dos servidores, colaboradores e usuários da Justiça indo ao encontro das necessidades do negócio, não apresentando conflito com o Planejamento Estratégico Institucional, PETIC, PLS e Resoluções ou com objetivos organizacionais relacionados à gestão das aquisições e contratações.
6.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	Requisitos de Habilitação
	Tendo em vista que a natureza do objeto não exige maior especialidade do fornecedor, o Tribunal de Contas da
União entende que os requisitos de habilitação podem ser os mínimos possíveis, conforme decisões: no presente caso, a modalidade de licitação é o pregão, e, de acordo com o Decreto no 3.555/2000, art. 13, as exigências de habilitação devem seguir o disposto na Lei no 8.666/1993, ou seja, os requisitos devem obedecer, exclusivamente, ao disposto no art. 27 e seguintes da Lei de Licitações. De acordo com Marcal Justen Filho Pregão: (Comentários a legislação do pregão
comum e eletrônico). 3ª Edição ver. e atual. De acordo com a Lei Federal no 10.520/2002 - São Paulo: Dialética, 2004.
Págs. 35, 74 e 91-95, o pregão, por tratar-se de aquisições de bens e serviços comuns, pressupõe uma necessária
simplificação decorrente da ausência de especificidade do objeto licitado, devendo, como regra, ser desnecessária a qualificação técnica para aquisição desses bens e serviços. Neste sentido, o autor lembra que "restringir o cabimento do pregão ao fornecimento de bens e serviços comuns significa, em última análise, reconhecer a desnecessidade de requisitos de habilitação mais severos. Ou seja, não foi casual a reserva do pregão apenas para bens e serviços comuns. Como esses bens estão disponíveis no mercado, segundo tendências padronizadas, presume-se não apenas a desnecessidade de maior investigação acerca do objeto. Também se pode presumir que objetos comuns não demandam maior especialidade do fornecedor. Logo, os requisitos de habilitação podem ser os mínimos possíveis." (Acórdão TCU nº 1729/2008 - Plenário). É inconstitucional e ilegal o estabelecimento de exigências que restrinjam o caráter competitivo dos certames. (Acórdão TCU nº 539/2007 - Plenário). As exigências Editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter competitivo do certame. (Acórdão TCU nº 110/2007 - Plenário).
7.	ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO
7.1. Com base nos serviços, atribuições e trechos sob jurisdição deste Poder estima-se a necessidade de aquisição de 20 (vinte) unidades de veículos tipo caminhonete (pick-ups) a diesel S10, para cumprir demandas em áreas de difícil acesso (ramais) com os serviços de cumprimentos de mandados e atendimento serviços administrativos deste Poder Judiciário, bem como 01 (uma) unidade de veículo tipo Van adaptada para cadeirante a diesel S10, tendo em vista a necessidade de se dar mobilidade, através de veículo adaptado, às pessoas com capacidade de locomoção reduzida que necessitem do uso de cadeiras de roda e 12 (doze) Veículo tipo sedan, cor: preta, Combustível: Etanol / Gasolina / Elétrico, veículos novos
(0 Km) em atendimento para substituir os veículos à disposição dos gabinetes dos Desembargadores, com 07 (sete) anos de uso, em razão que estudos apontam um período entre 4 a 5 anos como sendo ideal para a troca de veículos, pois dessa forma a grande desvalorização já ocorreu e nesse momento que novas tecnologias e maiores custos de manutenções
começam a também aparecer.
	Descrição dos Requisitos da Contratação

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES QUE DEVERÃO CONSTAR NO TERMO DE REFERÊNCIA	

ITEM	
VEÍCULO	
QUANTIDADE	
DESCRIÇÃO	
ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS	

1	
Automóvel	
20 (vinte)	
Automóvel utilitário de uso	
VEÍCULO automotor tipo	
	Utilitário tipo caminhonete		misto, tipo caminhonete (pick-	caminhonete (picape), zero	
	(Pick-up) cabine dupla, 4x4, turbo		up), cabine dupla com 4 portas	quilômetro (novo), cabine	
	a Diesel.		laterais 1 tampa na carroceria,	dupla, montada sob	
			capacidade: 5 passageiros,	estrutura de chassi, com	
			incluindo o motorista, motor:	carroceria em aço e original	
			turbo a diesel, com potência	de fábrica, com	
			mínima de 177 cv, capacidade	compartimentos de	
			de carga: 1 tonelada (mínima),	passageiros e carga em	
			características adicionais:	ambientes separados;	
			direção hidráulica, rádio:	pintura na cor branca;	
			básico, ar condicionado, freio	engate reboque; protetor de	
			ABS, transmissão manual ou	caçamba; capota marítima	
			automática, com sistema	com chave; 4 (quatro) portas	
			de tração: 4x4, cor: branca.	laterais e 1 (uma) tampa na	
				carroceria; faróis de milha	

				ou neblina; capacidade de
transporte de 5 (cinco) passageiros, incluindo motorista; motor turbo a diesel; tanque de
combustível com
capacidade mínima de 65 litros; potência mínima de 177 cv; protetores de cárter, de transmissão e de tanque de combustível fabricado
em aço; dimensões mínimas: comprimento 4.800 mm, largura 1.740 mm, distância entre os eixos
2.430 mm e carga útil de 1000 kg; transmissão manual ou automática, com sistema de tração 4x4, com controle interno de mudança da tração, incluindo a opção de marcha reduzida, e travamento automático das rodas; direção hidráulica,
elétrica ou eletrohidráulica; rádio básico, freio ABS; rodas de aço ou liga leve mínimo 16"; pneus para todos os terrenos; ar-
condicionado de fábrica integrado; bancos em couro ou tecido originais de fábrica; retrovisores
externos e acionamento posicional por comando; kit alarme e travas elétricas
com acionamento de
comando na chave; jogo de tapetes de borracha original do veículo; películas não reflexivas com nível mínimo de transparência
estabelecido na legislação vigente; e documentos e manuais em Língua Portuguesa.
Veículo automotor tipo picape que atenda integralmente as normas e diretrizes do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).	
2	Veículo novo, zero Km, tipo VAN para passageiros, com teto alto,
adaptado para o transporte de cadeirantes, veículo com
capacidade para 01 (um)	01 (um)	Veículo tipo VAN teto alto para passageiros zero Km; Fabricação: Nacional ou
MERCOSUL; Tipo do motor: com turbo e inter cooler,	VEICULO zero quilômetro (novo), tipo van para passageiros, com teto alto, adaptado para o transporte de cadeirantes, conforme	

cadeirante + 10 (dez) passageiros+ 1(um) motorista

potência mínima 125CV;
Combustível: diesel S-10; Tipo do teto: Alto; Configuração: veículo com capacidade para 01 (um) cadeirante + 10 (dez) passageiros + 1(um) motorista.
Ano de fabricação 2022 ou superior, modelo 2022 ou
superior; Transmissão: câmbio manual, no mínimo, cinco marchas à frente e uma a ré, ou câmbio automático,
sincronizadas; Direção:
Hidráulica; Tração: traseira ou dianteira; Ar condicionado instalado de fábrica: frio/quente para cabine do motorista e
compartimento dos passageiros,

característica a seguir: tipo: veículo tipo van teto alto para passageiros zero km; fabricação: nacional ou mercosul; tipo do motor:
com turbo e intercooler, potência mínima 125cv; combustível: diesel S10; tipo do teto: alto;
configuração: veículo com capacidade para 01 (um)
cadeirante + 10 (dez) passageiros + 1(um) motorista. ano de fabricação 2022 ou superior; modelo: 2022 ou superior; transmissão: câmbio manual com, no mínimo, cinco

Rádio: básico; Portas: 05 portas, marchas à frente e uma a ré,

sendo duas dianteiras, uma lateral corrediça e duas traseira; Pintura externa: sólida na cor

ou câmbio automático, sincronizadas; direção:
hidráulica; tração: traseira

branca; Elevador: Elevador para ou dianteira; ar

cadeirante, com acionamento por controle remoto;

condicionado instalado de fabrica: frio/quente para
cabine do motorista e compartimento dos
passageiros, rádio: básico; portas: 05 portas, sendo duas dianteiras, uma lateral corrediça e duas traseiras; pintura externa: sólida na
cor branca; elevador:
elevador para cadeirante, com acionamento por
controle remoto; obs.: as adaptações, no que couber deverão estar em
conformidade com a norma abnt vigente, bem como
os exigidos pelo
CONTRAN - especialmente com relação aos cintos de
segurança dos passageiros com deficiência e das
cadeiras de rodas. demais
especificações: revestimento interno:   revestimento interno do teto em carpete, laterais e caixas de rodas em courvin na cor cinza, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e isolação termo acústica de acordo
com fabricante. revestimento assoalho: piso em chapas de compensado de 15mm, revestido com passadeira antiderrapante,
sem emendas ou fresta para não haver infiltração de líquidos e para obter uma perfeita assepsia, com
acabamentos em perfis de alumínio. poltronas:

revestimento da poltrona do motorista e passageiros em tecido ou courvin, mantendo o mesmo padrão das poltronas traseiras, com
apoio de cabeça; cintos de segurança em todos os bancos, conforme normas técnicas abnt; sistema
elétrico: toda a fiação
elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos
antichamas com terminais
clipados nas pontas dos fios; 01 (uma) – iluminação interna composta de 02 (duas) luminárias embutidas no duto central do ar
condicionado – caixa traseira, com interruptor de acionamento instalado no painel do motorista; box para cadeirante: 01 (um) – box para fixação da cadeira de rodas, confeccionado em tubos de aço sae 1020, com tratamento em fundo óxido- primer e pintura na cor preta, cintos de segurança do tipo 03 (três) pontas para cadeirante, cinto de
segurança do tipo
abdominal para fixação da cadeira de rodas, apoio para cadeirante, totalmente fixada no assoalho do veículo; elevador
cadeirante: 01 (um) –
elevador para cadeirante, totalmente automatizado, instalado na porta traseira ou na lateral direita
corrediça, elevação com sistema eletro hidráulico, abertura e basculamento
manuais (mesa), capacidade original do veículo, com bomba manual para o
acionamento de emergência, sistema de segurança para
evitar acidentes em sua operação equipamentos: estepe, macaco, chave de rodas, triângulo e demais
equipamentos e acessórios exigidos pelo código nacional de trânsito (CONTRAN); demais
especificações: - equipado com 04 martelinhos de
segurança instalados nas laterais do veículo com capa de proteção; - banco do motorista e passageiro

originais; - extintor de no minimo 02 (dois) kg; - laterais direita e esquerda porta lateral, teto do
compartimento traseiro e portas traseiras do veículo totalmente moldado em abs com espessura de 3mm; - limitador de abertura das janelas laterais corrediças do veículo com 10cm de
abertura conforme portaria;
- soleira entre a cabine do motorista e a dos passageiros; - 04 (quatro) luzes vigia (sendo duas
amarelas e duas vermelhas) instaladas no teto do veículo; - fornecimento de kits de trilhos fixo no piso para fixação das cadeirantes semi automáticos. - veiculo com documentação para transporte de passageiros- tacógrafo digital.

3     Veículo (NOVO) tipo Sedan, na cor: preta, com 4 portas laterias, Motor a combustão: 1.8L VVT- i1 16V
DOHC2 Flex, Transmissão:Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle), Combustível: Etanol / Gasolina / Elétrico

12 (doze)

MOTOR
Sistema Híbrido Flex com 101 cavalos de potência no motor a
combustão e 72 no motor elétrico. Torque de 14,5 Kgf.m no motor a
combustão (abastecido 100% com etanol) e 16,6 Kgf.m no elétrico².
TRANSMISSÃO
Automática - Hybrid Transaxle CVT com botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle).
Espelhos retrovisores
externos elétricos na cor do carro com pisca integrado e rodas de liga leve aro 17" com
acabamento na cor prata.
ACABAMENTO INTERNO
Partes revestidas de couro e material sintético na cor

Motor a combustão: 1.8L VVT-i1 16V DOHC2 Flex
Motor elétrico: Dois motores elétricos (MG1 e MG2)
Motor a combustão: 101 cv
/ 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol)
Motor elétrico: 72 cv
Motor a combustão: 14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com
etanol)
Motor elétrico: 16,6 Kgf.m
Combustível: Etanol / Gasolina / Elétrico
Transmissão:Hybrid Transaxle (CVT³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric
Vehicle)
Suspensão dianteira: Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Suspensão traseira:

pretaâÂïïï¿½ï¿½ïï¿½ï¿½·. Independente, Multi-link

Painel central em Black Piano. Difusores de ar com acabamento na cor
prata. Espelho retrovisor interno com

com molas helicoidais e barra estabilizadora.
Direção: Eletroassistida progressiva (EPS)

antiofuscamento eletrocrômico.
SEGURANÇA
Safety SenseâÂïïï¿½ï¿½ïï¿½ï¿½
´ com assistente de pré- colisão (PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem
automática, sistema de alerta de mudança de
faixa (LDA), controle de velocidade de cruzeiro
adaptativo (ACC) e farol alto automático (AHB). Sete airbags (dois de

Freios dianteiros: Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS
Freios traseiros: Discos Sólidos de com ABS, EBD e BAS
Pneus: 225 / 45 R17,
Rodas:17" de liga leve com acabamento na cor prata, Estepe: 205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h),
capacidade do tanque: 43, comprimento (MM) 4.630, distância entre eixos (MM)

cortina, um de joelho para 2.700, LARGURA (SEM

motorista, dois frontais e dois laterais para motorista e passageiro), barra de proteção no interior das quatro portas, controle eletrônico de
estabilidade veicular (VSC), controle
eletrônico de tração (TRC), assistente de
subida em rampa (HAC) e sistema de alarme volumétrico e

OS ESPELHOS
RETROVISORES EXTERNOS)
(MM) 1.780, LARGURA DO VEÍCULO (COM OS ESPELHOS
RETROVISORES EXTERNOS) (MM) 2.079, PESO EM ORDEM DE MARCHA
(KG) 1.445, CAPACIDADE DE REBOQUE (KG)
400, VÃO LIVRE MÍNIMO

perimétrico. Acendimento DO SOLO (MM)

automático de faróis e lanternas em LED e luzes diurnas (DRL) nas lanternas dianteiras.
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
Computador de bordo
com visor multifunção e tela TFT de 7,0” digital e colorida. Indicador de direção econômica no painel de instrumentos (Hybrid System). Start
Button/Push Start e Smart Entry. Ar condicionado
automático digital frio e quente com filtro
antipólen. Banco do motorista com regulagem manual para seis ajustes (altura, distância e inclinação) e do passageiro dianteiro para quatro ajustes (distância e inclinação). Volante com controles de áudio,
computador de bordo e funções, Safety SenseâÂïïï¿½ï¿½ïï¿½ï¿½
´. Sensor de

148, CAPACIDADE DO
PORTA-MALAS (L) 470

estacionamento dianteiro e traseiro.
ÁUDIO
Sistema de áudio central multimídia com tela
sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3,
entrada USB e câmera de ré, podendo ser de 8”, 9”
ou 10”.

	No que se refere as especificações adicionais na tabela supramencionada, nada impede das empresas interessadas ofertarem veículos com especificações superiores as informadas, desde que regulamentada na legislação vigente.
8.	Requisitos de Entrega:
	Os veículos deverão ser entregues num prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.
A Supervisão do Almoxarifado Regional, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, no seguinte endereço: Via Verde, Rua Tribunal de Justiça, s/n, cidade de Rio Branco/Acre – CEP. 69.920-193. Telefone: (68) 3302-0400.
	Os veículos somente serão considerados entregues quando emplacados, transferido pela contratada e
caracterizados com adesivo padrão conforme Manual de Identidade Visual do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, às suas expensas.
Requisitos de Garantia:
Contra defeitos de fabricação, fica válida a garantia oferecida pela fabricante do veículo, não podendo esta ser inferior a 3 (três) anos, contados a partir da entrega do veículo.

9.	ESTIMATIVA DE PREÇOS
Em data oportuna pela GECON.
	Mapa de preços
Em data oportuna pela GECON.
	Valor estimado da contratação
Em data oportuna pela GECON.
	Metodologia aplicada à pesquisa de preços
	Em data oportuna a ser realizada pela GECON de acordo com a Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020.
10.	RESULTADOS PRETENDIDOS
	Como resultados pretendidos podemos destacar: maior conforto e segurança aos usuários, melhor performance e rendimento de combustível, melhor controle de uso e manutenção, menor gastos com manutenções e trocas de peças, otimização dos recursos públicos, maior conservação do meio ambiente uma vez que os veículos novos são fabricados dentro das normas vigentes de sustentabilidade e baixa emissão de poluentes.
Prestação de serviços rotineira com melhores ferramentas e atendimento às determinações de órgãos de controle de forma mais célere.
11.	JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
	A Súmula nº 247 TCU dispõe que é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação
adequar-se a essa divisibilidade; em decorrência da presunção de que, com a cisão em parcelas menores, aumentará a
competitividade e, consequentemente, as chances de alcançar propostas mais vantajosas, o TJAC opta pelo parcelamento da solução em grupos por tipo de veículo e suas finalidades.

12.	PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO
	Deverá ser designado Gestor com função de fiscalizar, reduzir riscos e aumentar lucratividade, através de conjunto de técnicas, procedimentos, medidas e controles que visam à administração correta e eficaz de todas as variáveis envolvidas nesta viabilidade de aquisição.
13.	DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
	Esta Supervisão declara viável esta viabilidade de contratação, no mais, atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os
elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a viabilidade de aquisição dos objetos.

Documento assinado eletronicamente por Rogério dos Santos Nascimento, Supervisor(a) de Regional, em 02/05/2022, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Baptista Quintanilha Júnior, Diretor, em 02/05/2022, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1186552 e o código CRC 4446F9A5.

0002644-43.2022.8.01.0000	1186552v4