ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 21.306.287/0001-52	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

36	Mesa de trabalho conjugadacomposta por:

-	Uma mesa reta medindo 1700x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamentocom o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamentocom o piso. Tampo e pé painel com encabeçamentolateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com, no mínimo, 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.

-	A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x25 mm (LxPxA), confeccionadoem MDP de no mínimo 40 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.
-	Uma conexão angular medindo 850x850  mm, confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura.
-	Uma mesa executiva gaveteiro pedestal medindo 1805x850x750 mm     (LxPx podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por Tampo com no mínimo 40 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 40 mm de espessura. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.

-	A mesa possui um gaveteiro lateral para sustentação da mesa executiva. Medidas mínimas: profundidade de 850 mm e altura 620 mm. Possui 03 gavetas frontais, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Puxador em alumínio, fechadura com chave escamoteávelna primeira gaveta. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondenteà prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M3-011	

CONJ.	

2	

R$ 5.000,00	

R$ 10.000,00	

R$ 5.000,00	

R$ 10.000,00	

R$ 4.450,00	

R$ 8.900,00	

R$ 6.987,00	

R$ 13.974,00	

R$ 5.359,25	

R$ 10.718,50	

R$ 1.115,71	

20%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA		
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36		
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
	Conexão angular medindo 850x850 mm.																

37	Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Confeccionada em MDP de no mínimo 40 mm de espessura. O móvel deverá possuir em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamento Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamentolateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com, no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Fixação entre as mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Indicar na proposta marca modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionado conforme os padrões de ergonomia M-  3-012	

UND	

6	

R$ 448,00	

R$ 2.688,00	

R$ 750,00	

R$ 4.500,00	

R$ 715,00	

R$ 4.290,00			

R$ 637,66	

R$ 3.825,96	

R$ 165,19	

25%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
S V NOGUEIRA EIRELI R$ 4.326,50	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

38	
Armário alto com 02 portas medindo 850x490x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamentodo móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de, no mínimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no mínimo 40 Kg por plano de carga.

Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M3-013	

UND	

2	

R$ 4.100,00	

R$ 8.200,00	

R$ 3.967,00	

R$ 7.934,00	

R$ 4.326,50	

R$ 8.653,00	

R$ 3.085,00	

R$ 6.170,00	

R$ 3.869,62	

R$ 7.739,24	

R$ 543,73	

14%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
S V NOGUEIRA EIRELI R$ 4.326,50	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

39	
Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 850x490x740 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura, revestido com laminado melamínio, com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos, rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura, que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.

Uma prateleira em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no mínimo 40 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de sua superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-014	

UND	

2	

R$ 2.000,00	

R$ 4.000,00	

R$ 1.526,00	

R$ 3.052,00	

R$ 2.300,00	

R$ 4.600,00	

R$ 2.290,00	

R$ 4.580,00	

R$ 2.029,00	

R$ 4.058,00	

R$ 363,05	

17%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
S V NOGUEIRA EIRELI R$ 4.326,50		
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 21.306.287/0001-52	
CNPJ: 02.799.522/0001-20		
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

40	Armário credenza baixo com 2 portas e nicho central medindo 1850x490x700 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm . O móvel possui nicho central com uma divisória central na vertical, e duas prateleiras, ambos confeccionados em MDP de no mínimo 18 mm. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm, revestidas em ambas as faces com laminado. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de sua superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M3-015	

UND	

6	

R$ 3.000,00	

R$ 18.000,00	

R$ 5.000,00	

R$ 30.000,00	

R$ 4.256,00	

R$ 25.536,00			

R$ 4.085,33	

R$ 24.511,98	

R$ 1.010,86	

24%	

3	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	DADAMI-COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICO LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	CNPJ: 07.986.747/0001-00	CNPJ: 84.328.228/0001-03	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

41	Armário alto com 04   portas   e   estante lateral medindo 2730x490x1650 mm (LxPxA) - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue, composto por dois armários altos com duas portas e 2 nichos abertos tipo torre, sendo um direito e outro esquerdo, conjugados. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamentodo móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Cada armário possui três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com vão de, no mínimo, 60 mm na face interna dos painéis laterais do móvel, com capacidade para, no mínimo, 40 Kg por plano de carga. Cada armário com duas portas de giro, em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira.

02 nichos laterais tipo torre aberta, sendo um direito e um esquerdo, com a mesma profundidade e altura dos armários e largura medindono mínimo 447 mm (L), corpo, laterais, base e prateleira de MDP com espessura mínima de 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura mínima de 15 mm. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamentodo móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O conjunto de armários deverá possuir fechamento para conjugar os módulos de armário alto e nichos de acordo com cada fabricante ou similar, confeccionado em MDP. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M3-016	

CONJ.	

6	

R$ 7.600,00	

R$ 45.600,00	

R$ 7.560,00	

R$ 45.360,00	

R$ 5.680,00	

R$ 34.080,00	

R$ 6.352,00	

R$ 38.112,00	

R$ 6.798,00	

R$ 40.788,00	

R$ 943,87	

13%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

42	Nicho tipo torre aberta medindo 447x447x1650 mm(LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, na cor wengue. Corpo, laterais, base, prateleiras e portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 40 mm de espessura. Possui acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura Rodapé em MDP de no mínimo 18 mm de espessura com no mínimo 50 mm de altura. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendoao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M3-017	

UND	

6	

R$ 2.000,00	

R$ 12.000,00	

R$ 2.200,00	

R$ 13.200,00	

R$ 2.083,00	

R$ 12.498,00	

R$ 1.622,00	

R$ 9.732,00	

R$ 1.976,25	

R$ 11.857,50	

R$ 250,01	

12%	

4