Solicitação Nova Contratação	Código:	
		FOR-DILOG-001-01 (v.00)	

Objeto da Compra/Contração	
( ) Material de Consumo	(X) Material Permanente	( ) Serviço	

Solicitante	
Unidade solicitante: Diretoria Judiciária	
Responsável pela solicitação: José Vicente Almeida de Souza	
Telefone(s): (68) 3302-0419	E-mail: jose.vicente@tjac.jus.br	

1. Objeto	
Objeto(*)	Material para implementação das SESSÕES DO PLENO JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVO de forma híbrida.	

Justificativa(*)	A compra justifica-se em razão do retorno presencial das atividades neste Tribunal, no entanto, deve-se manter a forma de video conferência, sobretudo em razão do art. 937, § 4º, do CPC, o que está se nomeando forma híbrida, tudo em razão da boa experiência com o emprego da tecnologia para a interação remota processual.
Desta forma, os objetos a serem adquiridos justificam-se pela inexistência, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, do material necessário para a devida implementação das Sessões Híbridas.
Para além a compra dos objetos estão em consonância com o Planejamento Estratégico 2021-2026 e atende ao objetivo de elaborar proposta de organização e funcionamento pós-pandemia, cujo resultado previsto é a instituiçõa estruturada para funcionamento híbrido das Sessões já citadas.	

2.	DETALHAMENTO DO OBJETO CÂMARAS CÍVEIS E CRIMINAL

Item	
Descrição detalhada	Unid.de medida	
Quant.	
1	CAIXA ATIVA 15 POLEGADAS SR315 A 300W RMS BT	Unidade	06	

	Especificações

300 WRMS.
Comunicação BLUETOOTH
Reprodutor de MP3 via USB e SD Card Controle Remoto Frontal
05 Presets de Equalização. Receptor FM
Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4" Entradas P2 e RCA
Auto Voltage (100~240Vac) Gabinete Exclusivo STANER
Angulação para uso como monitor (L/R) 03 pontos para montagem "Fly"
Encaixe para pedestal com trava. Alto-falante de 15" Driver de Titânio 1 1/4"
Bi-Amplificada			

2	CAIXA DE RETORNO ATIVA OPM-1315 TI PRETO (240W RMS)

Especificações

dB SPL Max. Contínuo/Pico* 117 / 123
2 Vias Com 1 Alto Falante de 15” e Driver 1” de Titânio Impedância Nominal 8 Ohms
Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz) Ângulo de Cobertura (40°Hx 120°V)
Clip Limiter Protection (CLP) Proteção Contra Curto (SCP)
Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão P10 ¼”)
Alças Laterais para Transporte
Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W
Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 525x520x575 mm Peso: 17,3Kg	

Unidade	

02	

3	MICROFONE	GOOSENECK	CONDENSADOR CARDIÓIDE CVG18DBC

Especificações

Microfone Gooseneck | condensador | cardióide | 180 ohms | 45,72cm, com base
Cabo de 45,7 cm e um pré-amplificador em linha para uso em reforço de som instalado ou conferência AV.
Filtragem	de	RF	Commshield	para	interromper	a interferência do dispositivo sem fio.
Windscreen e um flange de montagem.	

Unidade	

16	

4	INTERFACE	DE	ÁUDIO	U-PHORIA	UMC404HD 100V/240V

Especificações

Resolução de áudio de 24 bit. Alimentação fantasma ativa	

Unidade	

02	

5	CABO	MICROFONE	XLR(CANON)	MACHO	E FEMEA BALANCEADO 10 METROS
Especificações

Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC
Bitola: 2 x 0,20 mm diametro externo 5,70mm Conectores:
XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio)
XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC(liga de Alumínio)
Cor: Cabo preto com os conectores Niquelados	Unidade	20	

6	CABO P/ MICROFONE P10 STEREO X XLR FÊMEA 5 METROS BALANCEADO

Especificações
Conectores niquelados Cabo blindado	

Unidade	

05	

7	CABO P10 STEREO X 1 XLR MACHO STEREO 5 METROS - BALANCEADO
Especificações Conectores niquelados	

Unidade	

05	
8	CABO P10 X P10 NINJA 5 METROS	Unidade	05	
9	CABO P10 X P10 NINJA 10 METROS	Unidade	05	
10	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF DIGITAL SELO ANATEL

Especificações

Faixa de frequência: 615MHz-665MHz Largura de frequência: 2×32
Modo de modulação: FM
Deslocamento de frequência máxima: +/- 45KHz Resposta de frequência: 50 Hz- 15KHz Sinal/Ruído (S/n): > 105dB(A)
Distorção harmônica total: < 0.3% (1KHz) Temperatura de operação: -10°C -55°C
Distância: 100 Metros (Ambiente Ideal) Receptor: Modo de Oscilação – PLL Faixa de volume: + / – 80dB Sensibilidade: 5dBuV
Nível de saída de áudio: Saída balanceada (tomada de saída, XLR): 250mV/600 Q
Saída não balanceada: (tomada de saída de 1/4 “): 400mV/K3Q
Tensão operacional: DC 1216V,Corrente de operação: 1ª Bastões: Potência de RF:Max 30mW	Unidade	02	

	Modo de Oscilação: PPL
Estabilidade da frequência de transmição: < 30ppm Faixa dinâmica: +/- 100dB
Resposta de frequência: 50Hz-15KHz
Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL Captação do microfone: Tipo de bobina
Móvel Pilhas: 2x (1.5V) AA Alcalinas

Receptor
Base/rx/receptor D-9000s.
Possui 2 antenas omnidirecional de 1/2 comprimento de onda com conexão bnc.
Display com informações (canal, frequência, nível de AF e RF e antena usada (A/B).

Microfone
Globo de aço e corpo em alumínio.
Botão de navegação para seleção de frequência manual. Resposta de frequência: 50hz – 15.000Hz.
Sincronização rápida através de ir.			

11	MESA	DE	CORTE	DE	VÍDEO	PRO	HDMI	4 ENTRADAS E UMA SAÍDA COM PREVIW

Especificações

Entrada HDMI de até 1080p
Entrada HDMI para projetor ou monitoramento multivisor Saída Type-C para gravação de Vídeo em computador Porta Ethernet RJ45 10/100/1000
Recursos de suporte e controle completos para câmeras BMPCC 6K e 4K
Controle de luz de contagem para câmeras BMPCC 6K/4	

Unidade	

02	
12	CÂMERA PTZ HDMI SDI USB IP FULL HD WIRED WT-9770 60FPS 20X

Especificações

Câmera PTZ Wired WT-9770-20X Sensor de Imagem: 1/2.8 CMOS Resolução: 2.07MP, 16:9, Full HD Zoom: 20x
Iluminação Mínima: 0.5Lux (f1.8, AGC ON) DNR: 2D & 3D DNR
Focus: Auto/Manuak/One Push Focus Iris/Obturador: Auto/Manual
BLC: ON/OFF
WDR: OFF/ Dynamic Level Adjustment SNR: >55dB
Formatos	de	vídeo	suportados: 1080p60/50/30/25/59.94/29.97
1080i60/50/59.94; 720p60/50/30/25/59.94/29.97 cvbs OUTPUT: 576I 480I
Saída de Video: HDMI, SDI , LAN, USB3.0, USB2.0 CVBS
Compressão de formato: h.265, h.264, Dual Stream Output	Unidade	03	

	Procolos: RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, Support netword VISCA, control protocol
Lan Support: 100M (10/100BASE-Tx)
Controle	de	interface/protocolo:	RS232,RS485,VISCA, PELCO-D PELCO -P
Pan/Tilt Rotação: +170º, -30º~+90º
Pan/Tilt COntrol Speed: 0.-60º/sec, 0.1-30º/sec Preset Speed: Pan: 60º/sec, Tilt: 30º/sec
Preset Number: 255 Presets (10 presetes por controle remoto)
Peso da câmera: 1.38kg			

13	TRIPÉ PARA CÂMERA PTZ KH25N 1,55M CABEÇA HIDRÁULICA KH25 P/ 5KG

Especificações

Seções: 3
Altura máxima: 156,5 cm Altura mínima: 75,0 cm
Comprimento fechado: 79,0 cm Faixa de pan (o): 360
Faixa de tilt (o): -80°/ +90° frontal Peso: 3,41 kg
Limite de peso: 5 kg
Dimensões da embalagem: 84 x 18 x 17 cm 4,700 kg	

Unidade	

03	
14	CABO P/CONTROLADORA PTZ RS232 DB9 F MINI DIN 8 PINOS 40 MTS	Unidade	02	
15	CABO P/CONTROLADORA PTZ RS485 DB9 F MINI DIN 8 PINOS 40 MTS	Unidade	03	

16	CONTROLADORA	PARA	CÂMERA	PTZ	RS485 RS422 RS232

Especificações

Sinais de controle de interface múltipla RS485, RS422, RS232, máximo de 255 câmeras
Suporte ao protocolo de controle PELCO-D, PELCO-P e VISCA
Display LCD
Função de prompt de som do botão.
Distância de comunicação até 1200M (cabo de par trançado de 0,5 MM).	

Unidade	

01	
17	PLACA DE CAPTURA VIDEO 4K HDMI 1080 ALTA DEFINIÇÃO USB

Especificações

Resolução máxima de entrada HDMI: 4K
Resolução máxima para saída de vídeo via USB: 1080P
Resolução máxima para saída de vídeo espelhado via HDMI: 1080P
Formato de entrada de vídeo: 8/10/12 bits profundidade de cor	Unidade	02	

	Modo de saída de vídeo: YUV, JPEG Suporte formato de áudio: L-PCM
Comprimento do cabo de entrada: 15 metros ou mais, cabo padrão AWG26 HDMI
Corrente de trabalho máxima: 0.7A / 5VDC Tamanho do item: 59 * 56 * 19mm
Peso do item: 52g
Manual de Instruções
Cabo USB para USB para transmisão de imagem Cabo Micro USB para alimentação			

18	DISTRIBUIDOR SINAL SPLITTER 1X4 HDMI FULL HD 1080P 3D

Especificações

Resolução até 1080p
Resolução até 15Mts de distância de cada lado sem comprometer a qualidade do sinal
Aúdio DTS, Dolby Digital, 7.1 Channel Plug & Play
Resolução em HDMI: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Resolução em DVI: 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p	

Unidade	

04	
19	PROJETOR FULL HD 4000 LUMENS

Especificações

Sistema de Projeção: 3LCD, Tecnologia 3-chip
Método de Projeção: Frontal/traseiro/montado no teto Método de Driving: Poly-silicon TFT Active Matrix
Número de pixels: 2,073,600 pontos (1920 x 1080) x 3
Brilho: 4,000 lumens
Aspecto: 16:9
Resolução Nativa: 1920 x 1080 Full HD 1080p
Resize 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768
(XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366
x 768
(WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA
+),
1680 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA60)
Lâmpada: 230 W UHE
Vida útil da Lâmpada:
Modo ECO: Até 17,000 horas Modo Médio: Até 10,000 horas Modo normal: Até 6,500 horas
Throw Ratio: 1.32 (Zoom:Wide), 2.14 (Zoom:Tele) Tamanho (Distância Projetada)
30" – 300" (0.87 – 8.88 m) (Zoom:Wide)
30" – 300" (1.42 – 14.41 m) (Zoom:Tele)
Correção Keystone:
Vertical: mais ou menos 30 graus (Automatico) Horizontal: mais ou menos 30 degrees (Slider) Contraste: Até 16,000:1
Cores reproduzíveis: Até 1.07 bilhões de cores	Unidade	02	

	
Lentes
Tipo: Foco Manual
Número F: 1.51 – 1.99
Comprimento Focal: 18.2 – 29.2 mm
Zoom Optico: 1.0 – 1.6

Interface
1 x USB-A
1 x USB-B
1	x LAN
2	x HDMI
2 x Computador / Componente 1 x Video
1 x RS-232c
1 x Stereo Mini-jack (Mic) 1 x Saída Monitor
Audio 1 e 2 Audio L e R
1 x Saída de Audio			

20	TV 85" CRYSTAL UHD 4K, PAINEL DYNAMIC CRYSTAL COLOR, DESIGN SLIM, TELA SEM LIMITES, VISUAL LIVRE DE CABOS	
Unidade	
01	

21	EXTENSOR HDMI 120 METROS 120M CONVERSOR RJ45 IP CAT 5E/ 6 – 10 CONVERSOR HDMI PARA RJ45 E 10 RJ45 PARA HDMI

Especificações

Suporte HDMI 1.3/ HDCP 1.1 e 1.2
Suporte Modo de Point-to-Point, Multiponto-to-multiponto modo e modo de Conexão em cascata.
Padrão 802.3 Ethernet.
Suporte repetição controle Remoto. Totalmente Plug And Play.
Resoluções de HDTV: 480P, 720P, 1080P.
Áudio: Taxa de amostragem: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz. Adaptador de Energia: DC 5V/1A.
Adaptador entrada e saída HDAMI/RJ45	

Unidade	

20	

22	SUPORTE TETO MESA MONITOR LCD LED PARA TOTALMENTE ARTICULADO PARA TV DE 80 POLEGADAS	
Unidade	
01	
23	CABO HDMI DE 20 METROS	Unidade	04	
24	CABO HDMI DE 01 METRO	Unidade	05	

Valor estimado da despesa

Estimativa de custo total, com indicação de fornecedores potenciais, no caso de itens complexos ou atípicos.

Estratégia de suprimento	Definição do local de entrega, telefones para agendamento, horário e local para recebimento, o(s) responsáveis (eis) pelo recebimento, a forma de fornecimento (integral ou parcelada) etc.	

Fiscalização	Forma de verificação da execução dos serviços, com indicação do fiscal do contrato. No caso de execução descentralizada, indicar os fiscais em cada local de execução.	

3.	OBRIGAÇÕES

3. DA CONTRATADA

1. A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações desta solicitação, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, preferencialmente em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), o produto com avarias ou defeitos;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto ora adquirido;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas pelo gestor do contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Apresentar juntamente à fatura de serviços os documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária (Certidões Negativas).
Outras obrigações, caso julgue necessário.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes nesta solicitação e nota de empenho, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4 PAGAMENTO

Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor.

5 SANÇÕES

As sanções aplicáveis a presente contratação, são aquelas previstas no Capitulo IV, Seção I e II da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

Rio Branco-AC, 08 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por José Vicente Almeida de Souza, Diretor, em exercício, em 08/06/2022, às 08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1215778 e o código CRC BF434303.

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012

0004364-45.2022.8.01.0000	1215778v10