Processo: 0004953-71.2021.8.01.0000
Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Gerência de Contratação
Objeto: Constitui objeto desta solicitação processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do CFTV objeto destes autos.
 	MAPA DE PREÇOS	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT		
CASAS BAHIA	
EXTRA.COM.BR	
SUBMARINO	
Indicadores Estatísticos	
					CNPJ: 47.960.950/1088-36	CNPJ: 33.041.260/0652-90	CNPJ: 00.776.574/0006-60	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de
Variação	Nº de Preços
Utilizados	

1	
Switch Huawei 24 portas - S5700-28P-PWR-LI-AC Especificações: Capacidade de comutação: - 256 Gbit/s Performance de encaminhamento: - 42 Mpps Tabela de endereços mac: -
16.000 vlan: - 4.000 Proteção de rede em anel: - Topologia de anel rrpp e várias instâncias de rrpp Topologia de árvore Smart Link e várias instâncias Smart Link, proporcionando troca de proteção em nível de milissegundos - Proteção de Ethernet inteligente (sep) - stp (ieee 802.1d), rstp (ieee 802.1w) e mstp (ieee 802.1s) - Proteção bpdu, proteção de raiz e proteção de loop - Tunel bpdu Roteamento ip: - Rota estática Multicast: - Rastreamento igmp v1/v2/v3 e saída rápida igmp - Encaminhamento multicast em uma vlan e replicação multicast entre VLANs - Equilíbrio de carga multicast entre as portas que forem membros de um tronco - Multicast controlável - Estatísticas de tráfego multicast baseado em porta Segurança: - Gerenciamento hierárquico de usuários e proteção por senha - Autenticação aaa - Limite do número de endereços mac aprendidos - nac - Relé dhcp, servidor dhcp, rastreamento dhcp, segurança dhcp e savi dhcp - Isolamento de portas, segurança de portas e mac persistente - mff Proteção contra picos de tensão: - Recurso de proteção contra picos de tensão das portas de serviço: 6 kV Gerenciamento de bateria: - Sistema de gerenciamento baseado na Web usado para verificar o status da bateria e gerenciar a bateria (com suporte de switches de lan de bateria) Interoperabilidade: - vbst (Compatível com pvst/pvst +
/rpvst) - lnp (Similar a dtp) - vcmp (Similar a vtp) Conteúdo da Embalagem: - Switch Huawei 24 portas Garantia: 1 ano de garantia Peso: 6032 gramas (bruto com embalagem)
O Referido Equipamento deverá ser da marca descrita para atender a padronização com os equipamentos existentes	

Unid	

17		

R$ 0,00	

R$ 8.403,80	

R$ 142.864,60	

R$ 9.054,19	

R$ 153.921,23	

R$ 6.297,00	

R$ 107.049,00	

R$ 7.918,33	

R$ 134.611,61	

R$ 1.441,28	

18%	

3	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	M. F. DE AGUIAR - SEGURANCA ELETRONICA	
MARIO M. RIBEIRO	
SCORPION INFORMATICA EIRELI	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 15.472.610/0001-65	CNPJ: 17.466.957/0001-20	CNPJ: 04.567.265/0001-27	CNPJ: 34.354.190/0001-67	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

2	Gravador De Imagem Nvr Intelbras Nvd 3116 - Serie 3000 - Ip Processador principal Microprocessador dual core embutido de alto desempenho
Sistema operacional Linux® embarcado Entradas de câmera IP 16 canais
Protocolos suportados INTELBRAS-11 , Onvif perfil S vo Interfaces de conexão 1 1 HDMI, 1 VGA
Resolução da saída de vídeo 3.840 × 2.160, 1.920 × 1.080, 1.280 × 1.024, 1.280 × 720, 1.024 ×
768
Alimentação do dispositivo Entrada: fonte externa de 100-240 Vac = 50/60 Hz Saída: 12 Vdc, 0,6 A Peso 1,6 kg (sem HD)
Número máximo de usuários 10 usuários, limitando-se à taxa de saída de banda
Funções no playback Reproduzir, Parar, Voltar, Sincronizar, Quadro anterior, Próximo quadro, Avançar lento, Avançar rápido, Foto, Marcar evento, Volume, Editar vídeo
Modos de backup Dispositivo USB (com sistema de arquivos em FAT32), FTP e download através da página web do NVR
O Referido Equipamento deverá ser da marca descrita para atender a padronização com os equipamentos existentes	

Unid	

22	

R$ 2.381,67	

R$ 52.396,74	

R$ 2.381,67	

R$ 52.396,74	

R$ 2.374,23	

R$ 52.233,06	

R$ 2.400,00	

R$ 52.800,00	

R$ 2.384,39	

R$ 52.456,58	

R$ 10,98	

0%	

4	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI	CCOM INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 21.128.750/0001-13	CNPJ: 21.977.396/0001-00	CNPJ: 16.628.132/0001-00	CNPJ: 07.471.301/0001-42	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

3	Câmera Intelbras HD 720p VIP 1130 B G3 Sensor 1/2.8” 1 megapixels CMOS Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Pixels efetivos 1280 (H) × 720 (V)
Iluminação mínima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado) Relação sinal-ruído >50 dBm
Controle de ganho Automático/Manual
Balanço do branco Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB)
Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção
Lente
Distância focal 3.6mm Abertura máxima F2.0
Ângulo de visão H: 82° / V: 45º Tipo de lente Fixa
Alcance IR Sim
Comprimento de onda LED IR 850 nm
Ajuste de imagem Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / Croma / Gamma / 2DNR Tipo de montagem
Montada em placa
O Referido Equipamento deverá ser da marca descrita para atender a padronização com os equipamentos existentes	

Unid	

70	

R$ 391,00	

R$ 27.370,00	

R$ 391,00	

R$ 27.370,00	

R$ 391,50	

R$ 27.405,00	

R$ 437,00	

R$ 30.590,00	

R$ 402,62	

R$ 28.183,40	

R$ 22,92	

5%	

4	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	
FREDERICO DELGADO DE ALMEIDA	
LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI	
QUALITY ATACADO EIRELI	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 28.320.324/0001-26	CNPJ: 18.680.580/0001-70	CNPJ: 15.724.019/0001-58	CNPJ: 05.854.663/0001-97	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

4	CABO DE REDE  CAT6
Especificações: - Aplicação: Redes - Cor: Azul - Impedância: 100±15% Ohms - Revestimento: PVC Retardante a Chama - Condutor: Cobre - Diâmetro: 6mm - Temperatura de Instalação: 0ºC a 50ºC Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 80ºC - Temperatura de Operação: -20ºC a 60ºC - Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5% - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC: 93,8 Ohms/km
-	Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m - Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m - Impedância Característica: 100±15% Ohms
-	Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz - Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m - Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s - Velocidade de Propagação Nominal: 68% Informações adicionais:
-	Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. - Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG - Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm - Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km
-	Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG - Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. - Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados - Blindagem: Não Blindado (U/UTP) - Peso do Cabo: 42kg/km - Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3- 25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"	

Caixa com 305 metros	

5	

R$ 1.174,00	

R$ 5.870,00	

R$ 1.174,33	

R$ 5.871,65	

R$ 1.299,98	

R$ 6.499,90	

R$ 1.300,00	

R$ 6.500,00	

R$ 1.237,07	

R$ 6.185,35	

R$ 72,65	

5%	

4	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	
MAPEGE DISTRIBUIDORA EIRELI	
ATP GLOBAL TECHNOLOGY EIRELI	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 37.316.669/0001-05	CNPJ: 25.241.553/0001-67	CNPJ: 33.149.502/0001-38	CNPJ: 21.128.750/0001-13	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

5	CONECTOR RJ45  CAT.6 MACHO
Especificações:
-	Tipo de Conector: Rj-45 Categoria 6
-	Tipo de cabo: U/Utp
-	Diâmetro do Condutor: 26 a 22 Awg
-	Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
-	Material do produto: Termoplástico não propagante a chama Ul 94V-0	

Pacote com 100
unidades	

20	

R$ 194,00	

R$ 3.880,00	

R$ 195,00	

R$ 3.900,00	

R$ 163,00	

R$ 3.260,00	

R$ 163,00	

R$ 3.260,00	

R$ 178,75	

R$ 3.575,00	

R$ 18,19	

10%	

4	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
SCORPION INFORMATICA EIRELI	
RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
NADJA MARINA PIRES	
Indicadores de valores utilizados	
				
CNPJ: 39.941.736/0001-08	
CNPJ: 04.567.265/0001-27	
CNPJ: 32.904.046/0001-21	
CNPJ: 12.130.958/0001-86	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL						

6	HD Interno 6TB SATA 6Gb/s 64MB 7200RPM 3.5in

Especificações
Número do Modelo: WD20EZRX Interface: SATA 6 Gb / s
A capacidade formatada: 2 TB Fator de forma: 3,5 Polegadas Advanced Format (AF): sim RoHS compliant: sim

Atuação
Taxa de Transferência de Dados (Máximo) Tampão Para O anfitrião
6 Gb / s
Anfitrião n / a Partir da Unidade (sustentado): 147 MB / Cache (MB): 64
Velocidade de Rotação (RPM): IntelliPower

Confiabilidade / Integridade dos Dados Carga / Descarga Ciclos: 300000
Erros de Leitura Localidade: Não recuperáveis POR Pedaços LER
<1 eme 1014
Garantia limitada (anos) : 2

Gestão de Energia 12VDC ± 10% (A, pico)
1.73
Necessidades Médias de Energia (W) Leitura / Gravação: 4.1
Ocioso: 3.0
Standby/sleep: 0.4

Especificações Ambientais Temperatura (° C): 7 Operação
Não-Operacional 0 a 65
-40 A 70
Choque (Gs)
Operacional (2 ms, lido): 30
Operacional (2 ms, Leitura / gravação): 65 Localidade: Não Operacional (1 ms): 250 Acústica de mídia (dBA)
Ocioso: 23
Modo de Busca: 27

Dimensões físicas
Altura (in. / Mm, max): 1.028/26.1 Comprimento (in. / Mm, max): 5.787/147 Largura (. / Mm, de ± 0,01 cm): 4/101.6	

Unid	

22	

R$ 1.468,57	

R$ 32.308,54	

R$ 1.600,80	

R$ 35.217,60	

R$ 1.630,00	

R$ 35.860,00	

R$ 1.889,00	

R$ 41.558,00	

R$ 1.647,09	

R$ 36.235,98	

R$ 175,90	

10%	

4	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
POLI COMERCIAL EIRELI	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICOS EIRELI	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICOS EIRELI	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 36.080.853/0001-28	
CNPJ: 07.255.426/0001-35	
CNPJ: 17.800.159/0001-93	
CNPJ: 17.800.159/0001-93	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

7	TELEVISOR DE 55 POLEGADAS
Tipo de Tela: LED Display: 55"
Resolução: 3840 x 2160px Aspecto: 16:9
Taxa de atualização: 60hz (120 Hz via software) Conexão USB: No minímo 02 portas;
Conexão HDMI: No minímo 03 portas; Coneção de rede cabeada: SIM - RJ-45
Itens: Base para TV, manual do usuário, controle remoto, par pilhas para controle remoto, cabo de força;	

unid	

3	

R$ 3.350,00	

R$ 10.050,00	

R$ 3.351,00	

R$ 10.053,00	

R$ 3.389,00	

R$ 10.167,00	

R$ 3.450,00	

R$ 10.350,00	

R$ 3.385,00	

R$ 10.155,00	

R$ 46,98	

1%	

4	

ITEM	

DESCRIÇÃO	

UND	

QUANT	
LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	
IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	EXTREME SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICO EIRELI SEGURANCA EIRELI		
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 34.777.255/0001-87	
CNPJ: 21.977.396/0001-00	
CNPJ: 19.780.461/0001-52		
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

8	
CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO
"Freqüência de operação: 433 MHz com ressonador SAW (não perde a calibração) Tecnologia ""Smart Code""- 24 bits" No minímo 02 independentes em silicone Design Moderno Alimentação com bateria 12V
Alcance de 100 metros sem obstáculos	

unid	

100	

R$ 86,00	

R$ 8.600,00	

R$ 66,00	

R$ 6.600,00	

R$ 70,00	

R$ 7.000,00		

R$ 0,00	

R$ 74,00	

R$ 7.400,00	

R$ 10,58	

14%	

3