Solicitação Nova Contratação	Código:	
		FOR-DILOG-001-01 (v.00)	

Objeto da Compra/Contração	
( ) Material de Consumo	( x ) Material Permanente	(	) Serviço	

Solicitante	
Unidades Solicitantes: Diretorias Regionais	
Responsável pela solicitação: Antônio Augusto Pereira de Lima / Ana Paula Viana de Lima Carrilho	
Telefone(s): 68 3311-1625	E-mail: antonio.pereira@tjac.jus.br / drvac@tjac.jus.br	

1. Objeto	
Objeto(*)	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para atendimento das demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	

Justificativa(*)	A compra de equipamentos de áudio e vídeo se justifica para que possa ser realizado atendimento satisfatório nas sessões periódicas dos Tribunais do Júri, auditórios que comportam eventos e reuniões, e demais setores ou ações que necessitem dos referidos materiais.
De igual forma, dá-se a necessidade de aquisição dos suportes para instalação dos equipamentos, televisores, e, ainda, eventual substituição dos existentes que venham a apresentar defeito.	

2.	DETALHAMENTO DO OBJETO

Item	Descrição detalhada	Unid.demedida	Quant.	
1	Caixa Ativa 15 polegadas Sr315 A 300w Rms Bt

Caixas acústica com timbre excepcional e resposta cristalina. Possui bi- amplificação, leitores de MP3 através de portas USB / SD além de comunicação Bluetooth. Tamanho compacto aliado ao design elegante, torna este produto único em sua categoria. Com visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas.	Unidade	50	

	300 W RMS.
Comunicação BLUETOOTH
Reprodutor de MP3 via USB e SD Card Controle Remoto Frontal
05 Presets de Equalização. Receptor FM
Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4" Entradas P2 e RCA
Auto Voltage (100~240Vac) Gabinete Exclusivo STANER
Angulação para uso como monitor (L/R) 03 pontos para montagem "Fly"
Encaixe para pedestal com trava. Alto-falante de 15" Alto-falante de 15"
Driver de Titânio 1 1/4" Bi-Amplificada			

2	Caixa De Retorno Ativa Opm-1315 Ti Preto (240w Rms
MONITOR OU RETORNO ATIVO, IDEAL PARA USO EM PALCOS OPM 1315X
dB SPL Max. Contínuo/Pico* 117 / 123

2 Vias Com 1 Alto Falante de 15” e Driver 1” de Titânio Impedância Nominal 8 Ohms
Resposta de Frequência (60Hz a 18Khz) Ângulo de Cobertura (40°Hx 120°V)
Clip Limiter Protection (CLP) Proteção Contra Curto (SCP)
Saída Amplificada Para Caixa Passiva 8 Ohms (Conexão P10 ¼”) Alças Laterais para Transporte
Tensão de Rede 120-220V / Consumo 174W

Dimensões (Alt.xLarg.Prof.) 525x520x575 mm Peso: 17,3Kg

MODELO DO RETORNO PASSIVO ONEAL OBM-1315X:

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1358189490-monitor-de-palco- passivo-oneal-obm-1315-x-preto-_JM	

Unidade	

40	
3	Microfone Gooseneck Condensador Cardióide Cvg18dbc
Microfone Gooseneck | condensador | cardióide | 180 ohms | 45,72cm Com base	Unidade	80	

	
Microfone Gooseneck Condensador Cardióide CVG18DBC fornece
desempenho de elite com um cabo de 45,7 cm e um pré-amplificador em linha para uso em reforço de som instalado ou conferência AV. Possui filtragem de RF Commshield para interromper a interferência do dispositivo sem fio.

É ideal para uso em aplicações de reforço de som instaladas, incluindo instalações corporativas, casas de culto e instituições governamentais. O gooseneck de seção dupla fornece articulação completa e opções de posicionamento fáceis.

Cada microfone inclui um windscreen e um flange de montagem.

Sua tecnologia CommShield® protege contra interferências indesejadas de RF de dispositivos sem fio portáteis, os microfones Centraverse oferecem o melhor desempenho e confiabilidade da categoria.

-	Padrão polar cardióide com resposta personalizada para fala
-	Tecnologia CommShield® que protege contra interferências indesejadas de RF de dispositivos sem fio portáteis (smartphones, etc.) e oferece alta resistência a intensos sinais de rádio próximos
-	Resposta de frequência ideal para capturar transientes rápidos em uma ampla variedade de locais, incluindo pódios e desktops
-	Design Shure superior e construção robusta e confiável			

4	Interface de áudio U-Phoria UMC404HD 100V/240V
Ter uma boa qualidade de som ao gravar suas faixas é muito importante para dar o salto de amador para profissional. É por isso que esta interface de áudio UMC404HD U-Phoria é o certo para você.

Alcançar a gravação completa
Este dispositivo está equipado com 4 entradas, o que lhe permitirá inserir vários sons ao mesmo tempo. A regra é que você precisa de tantas entradas como linhas que deseja gravar simultaneamente, o que significa que poderá usá-la para microfones e instrumentos e obter uma gravação completa de uma só vez. Além disso, conta com 4 saídas que permitem que você se conecte ao seu computador e faça o trabalho de uma forma abrangente.

Qualidade superior
Graças à sua 192 kHz e sua resolução de áudio de 24 bit você conseguirá que todas as suas gravações tenham excelente qualidade e destacar-se as melodias de cada instrumento e de cada voz.

Alimentação fantasma ativa
Para dar mais energia ao sinal que você conecta à interface, este produto apresenta alimentação fantasma ou phantom, que otimiza o sinal e fornece corrente constante para todos os dispositivos de áudio conectados.	

Unidade	

40	
5	Cabo Microfone Xlr(canon) Macho E Femea Balanceado 10 Metros
Cabo Microfone Xlr (canon) macho e fêmea Balanceado 10Metros Características:
1 cabo de microfone tamanho de 10 metros	Unidade	100	

	Liga de Cobre 100 % estanhado OFHC
Bitola: 2 x 0,20 mm diametro externo 5,70mm Conectores:
XLR fêmea injetado em COMPOSTO ZAMAC (liga de alumínio) XLR macho injetado em COMPOSTO ZAMAC(liga de Alumínio) Cor: Cabo preto com os conectores Niquelados			

6	Cabo P/ Microfone P10 Stereo X Xlr Fêmea 5 Metros Balanceado
CABO P10 Stereo X XLR Fêmea COMPRIMENTO: 5 Metros
BALANCEADO
CONECTORES NIQUELADOS
*CABO BLINDADO .	

Unidade	

40	

7	Cabo P10 Stereo X 1 Xlr Macho Stereo 5 Metros - Balanceado
CABO P10 MACHO STEREO X XLR MACHO STEREO COMPRIMENTO : 5 METROS
CABO BALANCEADO
CONECTORES NIQUELADOS QUALIDADE EXCELENTE!	

Unidade	

40	

8	Cabo p10 x p10 mono

Uso: Instrumento
Uso 2: Mesa de Som Uso 3: Áudio
Blindagem: Cobre espiralado Material: PVC
Bitola mm²: 0,20mm² Bitola AWG: 24 AWG
Tipo de plug (L): P10 Mono Material do plug (L): Latão Tipo de plug (R): P10 Mono Material do plug	

Unidade	

50	
9	Cabo P10 X P10 Ninja 5 Metros	Unidade	40	
10	Cabo P10 X P10 Ninja 10 Metros	Unidade	40	
11	Microfone Sem Fio Duplo Uhf Digital Selo Anatel
Sistema sem fio de microfone produzido com Aluminium Al-13. Antimagnético, não produz faíscas e com isso maior durabilidade. Frequências que vão de 50hz até 15.000hz. Sincronização hiperveloz utilizando Infravermelho.

Acompanha Produto:
2x Microfones trans. bastões D-9000S UHF. 1x Receptor UHF D-9000s.
1x Cabo P10.
1x Fonte de energia bivolt. 1x Manual ilustrado.
1x Case para transporte.	Unidade	40	

	
Informações Técnicas
-	Faixa de frequência: 615MHz-665MHz
-	Largura de frequência: 2×32
-	Modo de modulação: FM
-	Deslocamento de frequência máxima: +/- 45KHz
-	Resposta de frequência: 50 Hz- 15KHz
-	Sinal/Ruído (S/n): > 105dB(A)
-	Distorção harmônica total: < 0.3% (1KHz)
-	Temperatura de operação: -10°C -55°C
-	Distância: 100 Metros (Ambiente Ideal)
-	Receptor: Modo de Oscilação – PLL
-	Faixa de volume: + / – 80dB
-	Sensibilidade: 5dBuV
-	Nível de saída de áudio: Saída balanceada (tomada de saída, XLR): 250mV/600 Q
-	Saída não balanceada: (tomada de saída de 1/4 “): 400mV/K3Q
-	Tensão operacional: DC 1216V,Corrente de operação: 1ª
-	Bastões: Potência de RF:Max 30mW
-	Modo de Oscilação: PPL
-	Estabilidade da frequência de transmição: < 30ppm
-	Faixa dinâmica: +/- 100dB
-	Resposta de frequência: 50Hz-15KHz
-	Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL
-	Captação do microfone: Tipo de bobina
-	Móvel Pilhas: 2x (1.5V) AA Alcalinas

Receptor
-	Base/rx/receptor D-9000s.
-	Possui 2 antenas omnidirecional de 1/2 comprimento de onda com conexão bnc.
-	Display com informações (canal, frequência, nível de AF e RF e antena usada (A/B).

Microfone
-	Globo de aço e corpo em alumínio.
-	Botão de navegação para seleção de frequência manual.
-	Resposta de frequência: 50hz – 15.000Hz.
-	Sincronização rápida através de ir.			
12	MESA DE SOM 10 CANAIS

Mesa de Som Staner MX 1203 USB Bluetooth
Mesa de som com design moderno e vários recursos, como bluetooth e player mp3.
Ideal para apresentações ao vivo, escuta e reprodução de áudio em alta qualidade, em ambientes como, igrejas, escolas, rádio, bares, etc.

Especificações Técnicas:
-	10 Entradas de microfone balanceadas com conectores XLR
-	2 Entradas de microfone balanceadas com conectores TRS 1/4" (P10)
-	10 Entradas de linha balanceadas com conectores TRS 1/4" (P10)
-	2 Entradas de linha com conectores RCA
-	1 Entrada linha P2
-	3 Bandas de equalização em cada canal
-	Phantom Power (+48 V)
-	Módulo MP3 player com entradas USB e SD card	Unidade	20	

	-	Conexão Bluetooth
-	Receptor FM
-	Display gráfico LCD com indicações de faixa e pasta musical
-	Controle MONITOR pre-fader para sonorizar sistema de retorno de palco
-	Saída para fones estéreo com controle de volume independente
-	V.U. tipo bargraph com 10 LEDs
-	Saída de monitor com controle fader deslizante
-	Slide-fader 60 mm em todos canais de entrada e saídas MIX L-R
-	Controles rotativos selados
-	Jacks metálicos proporcionando completa proteção contra EMI
-	Chassi compacto com laterais robustas de desenho moderno e funcional
-	Alimentação: fonte chaveada automática 127 ~ 220 V AC, 50 ~ 60 Hz
-	Consumo máximo: 10 W
-	Medidas: Largura: 44,5 cm - Altura: 5 cm - Profundidade: 30 cm
-	Peso: 3,0 kg

Conteúdo:
01 – Mesa de som 01 – Fonte (bivolt)
01 – Manual de instruções			

13	Suporte de parede para caixa de som acústica regulável

Descrição
Suporte para caixa acústica de parede
·	Suporte de parede para caixa acústica em ferro
·	Com 3 regulagem de altura
·	Pintura eletrostática preta
·	Suporte fixo
Suporte regulável que possui braço de 30 cm com 3 regulagens
Confeccionado com pintura eletrostática, na cor preta, tem design discreto, é forte, seguro e resistente.
Para uma melhor distribuição do som, em apresentações, palestras, ou cultos religiosos um suporte com caixas pode ser bastante útil, se instalados em pontos estratégicos.
Especificações técnicas:
·	Suporte de parede para caixa de som acústica
·	Braço de 30cm
·	Pintura eletrostática
·	Suporta até 40kg
·	Cor: preto
·	Diâmetro do encaixe: 3.5 cm

*Não acompanha a caixa, anúncio referente ao suporte
*Não acompanha parafuso e bucha (recomendado 8mm)	

Unidade	

50	

14	Suporte para TVs, LCD, LED, Plasma
Material: Aço
Tamanho: 10" a 75"
Tipo: Pedestal
Cor: Preta
Caractertísticas Adicionais: Suporte pedestal com rodas e altura regulável	Unidade	50	

15	Suporte para TVs, LCD, LED, Plasma Material: Aço
Tamanho: 10" a 75" Tipo: Teto
Cor: Preta
Caractertísticas Adicionais: Articulável e Inclinável	

Unidade	

50	

16	Suporte para TVs, LCD, LED, Plasma
Material: Aço
Tamanho: 10" a 75"
Tipo: Teto
Cor: Preta
Caractertísticas Adicionais: Coluna Telescópica, Giro Horizontal 360º e inclinação de 30º	

Unidade	

50	

17	Suporte para TVs, LCD, LED, Plasma
Material: Aço
Tamanho: 10" a 75"
Tipo: Parede
Cor: Preta	

Unidade	

50	

18	Suporte para TVs, LCD, LED, Plasma
Material: Aço
Tamanho: 10" a 75" Tipo: Parede Articulado Cor: Preta
Características Adicionais: Parafusos e buchas de fixação.	

Unidade	

50	
19	Tela de projeção retrátil 120 Polegadas elétrico

Polegadas: 120" (16:9)

Formato: 16:9 (120" Cor das bordas: Preta
Cor do produto: Branca	Unidade	20	

	Voltagem: 110V

Consumo (em funcionamento): 25W (poderá utilizar um conversor simples para 220V)

Acompanha controle remoto sem fio Cor da área de projeção: Branca
Tecido: Matte White (verso preto)

Medidas da área de projeção: 266 (C) x 149 (A) cm Medidas do produto: 275 (C) x 8,3 (A) x 6,7 (L) cm Medidas da caixa: 280 (C) x 12 (A) x 13 (L) cm			
20	Projetor Full Hd 4000 Lumens

Sistema de Projeção: 3LCD, Tecnologia 3-chip

Método de Projeção: Frontal/traseiro/montado no teto Método de Driving: Poly-silicon TFT Active Matrix
Número de pixels: 2,073,600 pontos (1920 x 1080) x 3

Brilho: 4,000 lumens

Aspecto: 16:9

Resolução Nativa: 1920 x 1080 Full HD 1080p

Resize 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768

(XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768

(WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA +),1680 x
900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA60)

Lâmpada: 230 W UHE Vida útil da Lâmpada:
-	Modo ECO: Até 17,000 horas

-	Modo normal: Até 6,500 horas

Throw Ratio: 1.32 (Zoom:Wide), 2.14 (Zoom:Tele) Tamanho (Distância Projetada)
30" – 300" (0.87 – 8.88 m) (Zoom:Wide)

30" – 300" (1.42 – 14.41 m) (Zoom:Tele)

Correção Keystone:

-	Vertical: mais ou menos 30 graus (Automático)	Unidade	40	

	- Horizontal: mais ou menos 30 degrees (Slider) Contraste: Até 16,000:1
Cores reproduzíveis: Até 1.07 bilhões de cores			

21	Cabo HDMI 20 Metros

Cabo HDMI versão 2.0 Ultra HD 19 Pinos, com conectores banhados à ouro 24k, protegido com blindagem e filtro, garantindo maior durabilidade,
evitando interferências e perda de qualidade.
Suporta resolução 4K 2160p - Permite resoluções de vídeo muito além da resolução 1080p, suportando a próxima geração de TV's e equipamentos que competirão com o cinema digital em uma experiência ULTRA H:

Dual View:
2 Canais de Vídeo Simultâneos

Imagem de Cinema:
Compatível com proporção de Cinema 21:9

Som Imersivo:
Com até 32 Canais de áudio e 4 Canais Simultâneos

Som Perfeito:
Frequência de áudio de até 1536Khz

Conectividade:
TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles de Vídeo Game, Bluray e etc.

Compatibilidade de áudio:
PCM, DVD-Audio / SUPER Audio CD / Dolby True HD 7.1 / DTS-HD Master Audio.

Compatibilidades:
sRGB / YCbCr - 4:2/4:4:4 - 4:2:0 / CEC Controle de outros dispositivos
/ Deep Color até 48bit / xvYCC / Auto Lip-Sync / CEC Extendido 3D:

Compatível com todos os formatos atuais de 3D. Velocidade:
Alta taxa de transferência: 18 Gbit /s à 600Mhz. Sinal de Vídeo:
Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p - 4K@60Hz.
HDMI:
Compatível com versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores Retorno de Áudio 7.1:
Pelo próprio cabo já é possível transmitir o áudio sem a necessidade de passar um cabo à parte

Canal Ethernet HDMI:
Adiciona alta velocidade em redes a um link HDMI, possibilitando aos usuários usufruir de todo benefício dos seus dispositivos IP sem a necessidade de cabos de rede Ethernet.	

Unidade	

100	

despesa	Valor estimado da	
no mercado.	De acordo com a pesquisa de preços praticada	

suprimento	Estratégia	de	Unidades administrativas e judiciais do TJAC	
Fiscalização	
designado.	Pela	Diretorias	Regionais	ou	servidor	

3.	OBRIGAÇÕES

3. DA CONTRATADA

1. A Contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações desta solicitação, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, preferencialmente em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de XX (XXXX) (dias ou horas), o produto com avarias ou defeitos;
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto ora adquirido;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas pelo gestor do contrato;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
Apresentar juntamente à fatura de serviços os documentos que comprovem a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária (Certidões Negativas).
Outras obrigações, caso julgue necessário.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. A Contratante obriga-se a:

Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes nesta solicitação e nota de empenho, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4 PAGAMENTO

Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo máximo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo fornecedor.

5 SANÇÕES

As sanções aplicáveis a presente contratação, são aquelas previstas no Capitulo IV, Seção I e II da Lei nº 8.666/93 e atualizações.

Rio Branco-AC, 25 de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Viana de Lima Carrilho, Diretora, em exercício, em 26/08/2022, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o código verificador 1273523 e o código CRC 1608338F.

Sistema Normativo do Poder Judiciário do Estado do Acre – Resolução do Tribunal Pleno Administrativo no 166/2012

0006186-69.2022.8.01.0000	1273523v17