TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº  22/2024 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1. Descrição sucinta do objeto
Aquisição de equipamentos (informática, comunicação, segurança, eletrônico) para a Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.
 
1.2 Grau de prioridade da compra ou da contratação
MÉDIA
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
 
2.1. Justificativa da necessidade da contratação
A ESJUD vem passando pela reforma em toda sua estrutura, de forma a melhorar seu espaço físico,  com a finalidade de promover a formação, o aperfeiçoamento e a
profissionalização de agentes públicos, visando ao fortalecimento e à ampliação da capacidade de execução, tendo em vista a formulação, a implantação, a execução e a avaliação
das políticas de gestão da Escola. Os itens a serem adquiridos são imprescindíveis ao perfeito funcionamento da nova Unidade de Ensino.
 
2.2. Escolha da Modalidade
Tendo em vista que os bens a serem adquiridos enquadram-se como bens comuns, a Administração deve utilizar o pregão, na forma eletrônica, como modalidade
preferencial, conforme preceitua a Lei nº 10.520/2002, o Decreto 3.555/2000 e Decreto 5.452/2005.
 
3. MATERIAIS/SERVIÇOS
3.1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO
O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está descrito conforme descrito na tabela abaixo:
 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL R$
1 BATERIAS E CARREGADOR
Kit 2x Baterias e Carregador para Monitores e Iluminadores de Led Tipo: íons de Lítio
Capacidade:7200mAh Voltagem: 7.2v Carregador Bivolt: Tensão Entrada: AC 100V-240V
50-60Hz 150mA máximo Tensão de saída: DC 8.4V 600mAh Modelos de Baterias
Compatíveis: NP-F550, NP- F750, NP-F960, FM50/70/90, QM91D Compatível com a
maioria do Monitores de Dados Referência e Iluminadores de Led, como Painéis, Bastões
de Luz, Ring Lighs. Itens Inclusos: 2X Baterias NP-F960 NP-F970 Carregador para Baterias
NP-F960 NP-F970

 
UNID

 
02

 
R$ 249,00

 
R$ 498,00

2 CABO SDI FULL HD/4K
Cabo com capacidade para transmitir em resolução FULL HD (60 FPS)/ 4K (30FPS) em
distâncias de até 50 metros. Cabo com capacidade para transmitir em resolução FULL HD +
com 100 metros de distância.
 
UNID
 
300 m
 
R$ 555,00
 
R$ 166.500,00
3 CAIXA DE CABO DE REDE
CAT 6 - UTP Caixa com 305 metros
UNID 04 R$ 869,00 R$ 3.476,00

 
4
CAIXA DE SOM ATIVA
Alto-falante de 15"
Driver de Titânio 1 1/4"
Bi-Amplificada 300 W RMS
118dB
Comunicação BLUETOOTH
Reprodutor de MP3 via USB e SD Card Controle Remoto Frontal 05 Presets de Equalização.
Receptor FM Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4" Entradas P2 e RCA
Auto Voltage (100~240Vac)
Gabinete Exclusivo STANER

 
 
UNID

 
 
06

 
 
R$ 2.429,00

 
 
R$ 14.574,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
Angulação para uso como monitor (L/R)
5 CAMERA FOTOGRÁFICA
Câmera Digital 24.1MP, Wifi, Lente EF-S 18-55mm IS II - T7+
 
UNID
 
02
 
R$ 4.669,00
 
R$ 9.338,00

 

 
 
6
CÂMERA PTZ
Capturar recorrente de até UHD 4K 60 via IP e HDMI, bem como 1080p60 em 3G-SDI. A
câmera possui 24 níveis de velocidade panorâmica (Pan) e 20 níveis de velocidade de
inclinação (Tilt). Além disso, ela possui 8 níveis ajustáveis de velocidade no Zoom e Foco.
• Sensor de imagem: CMOS de 1/1,8″
• Formatos de vídeo: HDMI: 4Kp 60/50/30/25/ – 1080p 60/50/59.94/30/29.97 – 1080i
60/55/50.90 – 3G-SDI: 1080p 60/50/30/29.97/25
• Resolução do Sensor: Efetivo – 8,42 megapixels(3840 x 2160)
• Zoom ótico: 20x
• Ângulo de visão horizontal: 60,7°~3,5° • Abertura Máxima: f/1.58 a 3.95
• Compressão de vídeo: H.264/H.265
• Predefinições: 255
• Velocidade de Movimento: Pan – 1,7 a 100°/seg, Tilt- 1,7 a 69,9°/seg
• Protocolos de controle IP/IR/NDI/Pelco-D/Pelco-P/RS-232/RS485/Visca
• Suporte PoE: Sim
• Auto-Tracking: Suporta
• Alimentação: DC 12V e PoE (Power Over Ethernet)
 Igual ou semelhante: https://neoid.com.br/produto/neoid-ptz-ndi-4k/

 

 
UNID

 

 
12

 

 
R$ 10.900,00

 

 
R$ 130.800,00

 

7
CÂMERA WIRED PTZ - SDI HDMI FULL HD RS485 RS232 20X
- Compressão de vídeo H.265, fluxo duplo; - Compatível com os protocolos ONVIF, RTSP,
RTMP;
- Com menu OSD, suporte a inversão de imagem;
- Vem com controle remoto IR;
- Suporta protocolos de comunicação padrão VISCA & Pelco; - Interface de controle RS232
in & RS232 out / RS485, suporte em daisy chain;
- Sistema de acionamento mecânico especial PTZ, garante um posicionamento preciso.
Resolução: 1080p 60FPS Zoom: 20x Controle: RS232 e RS485 Entradas HDMI, SDI,
REDE, USB, -Sensor 1/2.8" CMOS de 2.14MP -Compressor de imagem H.265 até
1080p60fps -Saída de vídeo HDMI ou SDI 3G -Zoom Óptico de 20x até 59.5º -Suporte para
um Line In Audio, 1 Line Out -Suporte para Cartão de memória até 64GB -Suporte para
Multi Protocolos -Controle Remoto -Menu OSD Focal Lens: F=4.7~94.0mm Iris: F1.6
- f3.5 Zoom Optico : 20x Zoom Digital: 12x Horizontal Viewing Angle: 59.5º
- 2.9º Angulo de PTZ Pan: -170º ~+170º Tilt: -30º ~+90º

 

 
UNID

 

 
06

 

 
R$ 4.500,00

 

 
R$ 27.000,00
 
8
CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 128GB
Cartão de memória Modelo SDSDXXG-128G-GN4IN ou similar de qualidade superior com
as seguintes especificações: Capacidade: 128GB Velocidade de transferência: Até 200
MB/s leitura e 140MB/s escrita Classe: 10, U3- Dimensões: micro SDHC (10,92mm x
14,99mm x 1,02mm) com Adaptador SD (24mm x 32xx x 2,1 mm)

UNID

02

R$ 90,00

R$ 180,00

9
COMPUTADOR DE MESA
Computador de mesa com duas telas de 19” SSD 512 Memória 16gb DDR5 Windows 11
Processador com 16 Núcleos, 30MB, 1.40 GHz to 4.80 GHz, 35W
 
UNID
 
40
 
  R$ 1.500,00
 
R$ 60.000,00
 
10
COMPUTADOR EDIÇÃO
Computador com 32GB RAM DDR5 SSD 1TB Placa de vídeo dedicada com 4 GB. Fonte
750W
 
UNID
 
02
 
R$ 3.200,00
 
R$ 6.400,00

11
COMPUTADOR GRAVAÇÃO
PC 32GB DDR5, Placa de vídeo dedicada de 6 GB, SSD 480GB, Windows 10, Fonte 750W
 
UNID
 
02
 
-
 
-

CONTROLE DE CÂMERA PTZ – IP
Ptz Controller, Joystick 4d JOYSTICK CONTROLADOR PTZ Controle avançado e
compatibilidade cruzada para até 255 câmeras PTZ. Suporte a protocolos ONVIF, VISCA -

 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408

12
IP e modos seriais VICAS, PELCO -P e PELCO -D. Joystick 4D, teclas iluminadas e tela
LCD intuitiva. Interfaces: RJ45, RS -232, RS -485/422
• Protocolos: Onvif, Visca/IP, PELCO -P/D • Taxa de transmissão: 2400, 4800, 9600, 19200,
38400bps • Display: LCD de 2,2 polegadas
• Joystick: 4D (Pan/Tilt/Zoom/Lock)
• Atalho da Câmera: 6 canais
• Predefinição: até 255
 • Alimentação: PoE (Power Over Ethernet) e Fonte DC 12V
• Consumo: 5W
Igual ou semelhante: https://neoid.com.br/produto/neoid -ptz - controller -ip -pro/

UNID

02

R$ 6.990,00

R$ 13.980,00

 

 

 
 
13
FILMADORA PROFISSIONAL
Imagem:
Sensor de imagem: Sensor CMOS com resolução de 4268 x 3148
(13,4 MP) ou superior
Resolução eficaz do sensor: 3840 x 2160 (8,29 MP)
 
Iluminação mínima:
1,7 Lux a 1/30 da velocidade do obturador 0,1 Lux a 1/2 da
velocidade do obturador
Faixa de balanço de branco: até 15.000K
 
Comprimento focal: 8.3 a 124.5mm
 
Distância focal equivalente a 35mm: 25,5 a 382,5mm
 
Abertura máxima: f/2.8 a 4.5
Estabilização de imagem: Ótica e Digital Controle de foco
Foco automático e Foco manual
 
Câmera:
Velocidade do obturador: 1/1 a 1/2000 seg
Filtro ND incorporado: Roda de filtro mecânica com filtros ND de 2
pontos (1/4), 4 pontos (1/16), 6 pontos (1/64) ND
02
Tipo de microfone embutido: Estéreo
 
Mídia de gravação: 2 x slots de cartão UHS-I SD
Gravação
Compatibilidade do sistema de transmissão: NTSC
 
Modos de gravação:
H.264/MP4 4:2:0 8-Bit:
3840 x 2160p a 23.98/24/29.97/30 fps
1920 x 1080p a 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps (35 to 45 Mb/s)

 

 

 

 
 
UNID

 

 

 

 
 
02

 

 

 

 
 
R$ 21.900,00

 

 

 

 
 
R$ 43.800,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
1280 x 720p a 59.94/60 fps (8 Mb/s)
XF-AVC 4:2:0 8-Bit:
3840 x 2160p a 23.98/24/29.97/30 fps
1920 x 1080p a 23.98/24/29.97/30/59.94/60 fps
 
Gravação de áudio:
MP4: áudio AAC de 2 canais e 16 bits MP4: áudio LPCM de 4 canais
e 16 bits XAVC: áudio LPCM de 4 canais e 24 bits
 
Interfaces Conectores de vídeo:
1 x saída Mini-HDMI (HDMI 2.0)
1 x saída BNC (3G-SDI)
Conectores de áudio:
2 x 3-XLR Mic / Linha nível de entrada (48 V alimentação fantasma)
1 x P2 1/8" / 3.5 mm estéreo auscultadores de entrada
1 x P2 1/8" / 3.5 mm estéreo de entrada de microfone Nível
 
Outras Entradas / Saídas:
1 x USB Mini-B
1 x 2.5 mm
 
Exibição
Tipo de exibição: LCD Tamanho da tela: 3"
 
Tela sensível ao toque: sim Resolução da tela: 460.000 pontos
EVF
 
Tipo de exibição EVF: LCD Tamanho da tela: .24 " Resolução EVF:
1.560.000 pontos
 
Alimentação de Energia:
Bateria compatível com Canon BP-8 Series
Conectores de Força: 1 x entrada proprietária (8,4 VCC)
 
Geral
Montagem de Acessórios: 1 x montagem de sapata fria Montagem
em Tripé: 1/4 "-20 Fêmea
 
Itens Inclusos:
Câmera de vídeo
Adaptador de Alimentação
2 Bateria de íon de lítio
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
Para-Sol com Tampa de Lente Handle
Suporte para microfone Controlador sem fio
Bolsa para transporte
 
https://www.amazon.com.br/Filmadora-Canon-Profissional-DualPixel-
AutoFoco/dp/B0875KC1VG -
https://www.emania.com.br/filmadora-sony-pxw-z150-4k-xdcamprofissional-compacta/p -
https://www.emania.com.br/filmadorapanasonic-ag-cx10-4k-zoom-24x-saida-sdi-hdmi-
super-slowmotion-paagcx10/p
14 GUARDA CHUVA DE LUZ Kit Luz Softbox 40x60cm Contínua + Tripé 2m - Estúdio UNID 04 R$ 400,00 R$ 1.600,00
 
15
HD Externo
Capacidade: 12TB Conexão: USB 3.0 Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 10 ou
posterior / Mac OS® X 10.12 ou posterior Itens Inclusos: Disco rígido externo 02 Cabo USB
3.0 de 46 cm (18 pol) Adaptador de alimentação 18 W

UNID

02

R$ 1.930,00

R$ 3.860,00
16 HUB USB 3.0, 8 PORTAS
Hub Usb 3.0 De 7 Portas Com Switch De Alta Velocidade
UNID 01 R$ 25,00 R$ 25,00
17 Interface de áudio
Este dispositivo está equipado com 4 entradas e com 4 saídas; - 192 kHz; - resolução de
áudio de 24 bit - Alimentação fantasma ativa ou phantom
UNID 03   R$ 3.400,00 10.200,00
 
18
Kit de Iluminação
3x Softbox Tamanho 50x60cm, Soquete Single de bocais e-27, para 1 Lâmpadas de 135W
cada, 3x Lâmpadas de 135 W (110V) 3x Tripés de Iluminação de 2m 1x Braço Girafa 140cm
1x Bolsa para Transporte
 
UNID
 
02
 
R$ 680,00
 
1.360,00

 
 
19
Kit Iluminação
2x Painéis LED Potencia: 30w (cada painel) Lumen: 3200Lm (cada painel) Temperatura de
Cor: 3200 a 5600k(+/-200k) Modo RGB: Sim, com ajustes finos de saturação e intensidade
Ajuste de cores 0-360° Ângulo de irradiação 120° Display: LCD Efeitos: 8 efeitos de cena
Número Leds: 336 Tempo de vida led: 50000hs Saída DC: 15V 2.4ª Itens inclusos: 2 Painéis
de Led RGB 2 Tripés de Iluminação 2 Softboxes 2 Filtros Difusores 1 Controle Remoto 4
Baterias NP-F550 (2400mAh/7.4V) 2 Carregadores NP-F550 (Bivolt) 2 Fontes de
Alimentação 15V 2.4A (Bivolt) 1 Bolsa para transporte Fonte AC Bivolt Inclusa (2x) Slots
para Bateria NP-F Série (Baterias e Carregadores Inclusos) Controle: Bluetooth Via App /
Controle Remoto Tripé Altura Máxima: 2m Suporte Formato U Bracket
https://www.emania.com.br/kit-iluminacao-2x-paineis-led-ll550rprgb-bi-color-video-light-
com-softbox-controle-tripes-bivolt/p

 

UNID

 

02

 

R$ 2.000,00

 

4.000,00
20 Kit Som Sala De Aula - Amplificador Slim 800 + 1 Par De caixas
Amplificador com Potência de saída RMS – 30w Conectores de entrada – Auxiliar RCA
Conectores de saída – line out para subwoofer ativo Quantidade de canais: 1 Suporte USB:
sim Caixa com Potência: 30W • Canal 1: APP, Bluetooth, USB e Rádio FM, Controle remoto
com troca de pastas / Auxiliar - iPhone, iPod, CD, DVD, TV, Computador • Canal 2:
Microfone Equalizador: 2 vias (graves e agudos) Canais: 1

 
UNID

 
04

 
R$ 745,00

 
2.980,00
21 Lousa Digital
Não requer projetor, Com quadro branco integrado Touchled (multitoque) . Resolução 4k.
Software Educacional. Com superfice analógica eu permite movimentar. dimensões mínimas
(L X A X P): 5,63 m X 1,24 m X 0,30 m https://movplan.com.br/produtos/lousa-digital/

UNID

05

R$ 9.000,00

45.000,00
22 Mesa de Corte
Capacidade de 8 entradas; controle integrado e recursos avançados de streaming;
Transmissão ao vivo via protocolos RTMP, o switcher também permite enviar o programa
como uma webcam via USB, oferecendo versatilidade para diferentes plataformas de
streaming. Cada uma das oito entradas pode ser gravada individualmente como um arquivo
MP4, oferecendo flexibilidade na pós-produção. O switcher também gera automaticamente
um arquivo de projeto  DaVinci Resolve, facilitando a edição e as alterações posteriores.
Com o suporte a oito entradas 3G-SDI independentes. Similiar Switcher Blackmagic

 
UNID

 
2

 
R$ 8.000,00

 
16.000,00
23 MESA DE CORTE/SWITCHER
Tela IPS full HD de 5.5 polegadas, oferece imagem real * Visualização de 6 imagens em
tempo real (4 fontes de entrada + visualização PST + imagem de saída PGM) * USB 3.0
rápido para transmissão ao vivo * Controle de câmera PTZ (até 8 câmeras) * Chroma key,
sobreposição de LOGO * T-Bar muda facilmente os efeitos de transição e fontes de sinal *
15 efeitos de transição e 9 modos PIP, a imagem ao vivo mais vívida * Áudio oferece modo
AFV ou Line In * Controle remoto via APP para PC / smartphone

 
 
UNID

 
01

 
  R$ 2.600,00

 
2.600,00
24 MESA DE CORTE/SWITCHER
 8 x entradas HDMI, 3 x saídas HDMI Suporte de resolução de até 1080p60 Processamento
de vídeo de 8 bits, 4:2:2
 
UNID
 
01
 
R$ 7.950,00
 
7.950,00
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
25 MESA DE CORTE/SWITCHER
3 entradas HDBaseT e 1 HDMI Controle de câmeras PTZ HDBaset Gravação em cartão SD
transmissão de vídeo portátil HDBaseT de 4 canais HD/SD Datavideo é um estúdio móvel
portátil que utiliza a tecnologia HDBaseT para controlar até três câmeras PTZ (com saída
HDBaseT). Possui três conectores HDBaseT que podem controlar as câmeras conectadas e
aceitar entradas de vídeo, além de uma entrada HDMI. Três saídas de programáveis HDMI
permitem conectar-se a monitores para exibir seu programa e o conector de saída de
streaming permite transmitir ao vivo para plataformas como facebook, youtube e twitch.
Dependendo da taxa de dados do seu fluxo você também pode gravar em um cartão SD.
monitor embutido na tampa, controles de switcher, incluindo uma barra T para transições na
mesa de corte, um joystick para controlar as 3 câmeras PTZ com 4 presets para cada
câmera além do controle de zoom, foco e íris para cada, controles deslizantes de áudio e
vários botões para controlar seu show. O monitor suporta o modo multiview, enquanto a
saída HDMI e streaming são programáveis.
Similar: https://www.merlin.com.br/hs-1600t-datavideo-estudio-detransmissao-portatil-
hdbaset/ Datavideo HS-1600T Estúdio Portátil de Vídeo Streaming

 

 
 
UNID

 

 
 
01

 

 

 
 
-

 

 
 
-
26 Mesa de Som com 16 canais 110V/220V MESA 16 CANAIS Alimentação fantasma A
alimentação fantasma, ou alimentação phantom, fornece corrente contínua aos dispositivos
que precisam dela, por exemplo um microfone. Este tipo de alimentação faz com que esses
dispositivos sejam padronizados e o processo de instalação seja mais  confortável e prático,
pois não requer muitas fontes de alimentação separadas. Tipo de console Analógica Tipos
de alimentação Corrente elétrica Com alimentação fantasma Sim Com efeitos Sim Principais
efeitos incluídosHall, Room, Plate, Gated, Reverse, Early reflections, Ambience, Delay,
Echo, Chorus, Flanger, Phaser, Detune, Pitch shifter, Delay/Reverb Conectores 16 mic XLR
in, 16 line jack 6.3 mm in, 1 main XLR L/R out, 1 main jack L/R 6.3 mm out, 1 phone jack 6.3
mm, 1 aux jack 6.3 mm in, 1 aux return jack 6.3 mm, 1 monitor jack L/R 6.3 mm, 1 tape RCA
L/R in, 1 tape RCA L/R out, 1 USB in Quantidade de canais 16 Conectividade USB Com
equalizador Sim Quantidade de efeitos 16 Altura 3 cm Comprimento 67 cm Largura 34 cm
Peso

 

UNID

 

02

 

R$ 1.500,00

 

3.000,00
27 Mesa de som digital
Conectores: 10 combo XLR/TRS-TS 6.3 mm in, 10 mic XLR in, 1 line RCA L/R in, 2 phone
jack 6.3 mm, 1 main XLR L/R out, 1 main jack L/R 6.3 mm out, 8 aux XLR out, 1 rec USB, 1
play USB, 1 interface USB-B, 2 USB, 1 footswitch jack 6.3 mm, 1 HDMI, 2 ethernet
Quantidade de canais: 24 Conectividade: Wi-Fi - com equalizador

UNID

02

R$ 7.099,00

14.198,00
28 Mesa De Som Mgp32x / 32 Canais
Por ser um mixer de 32 canais com efeito, essa ferramenta possui 24 entradas de microfone
com Phantom Power (48V) e HPF por canal; 32 entradas em linha (24 mono e 4 estéreo); 6
mandadas auxiliadoras + 2 mandadas para os efeitos internos; 4 sub-grupos + 02 saída ST;
2 saídas Matrix; 1 saída Mono; Compressores de um botão; chassis de metal; Abas de racks
integradas; Alimentação interna universal; Canal Híbrido; Efeito digital dual; Conectividade
digital para iPod/iPhone; Compressor multibanda; Gravação e reprodução via USB*

 
UNID

 
02

 
R$ 10.600,00

 
21.200,00
29 Microfone Condensador Cardióide Gooseneck
Descrição
Encontre o microfone mais adequado para as suas necessidades, enquanto esteja à procura
de um microfone vocal, instrumento ou sem fio. Desde 1925, artistas e entusiastas da
música de todo o mundo escolheram a Shure para o desempenho incomparável de seus
produtos. Design eficaz Seu padrão polar cardióide oferece uma maior sensibilidade aos
sons frontais, o que evita o ruído proveniente da parte posterior.

 
UNID

 
04

 
R$ 1.492,00

 
5.968,00
30 MICROFONE ESTUDIO (SHOTGUN)
Microfone Shotgun Super Unidirecional Ultra-cardióide
 
UNID
 
03
 
R$ 396,00
 
1.188,00
31 MICROFONE LAPELA WIRELESS Microfone sem fio, sistema microfone de lapela de canal
duplo de 2,4 GHz para smartphones, câmera DSLR, filmadora, tablets. Responsividade do
som 42 dB - Nível de ruído 85 dB - Baterias inclusas Sim – Alimentação bateria e energia

UNID

05

R$ 811,00

4.055,00
32 Microfone para estúdio de rádio
Microfone para estúdio de rádio: Impedância:100 OHMS Resposta_de_frequência:20Hz-
20kHz Atenuação de entrada de sinal em -10dB e rolagem de baixas frequências
selecionável Sensibilidade_spl:138dB Acessórios_inclusos: SHOCK MOUNT, POP FILTER
E MALETA Alimentação: PHANTOM POWER Botão_liga_desliga: NÃO Conector_plug:
XLR 3 pinos banhado a ouro Padrão_polar: CARDIÓIDE; OMNI; FORMA DE 8
Tamanho_do_diafragma:1" (25.4mm) corpo de alumínio niquelado.

 
 
UNID

 
 
04

 
 
R$ 799,00

 
 
3.196,00
33 Microfone Sem Fio duplo banda alta UHF
(Microfone Sem Fio duplo banda alta UHF. Alta sensibilidade, baixo ruído na transmissão e
recepção, módulo pcb com montagem de superfície(smd), modulação: FM. Relação
sinal/ruido:>105dB, frequência portadora: UHF 614 a 806 MHz, estabilidade de frequência:
+/-0,005%, potência de saída: 10 Mw(Max.), raio de transmissão: 60 metros, alimentação: 1
par de pilhas AA, led indicador de carga das pilhas, chave de liga/desliga. Itens Inclusos: 02

 

 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
- Transmissores; 01 - Receptor; 01 - Fonte Bivolt; 01 - Cabo de áudio P10; 02 - Pares de
pilha AA; 01 - Manual de uso; 01 - Case para transporte; Garantia: 12 Meses;
UNID 12    R$ 859,00 10.308,00
34 Microfone Sem Fio Uhf Duplo De Mão Profissional
Os bastões e a base possuem construção em alumínio Ai-13, proporcionando maior
durabilidade. A cápsula dinâmica cardióide possui uma sonoridade única, transparente e
encorpada. São 100 canais para cada bastão, scan automático de frequência e
sincronização, infra-vermelho Dois canais com dois bastões. Itens inclusos: 2 microfones
trans. bastões UHF. 1 Receptor UHF. 1 Cabo P10. 1 Fonte de energia bivolt. Informação
adicional: Faixa de frequência : 615 MHz – 665MHz Largura de frequência : 2×32 Modo de
modulação : FM Deslocamento de frequência máxima : +/- 45KHz Resposta de frequência :
50 Hz – 15 KHz Sinal/Ruído : (S/n) > 105dB(A) Distorção harmônica total : < 0.3% (1KHz)
Temperatura de operação: -10º à 55ºC Distância: 100 metros - Receptor Modo de
Oscilação: – PLL Faixa de Volume : +/- 80dB Sensibilidade : 5dBuV Nível de saída de áudio
Saída balanceada (tomada de saída XLR): 250mV/600 Q Tensão operacional : DC 1216V,
corrente de operação: 1ª Bastões : Max 30mW Estabilidade da frequência de transmissão :
< 30ppm Faixa dinâmica : +/- 100dB Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL
Captação do microfone : Tipo de bobina Saída não balanceada: (Tomada de saída de 1/4''):
400mV/K3Q

 

 
 
UNID

 

 
 
02

 

 
 
R$ 2.100,00

 

 
 
4.200,00
35 Microfone Sem Fio Uhf Duplo De Mão Profissional
A cápsula dinâmica cardióide possui uma sonoridade única, transparente e encorpada. São
100 canais para cada bastão, scan automático de frequência e sincronização, infra-
vermelho 2 microfones trans. bastões UPHF. 1 Receptor UH 1 Cabo P10. 1 Fonte de
energia bivolt. 1 Manual ilustrado. 1 Case para transporte. Informação adicional: Faixa de
frequência : 615 MHz – 665MHz Largura de frequência : 2×32 Modo de modulação : FM
Deslocamento de frequência máxima : +/ - 45KHz Resposta de frequência : 50 Hz – 15 KHz
Sinal/Ruído : (S/n) > 105dB(A) Distorção harmônica total : < 0.3% (1KHz) Temperatura de
operação: -10º à 55ºC Distância: 100 metros Receptor Modo de Oscilação: – PLL Faixa de
Volume : +/ - 80dB Sensibilidade : 5dBuV Nível de saída de áudio Saída balanceada
(tomada de saída XLR): 250mV/600 Q Tensão operacional : DC 1216V, corrente de
operação: 1ª Bastões : Max 30mW Estabilidade da frequência de transmissão : < 30ppm
Faixa dinâmica : +/ - 100dB Máxima pressão sonora de entrada: 130dB SPL Captação do
microfone : Tipo de bobina Qtd de pilhas : 2x (1.5V) AA Alcalinas Saída não balanceada:
(Tomada de saída de 1/4''): 400mV/K3Q

 

 
UNID

 

 
02

 

 
R$ 1.600,00

 

 
3.200,00
36 Notebook
Com processador de cache 12MB, processamento de 5.0 GHZ, Placa de vídeo GDDR6 com
pelo menos 2 GB, Memória DDR4 de 16 GB, SSD de 512, Tela Full HD de 15.6, teclado
retroiluminado, número e em português. Sistema Operacional Windows 11
https://www.dell.com/pt -br/shop/cty/pdp/spd/inspiron -15 -3530 - laptop/i3530u1009w?
tfcid=39138382&&gacd=9657105 -15015 - 5761040 -275878141 -
0&dgc=ST&cid=71700000114503108&gad_source=1&gclid=CjwK
CAiA_tuuBhAUEiwAvxkgTgUuGy1MRTEYgBzT7VEW6_tB0xan0L GjxWMC6Xyo6T4nI2SD
-AA0XxoCtkkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

 
 
UNID

 
 
10

 
 
R$ 2.300,00

 
 
23.000,00
37 Painéis De Led Interno P1.9 Alta Resolução Completo
 Um Case com 6 Painéis de Led P1.9 Indoor 100cmx50cm + Sending Card+ Processadora
de Vídeo + todos os cabos e peças de reposição Completo e pronto para funcionar Sistema:
Novastar Modelo P1.9 Indoor Passo pixel 1.9 mm Encapsulamento SMD 1515 Resolução do
Módulo(H*W) 128Dots x 128 Dots Dimensão do Módulo)H*W) 250mm x 250mm Aplicação
Led Espessura do gabinete 100 mm Material do gabinete alumínio fundido Peso do gabinete
13,5 kg Densidade do pixel 262144 Dots/m2 Brilho 600cd/m2 Proteção : IP35 Taxa de
atualização: 3840HZ Vida útil da tela 100000 horas

 
UNID

 
12

 
R$ 52.420,00

 
629.040,00
38 Painel de Led Painel de Led P1.2 Indoor Módulo 320 * 160 mmm Pixel por m² 693.889 Brilho
900 mits Consumo médio por m² 500w Tamanho - 4m x 3m
 
PLACA
 
24
 
-
 
-
39 Painel Led 1000 Cor Da Luz Brancoquente/branco-frio Potência de 70w UNID 04 R$ 1.900,00 7.600,00
40 PLACA LUMINOSA "GRAVAÇÃO", "GRAVANDO" ou algo do gênero Letreiro Painel Led
Interno Bivolt Usb 70x20cm Wifi
UNID 01 R$ 400,00 400,00
41 PLACAS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO Espuma Acústica Kit C/ 36 Placas-50cm X 50cm X
2cm
UNID 01 R$ 500,00 500,00
42 PLACAS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO Kit 60 Placas 15 M² 20mm Esp. Acustica Anti
Chamas C/chanfro
UNID 01 R$ 600,00 600,00
43 Plug BNC SDI Conector BNC 75 Ohms Macho Reto Crimpagem Rg/Rgc-59 SDI LM-2CR.
Sistema de fixação do cabo: Crimpagem + Solda. Gênero: Macho. Frequência de operação:
0 – 6 GHz Tensão máxima de operação: 500 Volts Tensão máxima de teste: 1500 Volts rms
 
UNID
 
01
 
R$ 17,00
 
17,00
44 Projetor Projetor, 3.400 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt UNID 03 R$ 4.000,00 12.000,00
45 Retorno de Som Caixa Som Ativa 12 Pa Retorno Prx812 1500w Full-range Cor Black
100v/240v - Potência de 750W.
UNID 04 R$ 6.839,00 27.356,00
46 Sistema de Som Ativo Caixa Ativa Sub + line 400 Wrms 220v Cor Preto UNID 02 R$ 11.000,00 22.000,00
47 Smartv Smart TV 85” Resolução 4k UHD o superior Com Wifi e Bluetooth LCD/LED
Entradas: HDMI, LAN e USB Ângulo de visão: Dynamic Crystal Color Detecção de brilho e
cor: Detecção de brilho
 
UNID
 
03
 
R$ 6.700,00
 
20.100,00
 
48 Suporte de parede para câmeras de vídeo CCTV POV O suporte usa padrão de 4 furos
AMPS para fixar à parede O braço de montagem em vários ângulos possui três botões de
ajuste e dois pontos de ajuste adicionais oferecem rotação de 180 graus
 
UNID
 
20
 
R$ 284,00
 
5.680,00
49 Suporte Fixo Universal de Parede Para TVs Suporte Fixo Universal de Parede Para TVs de UNID 05 R$ 35,00 175,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
14” a 100” e Capacidade até 100 kg
50 Switcher SDI Extreme ISO (SWATEMMXEPCEXTISO) Com uma capacidade de 8
entradas, este switcher oferece um controle integrado e recursos avançados de streaming
para garantir transmissões suaves e profissionais. Além da transmissão ao vivo via
protocolos RTMP, o switcher também permite enviar o programa como uma webcam via
USB, oferecendo versatilidade para diferentes plataformas de streaming. A etiqueta ISO do
switcher significa que cada uma das oito entradas pode ser gravada individualmente como
um arquivo MP4, oferecendo flexibilidade na pós-produção. O switcher também gera
automaticamente um arquivo de projeto DaVinci Resolve, facilitando a edição e as
alterações posteriores. Com o suporte a oito entradas 3G-SDI independentes;

 
UNID

 
01

 
R$ 9.300,00

 
9.300,00
51 TELA VERDE PARA CHORMA KEY Suporte para Estúdio (3m x 3.6m) Tecidos de Poliéster
Verde, Preto e Branco de 3m x 3.6m Tripés com travas rápidas, resistentes e ajustáveis até
2.6m Acompanha Grampos de fixação e Barras transversais extensíveis até 3m Bolsa de
armazenamento e transporte para o sistema de Suporte de Fundo Infinito

UNID

02

-

-
52 Teleprompter Profissional Led 19' monitor LED de 19 polegadas UNID 02 R$ 3.800,00 7.600,00
53 Treliças Kit Trave Aço 3x5m 6 PEÇAS DE 1,5M 2 PEÇAS DE 1M 2 BASES 70x70
DESCRIÇÃO DO PRODUTO MATERIAL - AÇO CARBONO ACABAMENTO – ZINCADO
SUPORTA ATÉ 170KG DESCRIÇÃO DO MATERIAL TUBO PRINCIPAL - 1"#1,2MM
TUBO TRELIÇADO - 5/8"#0,9MM CHAPA - 1"1/4"#1/8" PEÇAS COM FACE LATERAL,
NÃO NECESSITA CUBO ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS

 
UNID

 
10

 
R$ 1.800,00

 
18.000,00
54 Treliças Kit Trave Aço 3 X 4m Treliças Kit Trave Box Truss Q25 Aço 3 x 4m MATERIAL:
Aço Carbono SAE 1008 COMPOSIÇÃO DO KIT: 4 torres de 1,5m, 2 torres de 2m e 2 bases
70x70cm; PERFIS TUBULARES: Tubos 1 1/2 pol; 7/8 pol. Espessura tubular de 1,20mm;
Chapas: 3mm dobradas e reforçadas; ACABAMENTO: zinco (galvanização). Tom cinza
alumínio; Fotos reais; SOLDA: MIG DIMENSIONAIS TRAVE MONTADA: 3,0m (H), 4,0m
(L); NOMENCLATURA: Q25: Q=Aço; 25: tamanho da seção (lado da torre) em cm;

 
UNID

 
20

R$ 3.800,00

76.000,00
55 Tripé TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2 M, CAPACIDADE 2 KG,
APLICAÇÃO SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COLUNA TELESCÓPICA COM 3 ESTÁGIOS, ALTURA MÍNIMA 70 CM;
UNID 04 R$ 95,00 380,00
56 Tripé Vídeo 5kg 1,56m Pan C/ Controle De Tensão Cabeça de vídeo de bola de 60 mm com
um sistema de panorâmica arrastado contínuo, uma placa de câmera deslizante com dois
pinos de localização anti-torção e uma altura máxima de 156,5 cm. O recurso de arrasto
contínuo permite ajustar a tensão panorâmica para movimentos mais suaves. Os dois pinos
anti-torção são projetados para evitar que DSLRs e câmeras sem espelho torçam quando
montadas na cabeça. Cada pino é acionado por mola e retrairá quando coberto por uma
câmera maior
Tripé oferece uma faixa de altura de trabalho de 75 cm a 156,5 cm, e dobra para 79cm para
viagens. ALTURA MÁXIMA: 156,5 cm ALTURA MÍNIMA: 75,0 cm COMPRIMENTO
FECHADO: 79,0 cm FAIXA DE PAN (o): 360 FAIXA DE TILT (o): -80°/ +90° frontal PESO:
3,41 kg LIMITE DE CARGA: 5 kg

 
 
UNID

 
 
04

 
 
R$ 1.300

 
 
5.200,00
57 NVR Canais de vídeo: Suporta Até 32 Câmeras Ip Em Full Hd A 30 Fps. Com isso é possível
observar os detalhes da cena com maior definição e clareza canais de áudio: 04 RCA -
Qualidade de imagem: 1.920 × 1.080, 1.280 × 1.024, 1.280 × 720, 1.024 × 768 - Acesso
celular: CIF - Smart Híbrido: IP, Analógico e AHD - Disco rígido: 02 HD (até 8TB sata III) -
Gravação: Movimento e contínuo. - Acesso DDNS: Gratuito, com possibilidade de cadastrar
até 50 domínios (por cadastro) - Armazenamento nuvem: Através do DROPBOX – Envio
pode ser feito quando há detecção de movimento ou em intervalos pré -definidos/ Resolução
da captura é a mesma da gravação - Software para acesso celular: (IOS e Android) - Áudio
Bidirecional: Comunicação entre Luxvision Mobile e DVR/HVR/NVR através de áudio. -
Saída de vídeo: HDMI e VGA - Processador principal: Microprocessador de alta
performance - Sistema operacional: Linux - Pentaplex: Visualização em tempo real,
gravação, reprodução, acesso remoto e backup. - Taxa de Gravação: 10 frames por câmera
(modo AHD -H) - Compressão de vídeo: H264 - Padrão de vídeo: NTSC/PAL 01 - Busca de
gravação: Pacotes e horário - Saída de áudio: 01 saída RCA - Compressão de áudio: G.711
- Rede: RJ45 10M/100M Base – TX - Interface PTZ: 01 entrada RS485 - Portas USB: 02
interfaces USB - Onvif: 2.3 - Mouse: Sim - Interface de operação: Mouse USB - Backup: HD
externo e Pendrive - Usuários simultâneos remotamente: 05 usuários - Alimentação: 12 VDC

 

 
 
UNID

 

 
 
01

 

 
 
R$ 5.200,00

 

 
 
5.200,00
58 Câmeras de vídeo para sistemas de câmeras
• Interface do usuário WEB, SIM, DSS, iSIC
• Especificação da lente Varifocal com zoom autorizado 2,7 até 12
mm
Sensor de imagem 1/2.8” CMOS
Obturador eletrônico 1/3s ~ 1/10000s
• Iluminação mínima Colorido: 0.01 lux / F1.4
• Preto e Branco: 0 lux / F1.4
• Relação sinal-ruído >50 dB
• Saída de vídeo BNC (1VP-P/75 ¿)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
• Controle de ganho Auto/Manual
• Balanço de branco Auto/Manual
• Compensação de luz de fundo BLC/DWDR (65 dB)/HLC
• Perfil Dia/Noite Normal/Perfil Fixo/Agendamento
• Modos de vídeo NTSC
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção
Lente
• Distância focal 2.7 ~ 12 mm
• Abertura máxima F1.4
• Controle do foco Automático/Manual
• Ângulo de visão 35 ~ 95 H 20 ~ 52 V
• Tipo de lente Varifocal motorizada
• Tipo de montagem Montada em placa Vídeo
• Compressão de vídeo H.264/MJPEG
• Resolução de imagem/
• Proporção de tela
• 1080p (1920 × 1080) / 16:9
• 720p (1080 × 720) / 16:9
• D1 (704 × 480) / 22:15
• CIF (352 × 240) / 22:15
• Foto Até 1 foto por segundo
• Formato do vídeo NTSC
• Bit rate H.264: 3 kbps ~ 8192 kbps
• MJPEG: 32 kbps ~ 24576 kbps
• Taxa de frames 1 ~ 30 FPS
Aúdio
• Compressão G.711a (8 KHz/s)/G.711u (8 KHz/s)/PCM(96 KHz/s)
• Interface 1 canal de entrada/canal de saída
Rede
• Interface RJ45 (10/100BASE-T)
• Protocolos e serviços suportados IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL,
TCP/IP, UDP, UPnP®, ICMP, IGMP,
SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
• PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Multicast, Bonjour, ARP, Onvif
perfil S
• Serviços DDNS Intelbras DDNS / No-IP® / DynDNS®
• Operação remota Monitoramento, Configuração total do sistema,
Informações sobre registros da
câmera, Atualização de
• firmware • Aplicações e monitoramento Intelbras SIM, Intelbras IP Utility,
Genetec, Digifort
• Throughput 32 Mbps
Características ambientais

 

 

 

 

 

UNID

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

_

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
• Distância máxima do infravermelho 50 m
• Alimentação 12 Vdc, PoE (802.3af)
• Proteção Contra surtos e ondas eletromagnéticas
• Nível de proteção IP66
• Valor de proteção 2 kV
Consumo de energia 11,5 W
• Temperatura de operação -10 °C ~ 60 °C
• Umidade relativa 10% ~ 90%
• Dimensões (L × A × P) 94,8 × 94,8 × 273,3 mm
• Peso 1,045 kg
Interfaces auxiliares
• Alarme 2 portas de entrada e 1 de saída
• Configuração de nível de acesso Acesso a múltiplos usuários
(máximo 10) com proteção por senha
• Navegador Internet Explorer® 6.0 ou superior (Google® Chrome
e Mozilla Firefox® com QuickTime)
• Smartphone iPhone®, iPad®, Android® – software iSIC Intelbras
59 Câmeras de Vídeo para sistema de câmeras
Interface do usuário Web, SIM, Security Center (Genetec) e iSIC
• Sistema operacional Linux® embarcado
• Interface do usuário Web, SIM, Security Center (Genetec) e iSIC
Câmera
• Sensor de imagem 1/3” progressive scan CMOS
• Obturador eletrônico Automático e Manual: 1/3 (4) ~ 1/10.000 s
• Iluminação mínima 0,1 lux/F1.2 (colorido) ou 0,1 lux: colorido (IR
desligado) ou 0 lux: Preto & Branco
(IR ligado)
• Relação sinal-ruído > 50 dB
• Controle de ganho Automático / Manual
• Balanço do branco Automático / Manual
• Compensação de luz de fundo BLC / WDR (60 dB)
• Perfil Dia & Noite Automático / Cor / Preto & Branco
• Modos de vídeo Auto (ICR) / Colorido / Preto & Branco
• Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção
Lentes
• Distância focal 3,6 mm
• Controle do foco Manual
• Ângulo de visão H: 66° / V: 44,1°
• Tipo de lente Fixa
• Tipo de montagem Montada em placa
Vídeo
• Compressão de vídeo H.264H / H.264 / H.264B / MJPEG
• Resolução de imagem / proporção de tela: 3 MP

 

 

 

 

 

 

 

UNID

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3302-0408
• Foto Até 1 foto por segundo
• Formato do vídeo NTSC
• Throughput
• TCP: 60 Mbps
• UDP: 60 Mbps • ONVIF/RTP: 65 Mbps taxa de bit H.264: 12 kbps ~ 8192 kbps / MJPEG:
32 kbps ~ 24.576
kbps
• Taxa de frames 1 ~ 30 fps
• 3 MP: 1 ~ 20 fps
60 Monitores LED Tamanho de 65” com entradas USB, HDMI e entrada para PC; UNID 01 R$ 7.000,00 7.000,00
61 Mouse Óptico - Mouse óptico com conexão USB. UNID 01 R$ 29,00 29,00
   R$  1.519.811,00
 
4. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL
Atendimento às necessidades dos servidores, colaboradores e usuários da Justiça indo ao encontro das necessidades do negócio, não apresentando conflito com o
Planejamento Estratégico Institucional, PETIC, PLS e Resoluções ou com objetivos organizacionais relacionados à gestão das aquisições e contratações.
 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO/ESTIMATIVA DE PREÇOS
Será realizada pesquisa de preços junto ao sistema de Banco de Preços, ferramenta reconhecida pela transparência e confiabilidade de seus dados, bem como
pesquisa de preços praticado no mercado local, conforme Mapa de Preços a ser acrescentado pela Gerência de Constratação - GECON.

4. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS
Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):
Integrante Demandante
Nome: João Thaumaturgo Neto
Email: neto.thaumaturgo@tjac.jus.br Cargo: Gerente Lotação: GEADE
Integrante Técnico
Nome: Breno Cavalcante do Nascimento
Email: breno.nascimento@tjac.jus.br Cargo: Gerente de
Planejamento e Execução Lotação: GEPEE
 
Documento assinado eletronicamente por JOSE JAIDER SOUSA DOS SANTOS, Gerente de Bens e Materiais em 12/04/2024 às 10:08:14.
 
Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270  e
informe a chancela DYQA.10IE.FSLB.KCPW