Data e assinatura eletrônica.

 	APÊNDICE  	

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

1.	INFORMAÇÕES BÁSICAS Processo Administrativo nº 2024-129
Categoria: Aquisição de material permanente.

2.	DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Seguindo recomendações do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Circuito fechado de televisão – CFTV (câmeras de vídeo e equipamentos de vigilância eletrônica) possibilita o controle visual remoto das instalações físicas e áreas adjacentes, pois são equipamentos que visam diﬁcultar ou impedir o acesso de pessoas, bens e veículos não autorizados às dependências institucionais.
Considerando as atribuições desta Assessoria, o zelo pela segurança dos prédios, a integridade dos magistrados, servidores e jurisdicionados que transitam no local;
Considerando que o sistema de câmeras de segurança é fundamental para garantir a integridade do patrimônio, do acervo e das pessoas que pelo Poder Judiciário transitam;
Considerando a frequente queima dos equipamentos de monitoramento pelo fato das constantes oscilações de energia elétrica; Atualmente, grande parte das câmeras de segurança do Circuito fechado de televisão – CFTV do Tribunal de Justiça do Acre encontram-se daniﬁcadas e necessitam de substituição.
Em decorrência, a aquisição de equipamentos para o sistema de câmeras de segurança do TJAC assegura a continuidade do serviço de monitoramento, gerando, assim, mais segurança e proteção para os ambientes do Poder Judiciário do Acre.
Os hub's de automação servirão para as fehcaduras eletrônicas da marca Intelbrás modelo FR 1001. Pois buscamos automatização dos equipamentos que auxiliam no controle de acesso nas dependências deste Poder.
Sobre as pilhas recarregáveis e os respectivos carregadores, além da sustentabilidade, as fechaduras eletrônicas consomem bastante pilhas em razão de seu uso contínuo.
Desta forma, pela economicidade, é viável que as pilhas adquiridas sejam recarregáveis.

3.	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A realização dessa contratação observará os princípios da celeridade, da economicidade e da razoabiliade, justiﬁcando-se pela necessidade da aquisição de equipamento para a substituição das câmeras daniﬁcadas, bem como, manter com bom funcionamento deste referido instrumento que é imprescíndivel para a efetividade da segurança institucional.
A contratação será realizada mediante procediemnto de licitação, na modalidade Pregão pelo sistema de registro de preços.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/21.
A licitação será por itens, não havendo necessidade de agrupamentos, permitindo assim a ampla concorrência.

O prazo de entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, dentro do horário de expediente (das 07h às 14h) de segunda à sexta, contado do recebimento do empenho.
Os objetos deverão ser entregues no almoxarifado do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado no endereço Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 69.915-631 - Rio Branco-AC.

4.	LEVANTAMENTO DO MERCADO

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre já dispõe de um sistema de monitoramento instalado, em que a maioria das unidades jurisdicionais tanto da capital e do interior são contempladas pelo sistema.
O monitoramento opera 24h/dia de forma ininterrupta, porém, com o alto índice de danos aos referidos equipamentos, sendo a maioria nos prédios do interior, se faz necessário a sustituição.
Com o ensejo de atender a demanda, esta Assessoria sugere a aquisição do referido equipamento através de Ata de Registro de Preço

5.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução como um todo visa a aquisição de equipamentos para o sitema de CFTV do Poder Judiciário do Estado do Acre, nas comarcas da capital e do interior, pelo sistema de Registros de Preços, permitindo uma maior ﬂexibilidade das contratações desta solução e, ainda, um controle eﬁcaz dos estoques.
Dessa forma, será possível garantir o bom funcionamento do serviço do Circuito fechado de televisão – CFTV do Tribunal de Justiça do Acre e das fechaduras eletrônicas, possibilitando gerenciamento e monitoramento eﬁciente nas dependências deste poder.
Nesta solução deverá ser oferecida o período de garantia de 12 (doze) meses.

6.	ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

Considerando a demanda exposta, apresentamos os quantitativos inicialmente levantados, os quais terão suas especiﬁcações técnicas deﬁnidas neste Estudo Técnico Preliminar.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
1	Câmera de segurança	200	
2	Gravador de imagem NVD 3116	30	
3	Central de alarme monitorada com 18 zonas	30	
4	Teclado de acesso para central de alarme	20	
5	Hub de automação	20	
6	Disco rígido para uso em CFTV	60	
7	Pilhas recarregáveis Tipo AA	500	
8	Pilhas recarregáveis Tipo AAA	300	
9	Carregador de pilha recarregável AA e AAA	150	

7.	ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a solução é R$ 357.126,40. Os preços pesquisados foram obtidos através da internet.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	Câmeras de Segurança
Especiﬁcações Técnicas

Sensor de imagem: 1/2.7” 2 megapixels CMOS
Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V) Iluminação mínima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado)
Relação sinal-ruído >50 dBm Controle de ganho Automático/Manual
Balanço do branco Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual /
Personalizado
Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB)	unidade	200	R$ 360,40	R$ 72.080,00	

	Perﬁl Dia & Noite Automático (ICR)
/Colorido/ Preto e Branco
Modos de vídeo Automático (ICR)
/Colorido/ Preto e Branco
Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção
Lente
Distância focal 3.6mm Abertura máxima F2.0
Ângulo de visão H: 82° / V: 45º Tipo de lente Fixa
Alcance IR 30 metros IR inteligente Sim
Comprimento de onda LED IR 850 nm
Tipo de montagem Montada em placa

Vídeo

Quantidade de streams 2 Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG¹
Compressão Inteligente Sim Resolução de imagem 2MP (1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960)
/ 4:3 1M (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15
Foto Até 1 foto por segundo Formato do vídeo NTSC
Taxa de bit H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps Taxa de frames 1 ~ 30 FPS

Rede

Interface RJ45 (10/100BASE-T) Throughput Máximo 24 Mbps Protocolos e serviços suportados IEEE 802.1X, TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP,
ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL,
TLS, IGMP, Multicast, FTP Passivo, NTP, RTP,
Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1²Onvif Perﬁl S, T Serviços DDNS Intelbras DDNS , DDNS No-IP , DynDNS
Conﬁguração de nível de acesso
Acesso a múltiplos usuários (máximo					

	de 20) com proteção por senha³ Navegador Internet Explorer 4, Google Chrome e Firefox Smartphone IOS, Android, Software iSIC Intelbras
Aplicações e monitoramento Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility e Defense IA

Características
Complementares

Detecção de movimento Sim
Ajuste de imagem Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama
Função espelho Rotação Horizontal Rotação de imagem 0°/90°/180°/270°
Idiomas do menu OSD Português, Inglês e Espanhol
Máscara de privacidade Sim (4 áreas programáveis)
Redução digital de ruído 3D – ajustável (DNR)
Funções inteligentes Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse
Consumo máximo de potência < 3,6 W
Alimentação 12 Vdc,
Proteção anti-surto 15 kV (vídeo e alimentação)

Conexões

Saída de vídeo Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C)
Alimentação Conector P4 fêmea

Características
Complementares

Detecção de movimento Sim
Ajuste de imagem Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama

Características
Mecânicas

Dimensões (A x Ø) 162,6 x 70 mm Peso 300 g
Cor do case Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro)					

	Tipo case/material Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro) Grau de proteção IP67
Local de instalação Interno e externo

Características
Ambientais

Temperatura de operação - 40 à 60
°C
Umidade relativa de operação < 95 % RH

Certiﬁcações

FCC Parte 15, classe B CE EN 60950 : 2000

O Referido Equipamento deverá ser similar a câmera Intelbras Full HD 1080p VLP 1230 B para atender a compatibilidade com o sistema já implantado neste Poder.					
2	Gravador de imagem NVD 3116P Especiﬁcações Técnicas

Sistema

Processador principal Integrado de alta performance
Sistema operacional Linux embarcado

Entrada de vídeo

Suporte para câmeras IP 16 Protocolos suportados INTELBRAS-1 e Onvif Perﬁl S
Suporte a ﬂuxos de vídeo simultâneos (streams) de 3 uma mesma câmera Suporte a câmeras de outras marcas¹ Onvif Perﬁl S

Áudio

Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)
Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)
Suporte a câmeras IP com áudio 16 Compressão de áudio suportado G.711, AAC e PCM

Visualização	unidade	30	R$ 2.907,37	R$ 87.221,10	

	Saídas de vídeo 1 HDMI e 1VGA Resoluções suportadas no monitor HDMI 1 3.840 × 2.160, 1920 × 1080,
1280 × 1024, 1280 × 720
Resoluções suportadas no monitor HDMI 2 3
Resoluções suportadas no monitor VGA 1 1920 × 1080, 1280 × 1024,
1280 × 720
Resoluções suportadas no monitor VGA 2 Não possui
Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VG 5 metros / 10 metros Quantidade de canais exibidos na tela 1, 4, 8, 9 e 16 canais Resoluções suportadas na visualização
Canais em visualização simultânea em Stream
Principal²
8 MP (4K) - 1 canal
6 MP - 1 canal
5 MP - 1 canal
4 MP - 2 canais
3 MP - 3 canais
2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais 1,3 MP - 4 canais 720P - 10 canais Máscara de privacidade Até 4 por canal
Zoom digital: Sim
Controle de contas de usuário permissões de acesso ao sistema: Sim
Suporte à planiﬁcação (câmera Fsheye) Não possui Quantidade de planiﬁcações simultâneas Não possui

Gravação

Compressão de vídeo/áudio H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Resoluções de gravação suportadas 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP,
2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF
Taxa de frames suportada para gravação por resolução 8MP (4K) até 15 FPS/ 6MP, 5MP, 4MP e 3MP até
20 FPS/ 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1, CIF em até 30 FPS					

	Taxa de bit rate suportada para gravação 180 Mbps. A soma do bit rate conﬁgurada nas câmeras não deve ultrapassar este valor (recomendamos utilizar até 160 Mbps para o stream principal e mais 20Mbps para o stream extra).
Eventos/conﬁgurações para gravação Detecção de movimento, mascaramento, perda de vídeo.
Todos conﬁguráveis por agenda Conﬁguração de duração / pré- gravação / pósgravação 1~120 minutos (padrão: 60 minutos) /1~30 segundos/10~300 segundos Prioridade para conﬁguração da gravação Manual>Detecção de vídeo e Alarme>Agenda
Eventos que podem ser conﬁgurados por detecção de movimento Gravação de vídeo, tour, e-mail, FTP, buzzer e pop-up mensagem de gravação.

Inteligências de vídeo

Suporte à relatórios e gravações de inteligências de vídeo³ Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos, mudança de cena, detecção de áudio, detecção de face, reconhecimento facial, mapa de calor, leitura de placa, contagem de pessoas, detecção avançada de pessoas e veículos.

Inteligências de vídeo
embarcadas

Inteligência de vídeo embarcada no gravador Não possui
Resoluções de gravação suportadas Não possui PTZ Controle PTZ através de rede TCP/IP para speed domes IP que utilizam protocolo Intelbras-1

Reprodução e Backup de
gravações

Reprodução simultânea Até 4 canais					

	Resoluções suportadas na reprodução Até 4 canais em 2 MP (1080P) ou 1 canal em 8MP (4K) Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecção de eventos (movimento e eventos) Funções no playback Reproduzir, para, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital
Modos de backup Dispositivo USB (com sistema de arquivos em FAT32), FTP e através de interface web
Busca automática de gravações em cartão SD após queda de conexão Não possui

Rede

Porta Ethernet 1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps)
Funções das portas Ethernet Simples Portas PoE Não possui
Potência portas PoE Não se aplica Distância máxima indicada com cabo CAT5 (PoE) Não se aplica
Funções de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP,
UPnP (somente discovery), NTP, DNS, DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-
mail (SMTP), SNMP, Multicast, 802.1x, RTMP e Intelbras Cloud Throughput de rede 300 Mbps Entrada de banda 180 Mbps Saída de banda 120 Mbps Conexões remotas 128 usuários
simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado) Cliente DDNS DynDNS , No-IP	e Intelbras DDNS
Acesso por smartphones iOS (iPhone , iPad ) e dispositivos Android

Armazenamento

Disco rígido com capacidade máxima de 12TB4 2 HDs SATA 3 (consulte o					

	documento Lista de Compatibilidade de HDs em www.intelbras.com.br para mais informações)
Opções de armazenamento Gravação simples por eventos ou regular
Gerenciamento de espaço em disco Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e alarme de espaço insuﬁciente
Modos de HD Leitura/gravação, somente leitura e redundante

Conexões Auxiliares

Porta USB USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB 2.0). Pode-se utilizar simultaneamente.
Porta Serial 1 porta RS232 para comunicação com PC
Entrada de áudio bidirecional 1 canal, RCA
Saída de áudio bidirecional 1 canal, RCA
Entradas de alarme 4
Saída de alarme 2 e-Sata Utilização de HD com a interface e-Sata para realizar backup de gravações Suporte ao Multibox Intelbras Não possui
Suporte a mesas operadoras Intelbras (VTN 2000) Sim

Geral

Alimentação do dispositivo 12Vdc – 4A
Consumo 6,9W (sem HD)
Proteção contra surto de tensão Sim Condições de ambiente 0ºC~+55ºC, 0~10% a 90% de umidade Acondicionamento Instalação em mesa ou rack
Tamanho (L x A x P) 1U – 375 x 281,5 x 56 mm
Peso 1,6 kg (sem HD) Ventilação interna Possui Certiﬁcados FCC e CE.					
3	Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com ﬁo + 24  sem ﬁo)	unidade	30	R$ 550,00	R$ 16.500,00	

	Funcionalidades:

Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo conﬁguráveis; Reportagem de eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento);
Operação com IP ﬁxo ou dinâmico; Capacidade para conexões com destinos DNS;
Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos; Software para download e upload (plataforma Windows ), compatível com a maioria dos modems convencionais;
Download e visualização dos últimos 256 eventos com registro de data e hora;
Eliminação de custos com comunicação de dados, pois utiliza a infraestrutura de rede internet do próprio cliente;
Compatibilidade com a grande maioria de modems ADSL, hubs e roteadores disponíveis no mercado; Fonte chaveada Full Range de 90- 265 VAC;
Conexão de até 4 teclados e 4 receptores;
Até 2 partições;
Identiﬁcação de usuário por controle remoto (opcional)¹;
Sistema de veriﬁcação de sabotagem da ﬁação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores);
Detecção de sobrecarga na saída auxiliar;
Detecção de curto e corte da sirene; Detecção de corte da linha telefônica; Discadora para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para download e 5 para telefones pessoais);
3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: Contact ID, Contact ID Programável e Ademco Express;
2 contas de monitoramento; Reportagem normal, dupla e split;					

	2 saídas PGM programáveis; Bloqueio de reset;
Autoativação programável por inatividade ou agendada por horário; Recepção de até 128 dispositivos sem ﬁo (sensores/controles remotos); Zona inteligente programável;
Zonas de incêndio;
Cancelamento automático de zona; Conﬁguração de Zona 24 h com aviso sonoro;
Função pânico e pânico médico pelo teclado;
Tempo de entrada e saída programáveis;
Tempo de sirene programável em minutos;
Função anunciador de presença por zona;
Possibilidade de 64 senhas;

Características Técnicas:

1) Gerais

Tensão de alimentação: Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático);
Consumo em standby: 2,8 W; Consumo em operação: 3 W; Temperatura de operação: -10 a +50
°C, umidade relativa do ar até 90%; Corrente saída auxiliar: 1,2 A @ 14 VDC;
Supervisão contra corte e curto na sirene: Sim, necessário resistor de 2K2 ¿;
Corrente de saída de sirene: 1 A com bateria de gel selada (7 A/h @ 12 V) 400 mA sem bateria;
Carregado de bateria: Carregador dinâmico;
Número de PGM na placa 2, chaveada negativo 50 mA
Buffer de eventos 256 eventos com data e hora
Memória para dispositivo sem ﬁo. 128 dispositivos, necessário XAR 2000 Número de dispositivos no barramento BUS 4 teclados e 4
receptores XAR 2000					

	Supervisão e proteção do barramento BUS Sim
Distância máxima entre a central e os dispositivos BUS 100 m @ AWG 10 x 26
Resistência máxima de cabeamento de zona 800 ¿ por zona

2)	Zonas

Números de zona com ﬁo Máximo de 24 (com 4 teclados)
Número de zonas na placa 16 no modo duplicado
Número de zonas no teclado 2 Resistor instalação de zonas Zonal alta 3K9 ¿, zona baixa 2K2 ¿, resistor ﬁnal de linha 2K2 ¿
Resistência máxima de cabeamento de zona 800 ¿ por zona
Número de zonas sem ﬁo 24 Necessário XAR 20

3)	Comunicação - Linha telefônica:

Número de memória para discagem 8 com 20 dígitos cada (2 empresa de monitoramento [2ª memória backup da 1º], 1
call back 5 pessoais) Modo de discagem DTMF Homologado Anatel
Detecção dede corte da linha telefônica Sim, necessário programação
Protocolo de comunicação Contact ID, Contact ID programável e Adenco Xpress
Proteção de entrada de linha telefônica Protetor a gás e PTC Teste de periódico Programável em horas ou agendado por horário Software para download e upload plataforma Windows	Sim, gratuito (www.intelbras.com.br).
Necessário modems padrão V.21 compatíveis:
USRobotics , Motorola , Lucent	e Agere

4)	Ethernet					

	Número de memórias para envio via IP 2 destinos, ﬁxos ou dinâmicos Base de velocidade 10/100 Mbps Base do protocolo TCP/IP Consumo de banda < 1 KB por evento
Teste periódico programado em minutos. Mínimo de 1 minuto Software para download e upload plataforma Windows	Sim, gratuito (www.intelbras.com.br).
Necessário conexão com internet banda larga e porta 9010 liberada

5)	GSM (GPRS, SMS e CSD)

Frequência de operação do Módulo Módulo quad-band (800, 900, 1800 e
1900 MHz)
Classe módulo GPRS 10 Número de SIM cards 2, módulo desbloqueado
Ganho da antena 500 mA dB Número de destinos via GSN 2 IPs, 2 CSD e 2 SMS
Teste periódico programado em minutos. Mínimo de 5 minutos

Observação:

1.	O material que se pretende adquirir é “SIMILAR” ao modelo AMT 2018 EG da marca
INTELBRAS;
2.	O equipamento deve vir com teclado de acesso.					
4	Teclado de acesso
Características Técnicas:

LCD: Sim;
Alimentação: 12 VDC, alimentado pela central de alarme;
Número de zonas: 2 zonas com ﬁo independentes sem resistor ﬁnal de linha;
Número de teclas: 16 teclas iluminadas com backlight; Barramento: Protocolo digital, com supervisão contra corte e curto; Tamper: Sim;	unidade	20	R$ 289,99	R$ 5.799,80	

	Observação: o material que se pretende adquirir é “SIMILAR” ao modelo XAT 2000 LCD da
marca INTELBRAS.					
5	Hub de Automação Smart

Especiﬁcações Técnicas

Protocolos de comunicação sem ﬁo Zigbee e WiFi
Padrão Zigbee IEEE 802.15.4 Padrão WiFi IEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência de operação 2,4GHz Protocolo de segurança 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2- PSK
Alcance da conexão ZigBee 100 metros sem barreiras Alimentação MicroUSB DC 5 V
±10%, 1 A
Temperatura de operação -10¿ ~
+55¿
Dimensão da embalagem (L × A × P) 60,5 x 60,5 x 16,1mm
Peso 0,096 kg
Número máximo de dispositivos que podem ser conectados ao hub	unidade	20	R$ 290,70	R$ 5.814,00	
6	Disco Rígido para uso em CFTV Especiﬁcações Técnicas

Recursos do produto Capacidade formatada 12 TB Interface SATA de 6 Gb/s Formatação avançada Sim Tamanho Físico 3,5 polegadas Compatível com RoHS² Sim

Desempenho

Host para o/a partir do drive (mantido) 245 MB/s
Classe de desempenho (RPM) 7200 RPM
Cache 256 MB Conﬁabilidade
MTBF (horas) 1.500.000
Taxa de carga de trabalho anual 360 TB/ano
Ciclos de carga/descarga 300.000	unidade	60	R$ 2.219,90	R$ 133.194,00	

	Taxa de erros (não recuperáveis) <1 em 1015
Garantia limitada 3 anos Gerenciamento de Energia
Consumo operacional 6,6W Consumo ocioso 5,6W
Modo Stand by e Sleep 0,6W Especiﬁcações ambientais
Choque operacional (2ms, leitura/gravação) 30 G
Choque operacional (2ms, leitura) 65 G
Choque não operacional (2ms, leitura/gravação) 250 G Temperatura em operação 0° C a 65° C
Temperatura fora de operação -40° C a 70° C -
Acústica modo ocioso 20 dBA Acústica modo de busca 29 dBA

Dimensões físicas

Altura 26,1 mm
Comprimento 147,0 mm
Largura 101,6 mm
Peso 0,66 kg					
7	Pilhas Recarregáveis Tipo AA Especiﬁcações técnicas

Pilha AA
Capacidade 2700 Milliamp Hours Voltagem 1,2 Volts
Tipo do produto eletrônicos Composição da NiMH
Dimensões do produto 2 x 2 x 12 cm;
50 g	unidade	500	R$ 14,49	R$ 7.245,00	
8	Pilhas Recarregáveis Tipo AAA Especiﬁcações técnicas

Pilha AAA - Palito
Capacidade 1000 Milliamp Hours Voltagem 1,2 Volts
Tipo do produto eletrônicos Composição da NiMH
Dimensões do produto 1 x 1 x 4,43
cm; 11 g	unidade	300	R$ 8,05	R$ 2.415,00	

						
9	Carregador de pilha recarregável AA e AAA
Especiﬁcações técnicas

Tipo do produto eletrônico
Tipo de fonte de energia Energia elétrica
Capacidade 4 pilhas
Composição da pilha ou bateria NiMH Voltagem 110/220
Número de unidades 1 Composição da pilha NiMH
Peças para montagem Carregador de pilhas com 4 pilhas AA inclusas.
Dimensões do produto 6,53 x 6,5 x 10,5 cm; 230 g
Certiﬁcação Inmetro	unidade	150	R$ 179,05	R$ 26.857,50	

8.	JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A solução deverá será parcelada, tendo em vista que os equipamentos desta solução serão utilizados à medida de sua necessidade.
Outro fator importante para o parcelamento é a observância que haverá ganho de escala à medida que quanto maior a quantidade licitada menor será o preço unitário.
Dessa forma, opta-se pelo parcelamento da contratação.

9.	CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se veriﬁca contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

10.	ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

Por de tratar de uma demanda emergêncial, foi solicitado a inclusão da presente demanda no Plano Anual de Contratação através do Processo SEI (ID. 1717744).

11.	RESULTADOS PRETENDIDOS

Dar continuidade ao serviço de videomonitoramento e controle de acesso em unidades que dispõem das fechaduras eletrônicas, contribuindo para a segurança de forma abrangente nas diversas comarcas do Poder Judiciário do Estado do Acre, efetivando a funcionalidade da segurança institucional deste Poder.