DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 72/2024

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1.	Data prevista para conclusão do processo

AGOSTO/2024

1.2.	Descrição sucinta do objeto

Processso Administrativo destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos necessários ao funcionamento do Circuito Fechado de Televisão nas dependências dos prédios do Poder Judiciário do Acre e aquisição de pilhas recarregáveis com os respectivos carregadores.

1.3 Grau de prioridade da compra ou da contratação

A contratação deve ser considerada de PRIORIDADE ALTA, considerando que o sistema de câmeras de segurança é fundamental para monitorar e registrar as atividades em tempo real, possibilitando a detecção de possíveis intrusões.
Além da função já exposta, as câmeras também servem para registrar os eventos, fornecendo, assim, evidências de fatos que podem vir a ser revlevantes.
Considerando que, atualmente as cãmeras de segurança do Tribunal de Justiça do Acre semcontram-se , em grande quantidade, daniﬁcadas ou em precárias consições de funcionamento.

Considerando que a Assessoria Militar, buscando o controle de acesso em ambientes e corredores, adquiriu 30 (trinta) fechaduras eletrônicas que utilizam como fonte de energia pilhas.

Considerandando que o consumo das pilhas é alto devido ao intenso uso das fechaduras. Desta forma, conﬁgura-se a alta prioridade da aquisição do equipamento demandado.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 435, de 28 de outubro de 2021 que, em seu Art. 14º, recomendou, dentre diversas medidas de segurança, o controle de acesso, a instalação de sistema de monitoramento eletrônico das instalações e áreas adjacentes.

2.1.	Justificativa da necessidade da contratação

Além de seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Circuito fechado de televisão – CFTV possibilita o controle visual remoto das instalações físicas e áreas adjacentes, tanto na capital como no interior. Pela responsabilidade objetiva desta Assessoria, o zelo pela segurança dos prédios, a integridade dos magistrados, servidores e jurisdicionados que transitam no local e o bom funcionamento do sistema de câmeras de segurança é imprescindível para que a segurança seja realizada conforme as atribuições desta Assessoria. Além do mais, o registro de imagens são fundamentais para garantir a segurança das salas que armazenam as armas de fogo apreendidas nas Comarcas da Capital e Interior, auxiliando no acompanhamento de atitudes suspeitas, na identiﬁcação de responsáveis por eventuais sinistros e na rastreabilidade dos acessos aos edifícios.

Atualmente, diversas câmeras de segurança encontram-se queimadas e/ou apresentando defeito, além de que o armazenamento de imagens também se encontra comprometido por razão da falta de atualização tecnológica.

Os hub's de automação servirão para as fehcaduras eletrônicas da marca Intelbrás modelo FR 1001. Pois buscamos automatização dos equipamentos que auxiliam no controle de acesso nas dependências deste Poder.

Sobre as pilhas recarregáveis e os respectivos carregadores, além da sustentabilidade, as fechaduras eletrônicas consomem bastante pilhas em razão de seu uso contínuo.

Desta forma, pela economicidade, é viável que as pilhas adquiridas sejam recarregáveis.

2.2.	Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Não há.

3. MATERIAIS/SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	QTD	Valor Unitário	Valor Total	
1	Câmeras de Segurança

Especificações Técnicas
Sensor de imagem	1/2.7” 2 megapixels CMOS
Obturador eletrônico	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
Pixels efetivos	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado)
Relação sinal-ruído	>50 dBm
Controle de ganho	Automático/Manual
Balanço do branco	Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado
Compensação de luz de fundo	BLC/ HLC/ DWDR (60dB)
Perﬁl Dia & Noite	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco Modos de vídeo Automático	(ICR) /Colorido/ Preto e Branco
Detecção de vídeo	Até 4 regiões de detecção

Lente
Distância focal	3.6mm
Abertura máxima	F2.0
Ângulo de visão	H: 82° / V: 45º
Tipo de lente	Fixa
Alcance IR	30 metros
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Tipo de montagem	Montada em placa

Vídeo
Quantidade de streams	2
Compressão de vídeo	H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG¹
Compressão Inteligente	Sim
Resolução de imagem	2MP (1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960) / 4:3 1M
(1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato do vídeo	NTSC
Taxa de bit	H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS
Rede
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Throughput Máximo	24 Mbps
Protocolos e serviços suportados	IEEE 802.1X, TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP,
ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro
IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP Passivo, NTP, RTP,

Onvif, Intelbras Cloud, RTMP e Intelbras -1²
Onvif	Perﬁl S, T
Serviços DDNS	Intelbras DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS®
Conﬁguração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção
por senha³
Navegador Internet	Explorer®4, Google Chrome e Firefox
Smartphone	IOS, Android, Software iSIC Intelbras
Aplicações e monitoramento	Intelbras SIM Next, Intelbras IP Utility e Defense IA

Características Complementares	Und	200	R$ 360,40	R$ 72.080,00	
	Detecção de movimento	Sim					

	Ajuste de imagem	Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama
Função espelho	Rotação Horizontal Rotação de imagem 0°/90°/180°/270°
Idiomas do menu OSD	Português, Inglês e Espanhol
Máscara de privacidade	Sim (4 áreas programáveis)
Redução digital de ruído	3D – ajustável (DNR)
Funções inteligentes	Mascaramento Detecção de movimento Área de interesse
Consumo máximo de potência	< 3,6 W
Alimentação	12 Vdc,
Proteção anti-surto	15 kV (vídeo e alimentação)

Conexões
Saída de vídeo	Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C)
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Complementares
Detecção de movimento	Sim
Ajuste de imagem	Brilho/ Contraste/ Saturação/ Nitidez/ Gama

Características Mecânicas
Dimensões (A x Ø)	162,6 x 70 mm Peso 300 g
Cor do case	Preto (Tampa frontal) e Branco (gabinete traseiro)
Tipo case/material	Metal (tampa frontal) e plástico (gabinete traseiro)
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e externo

Características Ambientais
Temperatura de operação	- 40 à 60 °C Umidade relativa de operação	< 95 % RH

Certificações
FCC	Parte 15, classe B
CE	EN 60950 : 2000

O Referido Equipamento deverá ser similar a câmera Intelbras Full HD 1080p VLP 1230 B para atender a compatibilidade com o sistema já implantado neste Poder.					
	Gravador de imagem NVD 3116P Especificações Técnicas
Sistema
Processador principal	Integrado de alta performance
Sistema operacional	Linux® embarcado

Entrada de vídeo
Suporte para câmeras IP	16
Protocolos suportados	INTELBRAS-1 e Onvif Perﬁl S Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de	3
uma mesma câmera
Suporte a câmeras de outras marcas¹	Onvif Perﬁl S

Áudio
Entrada de áudio	1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)
Saída de áudio	1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω)						
	Suporte a câmeras IP com áudio	16					

Compressão de áudio suportado	G.711, AAC e PCM
Visulaização
Saídas de vídeo	1 HDMI e 1VGA
Resoluções suportadas no monitor HDMI 1	3.840 × 2.160, 1920 × 1080, 1280 × 1024,
1280 × 720
Resoluções suportadas no monitor HDMI 2	3
Resoluções suportadas no monitor VGA 1	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Resoluções suportadas no monitor VGA 2	Não possui
Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VG  5 metros / 10 metros Quantidade de canais exibidos na tela	1, 4, 8, 9 e 16 canais Resoluções suportadas na visualização
8 MP (4K) - 1 canal
6 MP - 1 canal

Canais em visualização simultânea em Stream Principal²

5 MP - 1 canal

4 MP - 2 canais

3 MP - 3 canais

2 MP (Full HD/1080p) - 4 canais

1,3 MP - 4 canais 720P - 10 canais
Máscara de privacidade	Até 4 por canal
Zoom digital	Sim
Controle de contas de usuário permissões de acesso ao Sim sistema
Suporte à planiﬁcação (câmera Fsheye)	Não possui
Quantidade de planiﬁcações simultâneas	Não possui

Gravação
Compressão de vídeo/áudio	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG Resoluções de gravação suportadas	8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full
HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF

Taxa de frames suportada para gravação por resolução

8MP (4K) até 15 FPS/ 6MP, 5MP, 4MP e
3MP até 20 FPS/ 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1, CIF em até 30 FPS

Taxa de bit rate suportada para gravação	180 Mbps. A soma do bit rate conﬁgurada nas
câmeras não deve ultrapassar este valor (recomendamos utilizar até 160 Mbps para o stream principal e mais 20Mbps para o stream extra).
Eventos/conﬁgurações para gravação	Detecção de movimento, mascaramento,
perda de vídeo. Todos conﬁguráveis por agenda

Conﬁguração de duração / pré-gravação / pós- gravação

1~120 minutos (padrão: 60 minutos) /1~30 segundos/10~300 segundos

Prioridade para conﬁguração da gravação	Manual>Detecção de vídeo e Alarme>Agenda Eventos que podem ser conﬁgurados por detecção de Gravação de vídeo, tour, e-mail, FTP, buzzer

movimento

e pop-up mensagem de gravação.

Inteligências de vídeo
Linha virtual, cerca virtual, abandono/retirada de objetos, mudança de cena, detecção de

Suporte à relatórios e gravações de inteligências de vídeo³

áudio, detecção de face, reconhecimento facial, mapa de calor, leitura de placa, contagem de pessoas, detecção avançada de pessoas e veículos.

Inteligências de vídeo embarcadas Inteligência de vídeo embarcada no gravador	Não possui Resoluções de gravação suportadas	Não possui
PTZ	Controle PTZ através de rede TCP/IP para
speed domes IP que utilizam protocolo Intelbras-1

Reprodução e Backup de gravações
Reprodução simultânea	Até 4 canais
Resoluções suportadas na reprodução	Até 4 canais em 2 MP (1080P) ou 1 canal em
8MP (4K)
Modos de busca	Data e hora com precisão de segundo e detecção de eventos (movimento e eventos)
Funções no playback	Reproduzir, para, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital
Modos de backup	Dispositivo USB (com sistema de arquivos em FAT32), FTP e através de interface web
Busca automática de gravações em cartão SD após Não possui queda de conexão

Rede
Porta Ethernet	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps)
Funções das portas Ethernet	Simples
Portas PoE	Não possui
Potência portas PoE	Não se aplica
Distância máxima indicada com cabo CAT5 (PoE)	Não se aplica
HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP,
UDP, UPnP (somente discovery), NTP, DNS,

Funções de rede

DDNS, Filtro IP, FTP, SFTP, E-mail (SMTP),
SNMP, Multicast, 802.1x, RTMP e Intelbras Cloud

Throughput de rede	300 Mbps
Entrada de banda	180 Mbps
Saída de banda	120 Mbps
Conexões remotas	128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado)
Cliente DDNS	DynDNS®, No-IP® e Intelbras DDNS®
Acesso por smartphones	iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®

Armazenamento
2 HDs SATA 3 (consulte o documento Lista

Disco rígido com capacidade máxima de 12TB4

de	Compatibilidade	de	HDs	em www.intelbras.com.br para mais informações)

Opções de armazenamento	Gravação simples por eventos ou regular Gerenciamento de espaço em disco	Tecnologia de hibernação do HD, alarme de
falha e alarme de espaço insuﬁciente
Modos de HD	Leitura/gravação,	somente	leitura	e redundante

Conexões Auxiliares
Porta USB	USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB 2.0). Pode-se utilizar simultaneamente.
Porta Serial	1 porta RS232 para comunicação com PC
Entrada de áudio bidirecional	1 canal, RCA
Saída de áudio bidirecional	1 canal, RCA
Entradas de alarme	4
Saída de alarme	2
e-Sata	Utilização de HD com a interface e-Sata para realizar backup de gravações
Suporte ao Multibox Intelbras	Não possui
Suporte a mesas operadoras Intelbras (VTN Sim 2	2000)

Und	30

R$ 2.907,37

R$ 87.221,10

Geral
Alimentação do dispositivo	12Vdc – 4A
Consumo	6,9W (sem HD)
Proteção contra surto de tensão	Sim
Condições de ambiente	0ºC~+55ºC, 0~10% a 90% de umidade

	Acondicionamento	Instalação em mesa ou rack
Tamanho (L x A x P)	1U – 375 x 281,5 x 56 mm
Peso	1,6 kg (sem HD)
Ventilação interna	Possui
Certiﬁcados	FCC e CE					
	Central de alarme monitorada com 18 zonas (8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio) Funcionalidades:
Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo conﬁguráveis; Reportagem de eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento); Operação com IP ﬁxo ou dinâmico;
Capacidade para conexões com destinos DNS;
Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos;
Software para download e upload (plataforma Windows®), compatível com a maioria dos modems convencionais;
Download e visualização dos últimos 256 eventos com registro de data e hora;
Eliminação de custos com comunicação de dados, pois utiliza a infraestrutura de rede internet do próprio cliente;
Compatibilidade com a grande maioria de modems ADSL, hubs e roteadores disponíveis no mercado;
Fonte chaveada Full Range de 90-265 VAC; Conexão de até 4 teclados e 4 receptores; Até 2 partições;
Identiﬁcação de usuário por controle remoto (opcional)¹;
Sistema de veriﬁcação de sabotagem da ﬁação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores);
Detecção de sobrecarga na saída auxiliar; Detecção de curto e corte da sirene; Detecção de corte da linha telefônica;
Discadora para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para download e 5 para telefones pessoais);
3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: Contact ID, Contact ID Programável e Ademco Express;
2 contas de monitoramento; Reportagem normal, dupla e split; 2 saídas PGM programáveis; Bloqueio de reset;
Autoativação programável por inatividade ou agendada por horário; Recepção de até 128 dispositivos sem ﬁo (sensores/controles remotos); Zona inteligente programável;
Zonas de incêndio;
Cancelamento automático de zona; Conﬁguração de Zona 24 h com aviso sonoro; Função pânico e pânico médico pelo teclado; Tempo de entrada e saída programáveis; Tempo de sirene programável em minutos; Função anunciador de presença por zona; Possibilidade de 64 senhas;

Características Técnicas:

1) Gerais						
	Tensão de alimentação: Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automático);					

Consumo em standby: 2,8 W; Consumo em operação: 3 W;
Temperatura de operação: -10 a +50 °C, umidade relativa do ar até 90%; Corrente saída auxiliar: 1,2 A @ 14 VDC;
Supervisão contra corte e curto na sirene: Sim, necessário resistor de 2K2 ¿;
Corrente de saída de sirene: 1 A com bateria de gel selada (7 A/h @ 12 V) 400 mA sem bateria; Carregado de bateria: Carregador dinâmico;
3	Número de PGM na placa 2, chaveada negativo 50 mA Buffer de eventos 256 eventos com data e hora
Memória para dispositivo sem ﬁo. 128 dispositivos, necessário XAR 2000 Número de dispositivos no barramento BUS 4 teclados e 4 receptores XAR 2000 Supervisão e proteção do barramento BUS Sim
Distância máxima entre a central e os dispositivos BUS 100 m @ AWG 10 x 26 Resistência máxima de cabeamento de zona 800 ¿ por zona
2)	Zonas

und

30	R$ 550,00

R$ 16.500,00

Números de zona com ﬁo Máximo de 24 (com 4 teclados) Número de zonas na placa 16 no modo duplicado Número de zonas no teclado 2
Resistor instalação de zonas Zonal alta 3K9 ¿, zona baixa 2K2 ¿, resistor ﬁnal de linha 2K2 ¿ Resistência máxima de cabeamento de zona 800 ¿ por zona
Número de zonas sem ﬁo 24 Necessário XAR 200

3)	Comunicação - Linha telefônica

Número de memória para discagem 8 com 20 dígitos cada (2 empresa de monitoramento [2ª memória backup da 1º], 1
call back 5 pessoais)
Modo de discagem DTMF Homologado Anatel
Detecção dede corte da linha telefônica Sim, necessário programação
Protocolo de comunicação Contact ID, Contact ID programável e Adenco Xpress Proteção de entrada de linha telefônica Protetor a gás e PTC
Teste de periódico Programável em horas ou agendado por horário
Software para download e upload plataforma Windows® Sim, gratuito (www.intelbras.com.br). Necessário modems padrão V.21 compatíveis:
USRobotics®, Motorola®, Lucent® e Agere®

4)	Ethernet

Número de memórias para envio via IP 2 destinos, ﬁxos ou dinâmicos Base de velocidade 10/100 Mbps
Base do protocolo TCP/IP
Consumo de banda < 1 KB por evento
Teste periódico programado em minutos. Mínimo de 1 minuto
Software para download e upload plataforma Windows® Sim, gratuito (www.intelbras.com.br).
Necessário conexão com internet banda larga e porta 9010 liberada
5)	GSM (GPRS, SMS e CSD)

Frequência de operação do Módulo Módulo quad-band (800, 900, 1800 e 1900 MHz) Classe módulo GPRS 10
Número de SIM cards 2, módulo desbloqueado Ganho da antena 500 mA dB
Número de destinos via GSN 2 IPs, 2 CSD e 2 SMS
Teste periódico programado em minutos. Mínimo de 5 minutos

	Observação:

1.	o material que se pretende adquirir é “SIMILAR” ao modelo AMT 2018 EG da marca INTELBRAS;
2.	o equipamento deve vir com teclado de acesso.					

4	Teclado de acesso

Características Técnicas:

LCD: Sim;
Alimentação: 12 VDC, alimentado pela central de alarme;
Número de zonas: 2 zonas com ﬁo independentes sem resistor ﬁnal de linha; Número de teclas: 16 teclas iluminadas com backlight;
Barramento: Protocolo digital, com supervisão contra corte e curto; Tamper: Sim;
Observação: o material que se pretende adquirir é “SIMILAR” ao modelo XAT 2000 LCD da marca INTELBRAS.	

und	

20	

R$ 289,99	

R$ 5.799,80	

5	Hub de Automação Smart

Especificações Técnicas Protocolos de comunicação sem ﬁo	Zigbee e WiFi Padrão Zigbee	IEEE 802.15.4
Padrão WiFi	IEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência de operação	2,4GHz
Protocolo de segurança	64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK
Alcance da conexão ZigBee	100 metros sem barreiras
Alimentação	MicroUSB DC 5 V ±10%, 1 A
Temperatura de operação	-10¿ ~ +55¿ Dimensão da embalagem (L × A × P)	60,5 x 60,5 x 16,1mm Peso	0,096 kg
Número máximo de dispositivos que podem ser conectados ao hub
32	

und	

20	

R$ 290,70	

R$ 5.814,00	
6	Disco Rígido para uso em CFTV

Especificações Técnicas Recursos do produto
Capacidade formatada	12 TB
Interface	SATA de 6 Gb/s
Formatação avançada	Sim
Tamanho Físico	3,5 polegadas
Compatível com RoHS²	Sim

Desempenho
Host para o/a partir do drive (mantido)	245 MB/s
Classe de desempenho (RPM)	7200 RPM
Cache	256 MB

Confiabilidade
MTBF (horas)	1.500.000
Taxa de carga de trabalho anual	360 TB/ano
Ciclos de carga/descarga	300.000
Taxa de erros (não recuperáveis)	<1 em 1015
Garantia limitada	3 anos	und	60	R$ 2.219,90	R$ 133.194,00	

	Gerenciamento de Energia
Consumo operacional	6,6W
Consumo ocioso	5,6W
Modo Stand by e Sleep	0,6W

Especificações ambientais
Choque operacional (2ms, leitura/gravação)	30 G
Choque operacional (2ms, leitura)	65 G
Choque não operacional (2ms, leitura/gravação)	250 G
Temperatura em operação	0° C a 65° C
Temperatura fora de operação	-40° C a 70° C -
Acústica modo ocioso	20 dBA
Acústica modo de busca	29 dBA

Dimensões físicas
Altura	26,1 mm
Comprimento	147,0 mm
Largura	101,6 mm
Peso	0,66 kg					

7	Pilhas Recarregáveis Tipo AA

Especificações técnicas
Pilha	AA
Capacidade	2700 Milliamp Hours
Voltagem	1,2 Volts
Tipo do produto	eletrônicos
Composição da	NiMH
Dimensões do produto	2 x 2 x 12 cm; 50 g	

und	

500	

R$14,49	

R$ 7.245,00	

8	Pilhas Recarregáveis Tipo AAA

Especificações técnicas
Pilha	AAA - Palito
Capacidade	1000 Milliamp Hours
Voltagem	1,2 Volts
Tipo do produto	eletrônicos
Composição da	NiMH
Dimensões do produto	1 x 1 x 4,43 cm; 11 g	

und	

300	

R$ 8,05	

R$ 2.415,00	

9	Carregador de pilha recarregável AA e AAA

Especificações técnicas
Tipo do produto	eletrônico
Tipo de fonte de energia	Energia elétrica
Capacidade	4 pilhas
Composição da pilha ou bateria	NiMH
Voltagem	110/220
Número de unidades	1
Composição da pilha	NiMH
Peças para montagem	Carregador de pilhas com 4 pilhas AA inclusas.
Dimensões do produto	6,53 x 6,5 x 10,5 cm; 230 g
Certiﬁcação	Inmetro	

unid	

150	

R$ 179,05	

R$ 26.857,50	
Valor Total:	R$ 357.126,40	

4. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):	
Integrante Demandante	
Nome: TC PM Maria Alexsandra Rocha Ramos	
Email: asmil@tjac.jus.br	Cargo: Assessora Chefe Militar	Lotação: Presidência	
Integrante Técnico	
Nome: Márcia Maria Cosme de Lima	
Email: asmil@tjac.jus.br	Cargo: 1º SGT PM	Lotação: ASMIL	
Nome: Victor Rocha Flores da Silva	
Email: asmil@tjac.jus.br	Cargo: 3º SGT BM	Lotação: ASMIL	

Documento assinado eletronicamente por MARIA ALEXSANDRA ROCHA RAMOS, Assessor(a) Chefe Militar em 17/06/2024 às 13:10:43.

Para	conferir	a	autenticidade	do	documento,	utilize	um	leitor	de	QRCode	ou	acesse	o	endereço
http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 7QSV.GZQN.H3UP.TRRO