Licitação Base Legal Objeto Entrega Pagamento Responsável

: Cotação: Lei 14.133/2021 2024 / 44 Controle: 9823
: -
: Aquisição de equipamentos necessários para o Circuito Fechado de Televisão nas dependências dos Prédios do Poder Judiciário do Acre.
: Setor de Almoxarifado - Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde
: 15 dias
: CARLOS FONSECA CASSIANO DA CUNHA

Avaliação : Item a Item
Período : Junho de 2024

PEDIDOS DE COMPRA : 2024/441

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	

MÉDIA	

TOTAL	

1	

97310	Câmera IP-DESCRIÇÃO: CÂMERAS DE SEGURANÇA, com as seguintes especificações técnicas: Sensor de imagem: 1/2.7” 2 megapixels CMOS; Obturador eletrônico: Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s; Pixels efetivos 1920
(H) × 1080 (V); Iluminação mínima 0,1 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado); Relação sinal-ruído >50 dBm; Controle de ganho Automático/Manual Balanço do branco; Auto / Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado; Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB); Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção. As demais especificações constam em edital e anexos.	

200,00	

Unidade	

360,00	

360,00	

368,00	

362,6666	

72.533,33	

2	

97308	Gravador Digital de Vídeo/Imagem-DESCRIÇÃO: GRAVADOR DE IMAGEM NVD 3116P. Especificações Técnicas: Processador principal Integrado de alta performance e Sistema operacional Linux® embarcado; Entrada de vídeo Suporte para câmeras IP 16; Protocolos suportados INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S; Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera 3; Suporte a câmeras de outras marcas¹ Onvif Perfil S. Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K O); Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K O); Suporte a câmeras IP com áudio 16; Compressão de áudio suportado G.711, AAC e PCM; Saídas de vídeo 1 HDMI e 1VGA; Porta Ethernet 1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps); Disco rígido com capacidade máxima de 12TB4. Porta USB USB 2 portas (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal USB 2.0; Porta Serial 1 porta RS232 para comunicação com PC; Entrada de áudio bidirecional 1 canal, RCA; Saída de áudio bidirecional 1 canal, RCA; Entradas de alarme 4; Saída de alarme 2; e-Sata Utilização de HD com a interface e-Sata para realizar backup de gravações; Suporte ao Multibox Intelbras Não possui Suporte a mesas operadoras Intelbras (VTN 2000) Sim. Alimentação do dispositivo 12Vdc – 4ª; Consumo 6,9W (sem HD); Proteção contra surto de tensão Sim; Condições de ambiente 0ºC~+55ºC, 0~10% a 90% de umidade; Acondicionamento Instalação em mesa ou rack; Tamanho (L x A x P) 1U – 375 x 281,5 x 56 mm; Peso 1,6 kg (sem HD); Possui ventilação interna. Certificados FCC e CE. As demais especificações constam em edital e anexos.	

30,00	

Unidade	

3.288,00	

3.299,00	

3.419,97	

3.335,6566	

100.069,70	

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	

MÉDIA	

TOTAL	

3	

97309	Central de alarme monitorada com 18 zonas.-(8 + 8 + 2 com fio + 24 sem fio). Funcionalidades: Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis; Reportagem de eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento); Operação com IP fixo ou dinâmico; Capacidade para conexões com destinos DNS; Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos; Software para download e upload (plataforma Windows®), compatível com a maioria dos modems convencionais; Download e visualização dos últimos 256 eventos com registro de data e hora; Eliminação de custos com comunicação de dados, pois utiliza a infraestrutura de rede internet do próprio cliente; Compatibilidade com a grande maioria de modems ADSL, hubs e roteadores disponíveis no mercado; Fonte chaveada Full Range de 90-265 VAC; Conexão de até 4 teclados e 4 receptores; Até 2 partições; Identificação de usuário por controle remoto (opcional)¹; Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores); Detecção de sobrecarga na saída auxiliar; Detecção de curto e corte da sirene; Detecção de corte da linha telefônica; Discadora para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para download e 5 para telefones pessoais); 3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: Contact ID, Contact ID Programável e Ademco Express; 2 contas de monitoramento; Reportagem normal, dupla e split; 2 saídas PGM programáveis; Bloqueio de reset; Autoativação programável por inatividade ou agendada por horário; Recepção de até 128 dispositivos sem fio (sensores/controles remotos); Zona inteligente programável; Zonas de incêndio; Cancelamento automático de zona; Configuração de Zona 24 h com aviso sonoro; Função pânico e pânico médico pelo teclado; Tempo de entrada e saída programáveis; Tempo de sirene programável em minutos; Função anunciador de presença por zona; Possibilidade de 64 senhas. As demais especificações constam em edital e anexos.	

30,00	

Unidade	

585,00	

570,00	

603,25	

586,0833	

17.582,50	

4	

97350	Teclado de acesso.-Características Técnicas: LCD: Sim; Alimentação: 12 VDC, alimentado pela central de alarme; Número de zonas: 2 zonas com fio independentes sem resistor final de linha; Número de teclas: 16 teclas iluminadas com backlight; Barramento: Protocolo digital, com supervisão contra corte e curto; Tamper: Sim; Observação: o material que se pretende adquirir é “SIMILAR” ao modelo XAT 2000 LCD da marca INTELBRAS.	

20,00	

Unidade	

284,70	

284,70	

395,00	

321,4666	

6.429,33	

5	

99824	Hub de Automação-DESCRIÇÃO: Hub de Automação Smart, com as seguintes especificações Técnicas: Protocolos de comunicação sem fio Zigbee e WiFi; Padrão Zigbee IEEE 802.15.4 Padrão WiFi IEE 802.11b, 802.11g, 802.11n; Frequência de operação 2,4GHz; Protocolo de segurança 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK; Alcance da conexão ZigBee 100 metros sem barreiras; Alimentação MicroUSB DC 5 V ±10%, 1 A; Temperatura de operação - 10¿ ~ +55¿; Dimensão da embalagem (L × A × P) 60,5 x 60,5 x 16,1mm; Peso 0,096 kg; Número máximo de dispositivos que podem ser conectados ao hub: 32.	

20,00	

Unidade	

358,00	

288,00	

288,00	

311,3333	

6.226,66	

6	

99825	Disco Rígido para uso em CFTV -Especificações Técnicas: Capacidade formatada 12 TB; Interface SATA de 6 Gb/s; Formatação avançada: Sim; Tamanho Físico 3,5 polegadas; Compatível com RoHS² Sim. Dimensões físicas, Altura 26,1 mm; Comprimento 147,0 mm; Largura 101,6 mm e Peso 0,66 kg. As demais especificações constam em edital e anexos.	

60,00	

Unidade	

2.195,00	

2.197,00	

2.197,00	

2.196,3333	

131.779,99	

7	
98985	Pilha recarregável -Especificações técnicas: Pilha AA; Capacidade 2700 Milliamp Hours; Voltagem 1,2 Volts; Tipo do produto eletrônicos; Composição da NiMH; Dimensões do produto 2 x 2 x 12 cm; 50 g.	
500,00	
Unidade	
19,90	
19,97	
19,97	
19,9466	
9.973,33	

8	
93523	Pilha recarregável AAA 1.000 mAh -Especificações técnicas: Pilha AAA - Palito; Capacidade 1000 Milliamp Hours; Voltagem 1,2 Volts; Tipo do produto eletrônicos; Composição da NiMH; Dimensões do produto 1 x 1 x 4,43 cm; 11 g.	
300,00	
Unidade	
11,35	
10,90	
12,15	
11,4666	
3.440,00	

ITEM	

CÓDIGO	

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	

QTD	

UN	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2	
BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3	

MÉDIA	

TOTAL	

9	

98984	Carregador de pilhas-Especificações Técnicas: Tipo do produto eletrônico; Tipo de fonte de energia Energia elétrica; Capacidade 4 pilhas; Composição da pilha ou bateria NiMH; Voltagem 110/220; Número de unidades 1; Composição da pilha NiMH; Peças para montagem; Carregador de pilhas com 4 pilhas AA inclusas.
Dimensões do produto 6,53 x 6,5 x 10,5 cm; 230 g; Certificação Inmetro.	

150,00	

Unidade	

200,00	

205,00	

206,00	

203,6666	

30.550,00	
		VALOR TOTAL							378.584,75	
		HABILITADO ?			Sim	Sim	Sim			
		VALIDADE DA PROPOSTA			01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024			
		PRAZO DE ENTREGA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou			
		PRAZO DE GARANTIA			Não Cotou	Não Cotou	Não Cotou			
Observações :
-> (@) Indica Registro de preços realizado via web, (P) Indica Registro de preços realizado via ERP-Propostas
-> As colunas sem preços, significam que os participantes não cotaram.
-> As colunas assinaladas com *, significam item ou proposta desclassificada.

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

:   BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 1 ( 9819 )
: 07.797.967/0001-95
:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 2 ( 9820 )
: 07.797.967/0001-95
:

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF ENDEREÇO

: BANCO DE PREÇOS - COTAÇÃO 3 ( 9821 )
: 07.797.967/0001-95
:

20/06/2024

Diretoria de Logística