PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS

PARÂMETROS	SINAPI

Objeto:

Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC

Data-base

12/2024

Município: Rio Branco

BDI de Serviços:

23,43%

Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	 BDI Diferenciado:	17,72%	

Data:

06/05/2025

Enc. Sociais sem desoneração:

115,79%

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 - COMPRASGOV	
ITEM	
CÓDIGO	
FONTE	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	
QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	MOTA & MOTA	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS	VARIAÇÃO	
										S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
1
1.1			INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PLACAS						53.746,52			43.654,52			
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	454,88	561,46	1.684,38		349,72	431,67	1.295,01	-23,11%	-389,37	
1.2			INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS												

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6	
CP-CAN080

CP-CAN077

CP-CAN078

CP-CAN071

CP-CAN073

CP-CAN074	
Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89957
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93583 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 -
COMPOSIÇÃO 93584
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93210
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93212	
UN

m²

m²

m²

m²

m²	
1,00

12,00

10,50

9,00

12,00

9,00	
136,55

325,20

406,67

607,66

607,66

982,34	
168,54

401,39

501,95

750,03

750,03

1.212,50	
168,54

4.816,68

5.270,48

6.750,27

9.000,36

10.912,50		
120,75

258,39

321,95

483,37

483,37

830,71	
149,05	149,05

318,94	3.827,28

397,39	4.172,59

596,63	5.369,67

596,63	7.159,56

1.025,35  9.228,15	
-11,56%

-20,54%

-20,83%

-20,45%

-20,45%

-15,43%	
-19,49

-989,40

-1.097,88

-1.380,60

-1.840,80

-1.684,35	
1.3			TAPUME												
1.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	156,31	78,49	96,88	15.143,31		64,54	79,67	12.453,21	-17,76%	-2.690,10	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						22.314,00			21.974,00			
2.1	CP-ADM001	Próprio	EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO JÚNIOR (RESIDENTE))	%	100,00	180,78	223,14	22.314,00		178,02	219,74	21.974,00	-1,52%	-340,00	
3
3.1			MURO BLOCOS						451.035,43			356.048,20			

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7	
96528

96543

96544

96545

96546

104920

CP-EST003	
SINAPI

SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI
Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	
m²

KG KG KG KG KG
m³	
49,60

106,00

8,00

26,00

107,00

61,00

12,72	
127,92

21,64

20,01

18,46

16,35

12,90

1.801,00	
157,89

26,71

24,70

22,79

20,18

15,92

2.222,97	
7.831,34

2.831,26

197,60

592,54

2.159,26

971,12

28.276,18		
107,05

18,09

30,41

14,88

13,05

10,13

1.364,76	
132,14	6.554,14

22,34	2.368,04

37,54	300,32

18,37	477,62

16,11	1.723,77

12,51	763,11

1.684,53  21.427,22	
-16,30%

-16,36%	
-1.277,20

-463,22

102,72

-114,92

-435,49

-208,01

-6.848,95	
												51,98%		
												-19,39%

-20,16%

-21,41%

-24,22%		
3.2			VIGAS VF												
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6	96530

104916

104917

104918

104919

CP-EST003	SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI
Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m² KG KG KG KG
m³	67,20

12,00

253,00

99,00

362,00

11,20	116,85

18,62

17,75

16,80

15,14

1.801,00	144,23

22,98

21,91

20,74

18,69

2.222,97	9.692,26

275,76

5.543,23

2.053,26

6.765,78

24.897,26		97,49

15,30

14,29

13,35

11,92

1.364,76	120,34	8.086,84

18,89	226,68

17,65	4.465,45

16,49	1.632,51

14,72	5.328,64

1.684,53  18.866,73	-16,56%

-17,79%

-19,44%

-20,49%

-21,24%

-24,22%	-1.605,41

-49,08

-1.077,78

-420,75

-1.437,14

-6.030,53	
3.3			MURO DE ARRIMO E ESTACAS												

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.3.16

3.3.17

3.3.18

3.3.19

3.3.20

3.3.21	

102279

102281

90095

100979

95876

101616

96617

92915

100342

100343

100344

100345

96539

CP-EST003

CP-MUR001

CP-MUR002 CP-MUR006 102704

CP-EST063

CP-EST030

95601	

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI SINAPI SINAPI
SINAPI

SINAPI SINAPI SINAPI SINAPI
SINAPI

Próprio

Próprio

Próprio Próprio SINAPI

Próprio

Próprio

SINAPI	
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558
TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA SINAPI 11/2020 COMPOSIÇÃO 83679
EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 73883/002
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 - REFERÊNCIA SINAPI 10/2020 COMPOSIÇÃO 73881/003
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EXCLUSIVE ARMADURA). REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100897
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	

m³

m³

m³

m³

M3XKM

m² m²
KG

KG KG KG KG
m²

m³

M

m³ m² M

M

M

UN	

50,20

187,09

73,92

311,21

2.407,07

134,16

134,16

223,00

380,00

920,00

674,00

2.178,82

369,35

56,18

63,28

36,88

202,14

117,25

128,00

64,00

40,00	

6,95

5,88

5,66

7,37

2,44

6,00

27,45

18,71

19,12

17,48

14,82

11,88

124,74

1.801,00

20,34

454,54

17,35

12,16

106,20

149,55

16,82	

8,58

7,26

6,99

9,10

3,01

7,41

33,88

23,09

23,60

21,58

18,29

14,66

153,97

2.222,97

25,11

561,04

21,42

15,01

131,08

184,59

20,76	

430,72

1.358,27

516,70

2.832,01

7.245,28

994,13

4.545,34

5.149,07

8.968,00

19.853,60

12.327,46

31.941,50

56.868,82

124.886,45

1.588,96

20.691,16

4.329,84

1.759,92

16.778,24

11.813,76

830,40		

5,57

4,67

4,49

5,73

1,87

5,50

22,09

15,39

15,58

13,98

11,64

9,18

106,10

1.364,76

16,39

349,52

13,16

9,24

81,19

114,34

15,38	

6,88	345,37

5,77	1.079,50

5,55	410,25

7,08	2.203,36

2,32	5.584,40

6,80	912,28

27,27	3.658,54

19,00	4.237,00

19,24	7.311,20

17,26	15.879,20

14,37	9.685,38

11,34	24.707,81

130,97	48.373,76

1.684,53  94.636,89

20,24	1.280,78

431,42	15.910,76

16,25	3.284,77

11,41	1.337,82

100,22	12.828,16

141,14	9.032,96

18,99	759,60	

-19,81%

-20,52%

-20,60%

-22,19%

-22,92%

-8,23%

-19,51%

-17,71%

-18,47%

-20,01%

-21,43%

-22,64%

-14,93%

-24,22%

-19,39%

-23,10%

-24,13%

-23,98%

-23,54%

-23,53%

-8,52%	

-85,34

-278,77

-106,45

-628,65

-1.660,88

-81,84

-886,80

-912,07

-1.656,80

-3.974,40

-2.642,08

-7.233,69

-8.495,05

-30.249,56

-308,18

-4.780,39

-1.045,06

-422,10

-3.950,08

-2.780,80

-70,80	
3.4			MURO ALVENARIA E PINTURA DE MUROS												

3.4.1

3.4.2

3.4.3	
103328

87878

CP-PIN033	
SINAPI

SINAPI

Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
PINTURA CAIACAO PAREDES EM 3 DEMAOS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 180142	
m²

m²

m²	
97,38

400,54

400,54	
89,34

5,45

19,83	
110,27

6,73

24,48	
10.738,09

2.695,63

9.805,22		
77,47

4,62

17,73	
95,63	9.312,44

5,71	2.287,08

21,89	8.767,82	
-13,27%

-15,15%

-10,58%	
-1.425,65

-408,55

-1.037,39	
TOTAL SEM BDI:	427.041,69

TOTAL COM BDI:	527.095,95	
23,43%	421.676,72	
-20,00%	
-105.419,22	
	17,72%				
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:		
QUINHENTOS E VINTE SETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		
Rio Branco - Acre, 6 de maio de 2025
Revisão do Orçamento -

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE	
Classificação	LICITANTE	VALOR (R$)	PARÂMETROS	
1	MOTA & MOTA	421.676,72	75% orçado pela Administração	395.321,96	
					
	Valor do Desconto:	-20,00%	85% orçado pela Administração	448.031,55	
	Valor da Garantia Adicional				
	Valor 85% orçado:	448.031,55		
	Valor Licitante:	421.676,72	Exequível	
	Valor da Garantia:	26.354,83	Precisa de Garantia Adicional	
				
VALOR DO ORÇAMENTO	527.095,95
PREVISTO >>>	A proposta atende às condições de exequibilidade previstas no edital	

Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 06/05/2025 11:12:44