DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 145/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Data prevista para conclusão do processo

60 dias

1.2. Descrição sucinta do objeto Revisão – Aquisição de Equipamentos
Trata-se da aquisição de equipamentos eletrônicos, periféricos e acessórios diversos, destinados à transmissão de sessões solenes e ao atendimento das necessidades operacionais dos setores de audiovisual, design gráfico, rádio e transmissão, vinculados a esta Secretaria.
O objetivo é assegurar suporte técnico adequado para a produção de conteúdos institucionais e a plena execução das atividades de comunicação.

1.3 Grau de prioridade da compra ou da contratação

Alta

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição da câmera Sony FX3 ILME-FX3 justiﬁca-se pela necessidade de atender às demandas audiovisuais institucionais com qualidade cinematográﬁca, compatibilidade e conﬁabilidade já consolidadas. A escolha da marca Sony é imprescindível, pois a instituição possui outros equipamentos da mesma fabricante, garantindo padronização. O modelo FX3 é referência internacional em produções proﬁssionais, oferecendo gravação em 4K RAW com alta latitude, estabilização avançada e o recurso exclusivo S-Cinetone, que proporciona tons de pele e cores naturais, reduzindo a necessidade de pós-produção complexa.
A Sony ainda assegura ampla rede de assistência técnica no Brasil, fator que garante suporte especializado e

disponibilidade de peças de reposição, o que não é veriﬁcado em outras marcas. Assim, a especiﬁcação desta câmera não é uma escolha meramente comercial, mas uma exigência técnica e operacional para garantir a eﬁciência, a padronização e a qualidade dos serviços prestados.

A aquisição do Cartão de Memória SanDisk SDXC Extreme Pro 128GB V30 200MB/s é necessária para garantir desempenho seguro em gravações de alta qualidade, especialmente em 4K RAW e altas taxas de bits, sem risco de falhas ou interrupções. A marca SanDisk é referência mundial em conﬁabilidade e durabilidade, assegurando compatibilidade com câmeras proﬁssionais já utilizadas pela instituição. O modelo Extreme Pro oferece velocidades de leitura de até 200 MB/s, o que é ideal para os nossos equipamentos, e assegura estabilidade e eﬁciência em fluxos de trabalho intensivos. Assim, a especiﬁcação por este item atende a uma necessidade técnica e operacional, não sendo mera escolha comercial.

A aquisição da Lente Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art Sony E-Mount é indispensável para garantir a qualidade e a versatilidade das produções audiovisuais institucionais. A escolha deste modelo se justiﬁca por oferecer ampla gama de enquadramentos reduzindo a necessidade de troca constante de lentes durante a captação. Outro ponto fundamental é
a compatibilidade com a padronização já adotada pela instituição, baseada no sistema Sony. A lente possui encaixe Sony E-Mount, totalmente integrado ao parque tecnológico existente, incluindo a câmera Sony FX3. Assim, a especiﬁcação deste item não é uma escolha comercial, mas uma necessidade técnica que garante qualidade, padronização e continuidade das produções.

A aquisição da Objetiva Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary Sony E-Mount é necessária para ampliar as possibilidades criativas e técnicas das produções institucionais. Com distância focal de 16mm e grande abertura de f/1.4, a lente permite excelente desempenho em ambientes com baixa luminosidade, além de proporcionar ampla profundidade de campo e ângulo de visão de 83,2 graus, ideal para gravações em espaços reduzidos ou tomadas mais amplas. A escolha da versão compatível com o sistema Sony E-Mount atende à padronização já estabelecida pela instituição, assegurando total integração com a câmera Sony FX3 e demais equipamentos existentes, sem necessidade de adaptadores ou acessórios adicionais. Dessa forma, trata-se de uma especiﬁcação técnica indispensável para garantir qualidade de imagem, compatibilidade e eﬁciência operacional, não se tratando de mera preferência comercial. Dessa forma, trata-se de uma especiﬁcação técnica indispensável para garantir qualidade de imagem, compatibilidade e eﬁciência operacional, não se tratando de mera preferência comercial.

A aquisição de capa de silicone para câmera Nikon D750 justiﬁca-se a necessidade da escolha por este modelo especíﬁco, uma vez que apenas a capa fabricada pela própria marca Nikon possui encaixe adequado e compatível com o corpo da câmera em questão. Modelos de terceiros não apresentam o ajuste necessário, podendo comprometer a proteção e o manuseio do equipamento, o que resultaria em riscos de danos à câmera durante seu uso.

Capa protetora de câmera durável para Nikon Z 7. A justiﬁcativa da escolha deste modelo especíﬁco fundamenta-se no fato de que apenas a capa original da marca Nikon apresenta compatibilidade total com o corpo da câmera, assegurando o encaixe correto e eﬁciente. Modelos genéricos ou de outras marcas não possuem as dimensões e especiﬁcações adequadas, podendo comprometer tanto a ﬁxação quanto a proteção do equipamento.

A aquisição de capa protetora de silicone para câmera Nikon D780. A justiﬁcativa para a escolha desse item especíﬁco deve-se ao fato de que somente o modelo original, desenvolvido para a referida câmera, apresenta compatibilidade total com o corpo do equipamento. Capas de marcas genéricas ou não originais não atendem às dimensões e especiﬁcações técnicas da câmera Nikon D780, podendo comprometer o encaixe e, consequentemente, a eﬁciência da proteção.

A aquisição do Estabilizador DJI RS 4 Standard é necessária para garantir imagens estáveis e de qualidade proﬁssional, mesmo em movimentos complexos. Com capacidade de carga de até 3 kg, integra-se perfeitamente às câmeras Sony assegurando compatibilidade e padronização do parque tecnológico. O equipamento oferece sistema de 3 eixos, conectividade sem ﬁo, controle via aplicativo e bateria de longa duração, recursos indispensáveis para eﬁciência operacional em gravações prolongadas. Reconhecida mundialmente, a DJI é referência em estabilização de imagem, o

que assegura conﬁabilidade e desempenho superiores. A especiﬁcação por este item atende a uma necessidade técnica e operacional, não sendo mera escolha comercial.

A especiﬁcação da marca DJI para o drone solicitado fundamenta-se em critérios técnicos objetivos que transcendem a mera escolha comercial. A DJI possui tecnologia proprietária consolidada em sistemas de estabilização gimbal de 3 eixos e processamento de imagem 4K que não encontra equivalência técnica em outros fabricantes. A marca possui rede de assistência técnica autorizada nacionalmente, certiﬁcação ANATEL para operação no Brasil e disponibilidade imediata de peças e componentes, assegurando continuidade operacional. A especiﬁcação visa manter a uniformidade técnica necessária ao adequado funcionamento dos sistemas de monitoramento, sendo a escolha da marca DJI uma decisão técnica baseada em critérios de compatibilidade, conﬁabilidade, suporte nacional e conformidade regulatória, não conﬁgurando direcionamento comercial, mas sim necessidade técnica comprovada para atendimento eﬁciente do interesse público.

A especiﬁcação da marca Hollyland para o sistema de microfone lapela Lark M2 fundamenta-se em necessidades técnicas especíﬁcas que ultrapassam critérios meramente comerciais. A Hollyland desenvolveu tecnologia proprietária de transmissão digital com alcance de até 1000 metros e qualidade de áudio Hi-Fi (48 kHz/24 bits), características técnicas não disponíveis em equipamentos de outros fabricantes na mesma categoria. O sistema Lark M2 possui arquitetura de comunicação omnidirecional integrada com cancelamento ativo de ruído ambiental, utilizando algoritmos proprietários que garantem clareza de áudio mesmo em ambientes adversos. A especiﬁcação da Hollyland representa escolha técnica baseada em critérios de desempenho, alcance, qualidade de áudio e compatibilidade sistêmica, constituindo necessidade técnica comprovada para atendimento eﬁciente das demandas de produção audiovisual da administração pública.

A especiﬁcação da marca Tilta para o Camera Cage Pro Kit v2 destinado à Sony FX3 fundamenta-se em necessidades técnicas especíﬁcas que superam critérios meramente comerciais. A Tilta desenvolveu sistema proprietário de gaiola de encaixe com precisão dimensional exclusiva para a Sony FX3 e FX30, garantindo ajuste perfeito sem interferência nas funcionalidades da câmera ou acesso aos controles nativos. A especiﬁcação da Tilta representa escolha técnica baseada em compatibilidade dimensional precisa, padronização internacional NATO/LWS e modularidade sistêmica, constituindo necessidade técnica comprovada para operações audiovisuais proﬁssionais que atendam eﬁcientemente o interesse público.

A deﬁnição da marca Nikon para a câmera Z7 II com adaptador FTZ II baseia-se em exigências técnicas objetivas que ultrapassam considerações comerciais. O fabricante Nikon possui tecnologia exclusiva de duplos processadores EXPEED 6 combinados com sensor estabilizado em 5 eixos e amplitude ISO estendida de 64 a 25.600 (expansível de 32 a 102.400), conﬁguração técnica inalcançável por concorrentes na mesma faixa de performance. O sistema mirrorless com montagem Z desenvolvido pela Nikon apresenta geometria óptica diferenciada com distância focal otimizada que assegura qualidade imagética excepcional sob variadas condições luminosas. A determinação pela Nikon conﬁgura decisão técnica embasada em integração sistêmica, performance óptica especializada e otimização de recursos existentes, caracterizando exigência técnica demonstrada para execução competente das atividades de registro e produção audiovisual do serviço público.

A especiﬁcação da marca Aputure para o iluminador Amaran COB 60x S LED Bi-color fundamenta-se em critérios técnicos especializados que transcendem aspectos comerciais. A Aputure possui tecnologia proprietária COB (Chip on Board) com estrutura de LED bi-color que permite ajuste preciso de temperatura de cor, característica técnica essencial para produções audiovisuais proﬁssionais que não encontra equivalência em outros fabricantes. O sistema Bowens de montagem desenvolvido pela marca tornou-se padrão internacional para equipamentos de iluminação cinematográﬁca, garantindo compatibilidade com acessórios já utilizados pela administração. A especiﬁcação da Aputure constitui necessidade técnica comprovada baseada em padrões proﬁssionais de iluminação, compatibilidade sistêmica e desempenho fotométrico especíﬁco, representando escolha técnica fundamentada para atendimento eﬁciente das demandas de produção audiovisual da administração pública;

A escolha da marca SmallRig para o equipamento Mini Matte Box Lite 3575 ampara-se em requisitos técnicos especíﬁcos que sobrepujam aspectos comerciais convencionais. O fabricante SmallRig criou sistema exclusivo de mini

caixa mate direcionado para DSLRs e câmeras compactas sem espelho, incorporando mecanismo avançado de supressão de luz solar e artiﬁcial que previne brilho e flare na captura de imagens. O mecanismo do anel adaptador viabiliza montagem de ﬁltros circulares polarizadores e densidade neutra, enquanto a bandeja de ﬁltros acomoda formatos plug-in 4x5.65 polegadas e 4x4 polegadas com 4mm de espessura.
A especiﬁcação da SmallRig constitui alternativa técnica voltada para gerenciamento óptico proﬁssional, versatilidade em ﬁltragem e abrangente compatibilidade dimensional, representando necessidade técnica validada para execução qualiﬁcada de atividades audiovisuais no contexto do serviço público.

A determinação da marca Godox para o flash V860 III N destinado a equipamentos Nikon fundamenta-se em parâmetros técnicos objetivos que superam critérios puramente comerciais. O fabricante Godox possui tecnologia diferenciada de kit flash totalmente compatível com protocolos ADI/P-TTL, oferecendo funcionalidades e recursos avançados como sistema de rádio integrado sem ﬁo Godox 2.4GHz X que proporciona comunicação TTL direta e escravo com alcance operacional de até 100 metros. A versatilidade do equipamento manifesta-se através do número guia de 197 (a 100 ISO e 200mm), incorporando intervalo de zoom ajustável de 20-200mm, expansível para 14mm mediante painel difusor deslizante integrado. O dispositivo utiliza bateria recarregável de Li-ion proprietária que assegura recarga acelerada e ciclos de disparo prolongados com durabilidade estendida. A opção pela Godox conﬁgura resolução técnica direcionada para sincronização sem ﬁo proﬁssional, autonomia energética superior e integração sistêmica com equipamentos Nikon, constituindo exigência técnica validada para desempenho fotográﬁco qualiﬁcado nas atividades institucionais do órgão público.

A especiﬁcação da marca SmallRig para a bateria V-mount VB99 SE Mini com capacidade de 99Wh/6800mAh apoia-se em necessidades técnicas especíﬁcas que transcendem considerações meramente econômicas. O fabricante SmallRig desenvolveu tecnologia exclusiva de bateria V-Mount com íons de lítio de 99Wh, incorporando carregamento acelerado USB-C de 65W executável em apenas 2,5 horas.. A arquitetura eletrônica suporta até 10A de corrente com display OLED informativo, botão de controle integrado e modo de descarga programável. A carcaça possui impedância resistente ao fogo com design compacto otimizado para portabilidade sem comprometer robustez operacional. A seleção da SmallRig representa alternativa técnica fundamentada em autonomia energética prolongada, versatilidade de conectores e padrão V-Mount consolidado, caracterizando demanda técnica comprovada para alimentação conﬁável de equipamentos audiovisuais nas operações institucionais.

A deﬁnição da marca AKG para o fone de ouvido dobrável K371 over-ear para estúdio baseia-se em critérios técnicos rigorosos que ultrapassam aspectos comerciais convencionais. O fabricante AKG possui engenharia acústica proprietária com impedância de 32 O calibrada para qualidade sonora otimizada, oferecendo resposta de frequência linearizada de 5 Hz a 40 kHz adequada para todos os tipos de conteúdo áudio. A sensibilidade de 114 dB proporciona reprodução sonora nítida e cristalina com dinâmica superior, características essenciais para monitoramento proﬁssional em ambiente de estúdio. O design oval over-ear com estrutura dobrável garante ergonomia prolongada e portabilidade sem comprometer isolamento acústico necessário para trabalhos de pós-produção e edição. A arquitetura dos transdutores AKG utiliza tecnologia de drivers desenvolvida especiﬁcamente para referência de estúdio, assegurando reprodução ﬁel sem coloração artiﬁcial do espectro sonoro. A marca AKG estabeleceu-se como referência internacional em equipamentos de áudio proﬁssional, sendo amplamente adotada em instalações de broadcast e estúdios de gravação. A escolha pela AKG constitui solução técnica direcionada para monitoramento acústico preciso, conforto operacional e ﬁdelidade de reprodução, representando necessidade técnica demonstrada para atividades de produção audiovisual qualiﬁcada no contexto da administração pública.

A seleção da marca Sony para a câmera Alpha ZV-E10 com lente 16-50mm fundamenta-se em requisitos técnicos especializados que extrapolam questões meramente comerciais.
A arquitetura corporal representa reﬁnamento das câmeras Alpha E-mount da Sony, apresentando layout de controle intuitivo junto ao display LCD articulado e sistema de áudio variável de 3,5" para controle direcional de conﬁgurações intuitivas. O ZV-E10 concentra funcionalidades de criação de conteúdo, incluindo microfone direcional de 3 cápsulas integrado ao design da câmera, complementado por entradas para microfones e saída de áudio de 3,5 mm. A especiﬁcação da Sony representa alternativa técnica voltada para produção audiovisual convergente, versatilidade em captura híbrida e funcionalidades de criação integradas, conﬁgurando demanda técnica validada para execução competente de atividades de comunicação e documentação no âmbito institucional.

A determinação da marca Sony para a lente Alpha FE 50mm F 1.8 E-Mount Full Frame justiﬁca-se por demandas técnicas especíﬁcas que sobrepujam critérios puramente econômicos. O fabricante Sony criou ótica especializada com comprimento focal de 50mm e abertura máxima f/1.8 até mínima f/22, utilizando montagem E-Mount com compatibilidade para sensor digital Full-Frame de 35mm. A arquitetura E-Mount da Sony estabeleceu-se como padrão para sistemas mirrorless proﬁssionais, assegurando plena integração com equipamentos já utilizados pelo órgão. A opção pela Sony constitui decisão técnica embasada em compatibilidade sistêmica, performance óptica diferenciada e padronização de montagem, representando exigência técnica comprovada para atividades fotográﬁcas qualiﬁcadas no contexto da administração pública.

A especiﬁcação da marca SmallRig para a bateria V-Mount VB99 SE Mini 99Wh / 6800 mAh fundamenta-se em requisitos técnicos essenciais que transcendem aspectos meramente econômicos. O padrão de montagem V-Mount da SmallRig consolidou-se como referência em alimentação proﬁssional para equipamentos audiovisuais, garantindo integração completa com o parque tecnológico já implementado pela instituição. A seleção da marca SmallRig representa escolha técnica fundamentada na compatibilidade sistêmica integral, design ultracompacto resistente ao fogo, botão de controle e monitoramento de descarga avançado, constituindo exigência técnica comprovadamente necessária para execução de atividades proﬁssionais especializadas no contexto da administração pública, garantindo continuidade operacional e performance técnica superior às necessidades organizacionais.

A especiﬁcação da marca Blackmagic para o ATEM Mini Pro fundamenta-se em requisitos técnicos essenciais que transcendem aspectos meramente econômicos. O fabricante Blackmagic desenvolveu sistema de produção audiovisual especializado com quatro entradas HDMI disponíveis no painel traseiro, empregando switcher de transmissão ao vivo de 4 canais.
O equipamento consolida funcionalidades proﬁssionais como registro ao vivo, monitoramento de status de transmissão e gravação, botão dedicado de gravação com visualização múltipla de canais, mixer de áudio digital de 2 canais por fonte e reprodutor de mídia com suporte à entrada de computador. A seleção da marca Blackmagic representa escolha técnica fundamentada na integração sistêmica completa, codiﬁcador de hardware incorporado e controle remoto com atualizações contínuas, constituindo exigência técnica comprovadamente indispensável para realização de atividades de produção audiovisual no âmbito institucional, proporcionando eﬁciência técnica e qualidade proﬁssional adequada aos requisitos operacionais especíﬁcos.

A especiﬁcação da marca T7 Shield para o SSD Portátil 4TB 3.2 Externo fundamenta-se em requisitos técnicos essenciais que transcendem aspectos meramente econômicos. O fabricante desenvolveu sistema de armazenamento especializado com capacidade de 4TB e tecnologia PCIe NVMe, empregando porta USB 3.2 Gen 2 Tipo C com velocidades de transferência de até 1050 MB/s para máxima eﬁciência no processamento de dados. A seleção desta especiﬁcação representa escolha técnica fundamentada na capacidade de armazenamento superior, velocidade de transferência otimizada e portabilidade operacional, constituindo exigência técnica comprovadamente essencial para execução de atividades que demandam grande volume de dados no contexto organizacional, assegurando agilidade nos processos e conﬁabilidade técnica apropriada às demandas funcionais especíﬁcas.

A especiﬁcação da marca LaCie para o HD Externo D2 Professional 14TB USB-C STHA14000800 fundamenta-se em exigências técnicas superiores que superam considerações exclusivamente comerciais. O fabricante LaCie concebeu solução de armazenamento proﬁssional com capacidade expansiva de 14TB e conectividade USB Type-C, oferecendo garantia estendida de 5 anos do fabricante para assegurar continuidade operacional. O equipamento atende requisitos de compatibilidade multiplataforma com Windows 10 ou versões posteriores, Mac OS X 10.11+, proporcionando flexibilidade de integração em ambientes heterogêneos. A seleção da marca LaCie constitui decisão técnica alicerçada na capacidade de armazenamento massivo, conﬁabilidade comprovada através da garantia quinquenal e compatibilidade sistêmica abrangente, representando requisito técnico fundamentalmente necessário para desenvolvimento de tarefas que exigem gerenciamento intensivo de informações no ambiente administrativo, proporcionando segurança de dados e performance técnica condizente com as especiﬁcidades operacionais requeridas.

A especiﬁcação da marca Brother para o Kit Rotulador PT H110 + 3 Fitas TZe231 fundamenta-se em critérios técnicos especíﬁcos. O fabricante Brother desenvolveu equipamento de rotulação eletrônica portátil com dimensões compactas (10cm largura, 26cm altura, 24cm profundidade) e velocidade máxima de impressão de 20ppm em preto e branco, empregando alimentação por pilhas AA para mobilidade operacional. O sistema consolida funcionalidades proﬁssionais de etiquetagem com tecnologia de impressão térmica direta, garantindo qualidade e durabilidade das impressões para identiﬁcação institucional. O equipamento oferece portabilidade essencial para atividades de organização e identiﬁcação em diferentes setores, com kit completo incluindo três ﬁtas TZe231 para utilização imediata. A seleção da marca Brother representa decisão técnica embasada na conﬁabilidade do sistema de impressão térmica, portabilidade operacional e padronização de consumíveis, constituindo exigência técnica comprovadamente indispensável para execução de atividades de organização documental e identiﬁcação patrimonial no contexto institucional, garantindo praticidade funcional e qualidade técnica apropriada às necessidades operacionais especíﬁcas.

A especiﬁcação da marca Sigma para a Lente de Câmera Sport para Sony 70-200mm F2.8 Full Frame fundamenta-se em demandas técnicas diferenciadas que sobrepujam considerações exclusivamente econômicas. O fabricante Sigma concebeu ótica proﬁssional DG DN projetada especiﬁcamente para câmeras com sensor de formato completo, proporcionando faixa de distância focal de 14 a 300mm com abertura f/2.8 constante, conﬁgurando conjunto versátil para atividades fotográﬁcas institucionais. O sistema oferece construção robusta com proteção contra poeira e umidade, revestimento repelente de água e óleo, três botões AFL para controle direto de foco no corpo da lente e base de tripé integrada. A seleção da marca Sigma constitui decisão técnica fundamentada na compatibilidade com equipamentos Sony já padronizados na instituição, adequação para fotograﬁas de eventos, esportes, retratos e natureza, representando solução técnica estratégica para o poder público que busca otimização de recursos através da uniformização do parque tecnológico, assegurando eﬁciência operacional e qualidade proﬁssional condizente com as demandas governamentais especíﬁcas.

A especiﬁcação da marca Amaran para a Luz de Vídeo LED Aputure 100d S 100ds 100w Iluminação fundamenta- se em requisitos técnicos especializados que transcendem aspectos meramente ﬁnanceiros. O
fabricante Amaran desenvolveu sistema de iluminação proﬁssional com especiﬁcações técnicas avançadas: CCT 5600 mil, IRC 96+, TLCI/CQS 99+, SSI (D55) 86+, empregando controle integrado com aplicativo Sidus Link para gerenciamento remoto preciso.
A seleção da marca Amaran representa decisão técnica alicerçada na tecnologia de controle wireless integrada, qualidade cromática excepcional e flexibilidade operacional, constituindo exigência técnica comprovadamente fundamental para realização de atividades audiovisuais proﬁssionais no ambiente administrativo, garantindo precisão luminotécnica e performance técnica adequada às especiﬁcidades governamentais contemporâneas.

A especiﬁcação da marca Megadap para o Adaptador ETZ21 Pro de Lente Sony E-Mount para Nikon Z-Mount com autofoco fundamenta-se em exigências técnicas especializadas que ultrapassam considerações puramente orçamentárias. O fabricante Megadap concebeu solução de compatibilidade avançada que permite utilização de lentes Sony E-mount em câmeras Nikon Z-mount, empregando comunicação eletrônica integral para ativação de funções de foco automático, mudança de foco, foco preciso, abertura automática, lapso de tempo e temporizador de intervalo. O sistema oferece transferência de dados EXIF da lente para câmera, preservando informações de abertura, velocidade do obturador e tempo de captura em arquivos, com anel de montagem em aço inoxidável e ﬁrmware atualizável via corpo da câmera. A seleção da marca Megadap constitui decisão técnica fundamentada na compatibilidade cruzada entre sistemas, vedação aprimorada na placa de circuito e atualizações contínuas de ﬁrmware, representando solução técnica estratégica para maximização do investimento em equipamentos fotográﬁcos institucionais, assegurando versatilidade operacional e eﬁciência técnica condizente com as demandas administrativas contemporâneas.

A especiﬁcação da marca SanDisk para o Cartão Memória 32GB Micro SD Extreme 100Mbps A1 V30 fundamenta- se em requisitos técnicos diferenciados que superam aspectos exclusivamente econômicos. O
fabricante SanDisk desenvolveu solução de armazenamento especializada com velocidades de gravação de até 130 MB/s e capacidade de 32GB em formato microSDXC™, empregando tecnologia A1 V30 para performance otimizada em aplicações proﬁssionais. O sistema oferece dimensões compactas (0.04" x 0.59" x 0.43") com peso de apenas 4.54gms, garantindo portabilidade sem comprometimento da capacidade operacional. A seleção da marca SanDisk representa decisão técnica alicerçada na velocidade de transferência elevada, compatibilidade universal com diversos equipamentos

e conﬁabilidade comprovada do modelo SDSQXAF-032G-GN6MA, constituindo exigência técnica comprovadamente essencial para atividades que demandam armazenamento rápido e seguro no contexto institucional, proporcionando agilidade operacional e qualidade técnica apropriada às necessidades administrativas especíﬁcas.

A especiﬁcação da marca Neoid para a Câmera Robótica PTZ NDI 30x HDMI SDI USB 3.0 fundamenta-se em exigências técnicas especializadas que ultrapassam aspectos puramente econômicos. O fabricante Neoid desenvolveu sistema de captura robótica com design de código aberto e compatibilidade com múltiplos protocolos proﬁssionais, empregando zoom óptico de 30x e exigência mínima de iluminação de apenas 0.5 lux para operação em condições adversas. O equipamento consolida funcionalidades avançadas de controle remoto com predeﬁnições programáveis e ampla faixa dinâmica integrada, proporcionando versatilidade operacional para diferentes ambientes institucionais. A seleção da marca Neoid representa decisão técnica alicerçada na compatibilidade multiplataforma, capacidade de transmissão simultânea para múltiplos canais e tecnologia de redução de ruído avançada, constituindo exigência técnica comprovadamente necessária para atividades de videoconferência e transmissão proﬁssional no contexto administrativo, assegurando flexibilidade operacional e qualidade técnica apropriada às demandas governamentais especíﬁcas.

A especiﬁcação da marca Neoid para o PTZ Controller IP+ Joystick 4D fundamenta-se em requisitos técnicos de compatibilidade sistêmica que transcendem considerações meramente econômicas. O fabricante Neoid desenvolveu mesa controladora especializada com interfaces Ethernet e RS-485, empregando protocolos VISCA, VISCA sobre IP, Onvif, PELCO-P e PELCO-D para integração completa com as câmeras robóticas Neoid já especiﬁcadas na instituição. O equipamento consolida funcionalidades de controle 4D com movimentos de Pan/Tilt para cima, baixo, esquerda, direita e zoom/tele/wide via rotação, proporcionando operação intuitiva e precisa. A padronização da marca Neoid assegura compatibilidade nativa entre controladora e câmeras PTZ, eliminando incompatibilidades de protocolos e simpliﬁcando conﬁgurações. A seleção desta marca representa decisão técnica fundamentada na uniformização do sistema de controle, suporte aos mesmos protocolos de comunicação das câmeras institucionais e facilidade de administração centralizada, constituindo exigência técnica comprovadamente essencial para operação eﬁciente do conjunto de equipamentos de videoconferência no ambiente administrativo, garantindo integração sistêmica completa e performance operacional otimizada às necessidades governamentais especíﬁcas.

A especiﬁcação da marca Staner para a Caixa de Som Ativa Alto-falante SR315 BLU Portátil com Bluetooth Preto 100V/240V fundamenta-se em exigências técnicas operacionais que superam aspectos exclusivamente orçamentários. O fabricante Staner desenvolveu sistema de sonorização ativa com tipo subwoofer adequado para uso ao ar livre, empregando conectividade Bluetooth de 15kHz com resposta mínima de frequência e potência de 300W para cobertura sonora eﬁciente. O equipamento consolida características funcionais com bivolt automático (100V/240V), controle remoto integrado e suporte com conector de entrada RCA, proporcionando flexibilidade de instalação em diferentes ambientes institucionais. O sistema oferece dimensões compactas (44 cm largura, 69 cm altura, 34,5 cm profundidade) com design portátil ideal para eventos e apresentações governamentais. A seleção da
marca Staner representa decisão técnica alicerçada na versatilidade de conectividade, potência adequada para ambientes externos e portabilidade operacional, constituindo exigência técnica comprovadamente necessária para atividades de comunicação e eventos no contexto administrativo, assegurando qualidade sonora e praticidade funcional apropriada às demandas institucionais especíﬁcas.

A especiﬁcação da marca Blackmagic para o Switcher Design ATEM SDI Extreme ISO fundamenta-se em exigências técnicas operacionais que transcendem considerações meramente econômicas. O
fabricante Blackmagic desenvolveu solução ideal para transmissão ao vivo de alta qualidade com capacidade de 8 entradas, empregando recursos avançados de streaming e gravação simultânea em diferentes formatos. O equipamento consolida funcionalidades proﬁssionais com transmissões suaves via protocolos RTMP e compatibilidade com múltiplas plataformas de streaming, proporcionando versatilidade para eventos institucionais e comunicação governamental. O sistema oferece gravação independente e automática, facilitando edições posteriores e arquivo de conteúdo oﬁcial. A seleção da marca Blackmagic representa decisão técnica alicerçada na conﬁabilidade comprovada para transmissões ao vivo, capacidade de gerenciamento múltiplo de entradas e flexibilidade de pós-produção, constituindo exigência técnica comprovadamente essencial para atividades de comunicação institucional e eventos oﬁciais no contexto administrativo, assegurando qualidade proﬁssional de transmissão e praticidade operacional apropriada às demandas governamentais contemporâneas.

A especiﬁcação da marca Shure para o Microfone SM7b Dinâmico Vocal Estúdio Podcast Preto fundamenta-se em exigências técnicas proﬁssionais que ultrapassam aspectos puramente orçamentários. O
fabricante Shure desenvolveu solução de captação de áudio reconhecida mundialmente como padrão para estúdios de gravação e podcast proﬁssional, empregando tecnologia dinâmica que dispensa alimentação phantom power para operação simpliﬁcada. O O sistema oferece conectores XLR-3 proﬁssionais com frequência mínima de 50Hz, garantindo compatibilidade com equipamentos de áudio já utilizados na instituição. A seleção da marca Shure representa decisão técnica alicerçada na conﬁabilidade comprovada em ambientes proﬁssionais, qualidade de captação vocal superior e durabilidade reconhecida no mercado, constituindo exigência técnica comprovadamente necessária para atividades de comunicação, gravação e transmissão no contexto administrativo, assegurando padrão proﬁssional de áudio e credibilidade técnica apropriada às demandas governamentais especíﬁcas.

A determinação da marca AKG para o Microfone P220 Condensador Cardioide Cor Preto justiﬁca-se por necessidades técnicas diferenciadas que transcendem critérios meramente econômicos. A empresa AKG criou equipamento de captação condensadora desenvolvido especiﬁcamente para aplicações instrumentais e ambientes controlados de gravação, utilizando tecnologia cardioide que assegura isolamento sonoro otimizado e supressão eﬁcaz de interferências ambientais. A escolha pela marca AKG representa opção técnica fundamentada na expertise consolidada em tecnologia de áudio proﬁssional, adaptabilidade para diversas modalidades de captação e credibilidade estabelecida em instalações especializadas globalmente, conﬁgurando requisito técnico comprovadamente essencial para execução de tarefas de produção acústica e documentação audiovisual no contexto organizacional, garantindo excelência na qualidade de registro e precisão sonora adequada aos critérios institucionais estabelecidos.

A especiﬁcação da marca Thronmax para o Braço Articulado Para Microfone Flex Black fundamenta-se por exigências funcionais especíﬁcas que sobrepujam critérios exclusivamente orçamentários. O
fabricante Thronmax desenvolveu aparato de sustentação com arquitetura tubular proﬁssional e sistema de transmissão com molas incorporadas, empregando articulações de atrito calibradas que eliminam a necessidade de utensílios para regulagens e oferecem movimento circular completo de 360 graus. O dispositivo consolida características de posicionamento adaptável com regulagem de distância otimizada, proporcionando versatilidade para diversas conﬁgurações de estúdio e ambientes de registro no contexto do poder público. O sistema disponibiliza aplicabilidade para transmissões ao vivo, produção de conteúdo institucional e comunicações oﬁciais, viabilizando posicionamento estratégico do equipamento de captação conforme particularidades de cada atividade governamental. A seleção da marca Thronmax representa decisão técnica alicerçada na engenharia de suporte diferenciada, simplicidade de montagem sem instrumentos especializados e capacidade de ﬁxação conﬁável, constituindo exigência técnica comprovadamente indispensável para aprimoramento do posicionamento de dispositivos de registro sonoro nas dependências administrativas, garantindo maleabilidade operacional e ﬁrmeza estrutural condizente com os requisitos institucionais estabelecidos.

3. MATERIAIS/SERVIÇOS

Os materiais encontram-se relacionados em anexo, devidamente enumerados, com suas respectivas especiﬁcações técnicas e quantidade solicitada.

4. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):	
Integrante Demandante	
Nome: Andréa Laiana Coêlho Zílio	
Email: diins@tjac.jus.br	Cargo: Diretora	Lotação: DIINS	
Integrante Técnico	
Nome: Fernando de Castro Sobrinho	
Email: fernando.sobrinho@tjac.jus.b r	
Cargo: Assessor Técnico	
Lotação: DIINS	

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela NRHS.BSRQ.YCN8.MRB7

Documento assinado eletronicamente por ANDREA LAIANA COELHO ZILIO, Diretor(a) da DIINS em 25/08/2025 às 16:29:58.