VIP 3220 FC IA

VIP 3220 D FC IA

Câmera IP de 2 MP
» Resolução 2 MP
» Full Color IA
» Alcance de IR 30m
» Alcance de Led 20m (Full Color)
» Inteligência Artificial embarcada
» Lente 2.8 mm e 3.6 mm
» Entrada para cartão micro SD
» Proteção IP67

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento pod ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

Especificações técnicas	VIP 3220 FC IA	VIP 3220 D FC IA	
Câmera			
Sensor de imagem		1/2.8” 2 MP Progressive CMOS	
Obturador eletrônico		Automático / Manual (1/3s ~ 1/100.000s)	
Relação sinal-ruído		>56 dB	
Sensibilidade		0.0002Lux@F1.6	
Tipo de lente		Fixa	
Distância focal	3,6 mm	2,8 mm	
Abertura máxima		F1.6	
Ângulo de visão	Horizontal: 88° 7 x Vertical: 44° 7	Horizontal: 107° 7 x Vertical: 56° 7

Comprimento de onda LED IR	850 nm
Distância máxima do infravermelho	30 metros
Distância máxima do Led (Full Color)	20 metros
Lente	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
DORI ¹	2,8 mm
3,6 mm	43,9 m
58,9 m	17,5 m
23,6 m	8,8 m
11,8 m	4,4 m
5,9 m	
Inteligência Artificial

Detecção de movimento inteligente	Humanos e veículos

Inteligência perimetral	Linha virtual e cerca virtual (classificação de humanos e veículos)
Análise de vídeo

Detecção de movimento	Até 4 áreas

Região de interesse	Até 4 áreas

Máscara de vídeo	Até 4 áreas
Vídeo

Formato de vídeo	NTSC

Compressão de vídeo	H.265/ H.264/H.264B/MJPEG³

Compressão de vídeo inteligente	Sim (H.265+/H.264+)

Quantidade de Streams	2 Streams
Stream Principal: 2M (1920×1080)
1.3M (1280×960)
1M (1280×720)

Resoluções

Taxa de frames

Stream Extra: D1(704×480) VGA (640×480)
CIF (352×240)
Stream Principal: 2M/1.3M/1M (1 a 30 FPS)
Stream Extra:
D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)

Controle de taxa de bits	CBR / VBR
H.264: 32 kbps a 6144 kbps

Taxa de bits

H.265: 12 kbps a 6144 kbps

MJPEG3: 40 kbps a 6144 kbps

Modos de vídeo	Automático/ Colorido/ Preto e Branco
Perfil	Regular/ Perfil Fixo/ Agendamento/ Dia e Noite
Controle de ganho	Automático/ Manual

Compensação de luz de fundo	BLC/ WDR (100 dB)/ HLC

Balanço do branco	Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado

Função espelho	Sim

Rotação de imagem	0º/ 90º/ 180º/ 270º

Redução de ruído	3D
Áudio

Microfone embutido	Sim

Compressão	G.711A/ G.711Mu/ AAC/ G.726-	G.711A/ G.711Mu/ AAC/ G.726

Detecção de áudio	Sim	Sim
Rede

Interface	1 RJ-45 (10/100 Base-T)

Protocolos	802.1x/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ SFTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1³/ IPv4/ IPv6/ Multicast NTP/ Onvif (S e T)/ SSH/ RTCP/ RTMP⁴/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP
Cloud	Intelbras Cloud

Serviço DDNS	Intelbras DDNS/ DDNS No-IP®/ DynDNS®

Máximo acesso de usuários	20 usuários⁵

Throughput Máx	36Mbps

Armazenamento	Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente); FTP; SFTP

Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®⁶

Aplicações e monitoramento	Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE / Guardian
Características Gerais

Alimentação	12 Vdc (P4 fêmea) / PoE 802.3af

Proteção contra surto elétrico	15 kV

Consumo	<5 W

Condições de operação	-40 °C ~ +60 °C / umidade < 95%

Nível de proteção			IP67		
Material do case		Metal		Metal + Plástico	
Dimensões (A × Ø)	166,2 × 70,0mm			109,9x 109,9mm	
Peso líquido		480 g		370g	

Certificados

CE-LVD: EN 62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

¹ Os valores informados na tabela DORI atribuem-se a capacidade de uma pessoa visualizar o vídeo da câmera e não estão vinculadas as funções de inteligência da câmera. As informações contidas na tabela, estão diretamente associadas as condições de iluminação do local de instalação.
² Para garantir o correto funcionamento da detecção de movimento utilizar o protocolo Intelbras-1.
³ MJPEG disponível apenas no stream extra.
⁴ Esse produto é compatível com os modelos NVD 1204, NVD 1208 e NVD 1216, somente utilizando o protocolo ONVIF e com o modo de gravação em Regular. Não garantimos o funcionamento da detecção de movimento entre esses dispositivos. Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, todos os firmwares da câmera a partir de 2020 não serão compatíveis com gravadores que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.
⁵ As câmeras sem entrada de áudio ou sem microfone embutido podem apresentar incompatibilidade com algumas plataformas de streaming. Para evitar  a  incompatibilidade  consulte  o  regulamento  disponibilizado  pelo  desenvolvedor  do  software  ou  plataforma.
⁶ Para conectar a câmera em DVRs e NVRs que não possuem a função de inicialização, será necessário primeiro conectar a câmera em um computador para fazer a inicialização através da interface web da câmera.
7 A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador. Existem limitações de funções em navegadores diferentes do Internet Explorer.
8 Os valores de ângulo de abertura podem variar +/- 5% devido ao ajuste focal da lente.
9 A câmera se inicializada pela interface

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.
**O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, e-mail e telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.