Tribunal de Justiça do Estado do Acre Gerência de Contratação
Processo: 0005038-57.2021.8.01.0000
Objeto: Formação de registro de preços visando à aquisição, montagem e instalação de mobiliários, conforme as especificações e os quantitativos descritos no item 1.1 deste Termo de Referência para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

MAPA DE PREÇOS	
GRUPO 01 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS - SECRETARIAS E ASSESSORIAS	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 24.476.378/0001-24	CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de
Variação	Nº de Preços
Utilizados	

1	

Mesa reta pé metálico medindo 1500x720x740 mm (LxPxA) sem gavetas - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

40	

R$ 2.000,00	

R$ 80.000,00	

R$ 1.307,00	

R$ 52.280,00	

R$ 2.100,00	

R$ 84.000,00	

R$ 2.035,00	

R$ 81.400,00	

R$ 1.860,50	

R$ 74.420,00	

R$ 371,32	

19%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
JOAO L MARANGON	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 26.273.355/0001-48	
CNPJ: 24.476.378/0001-24	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

2	
Mesa reta pé metálico medindo 1300x600x740 mm (LxPxA) com 2 gavetas. - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.

Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Com duas gavetas suspensas, medindo 350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no mínimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar. Fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia. -M1-002	

UND	

20	

R$ 1.457,40	

R$ 29.148,00	

R$ 1.772,00	

R$ 35.440,00	

R$ 1.900,00	

R$ 38.000,00	

R$ 1.816,00	

R$ 36.320,00	

R$ 1.736,35	

R$ 34.727,00	

R$ 193,40	

11%	

4	

3	Mesa reta pé metálico medindo 1100x600x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de diâmetro. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical e aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.
Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não s admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M1-003	

UND	

30	

R$ 964,60	

R$ 28.938,00	

R$ 931,00	

R$ 27.930,00	

R$ 1.200,00	

R$ 36.000,00	

R$ 1.194,00	

R$ 35.820,00	

R$ 1.072,40	

R$ 32.172,00	

R$ 144,55	

13%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
S V NOGUEIRA EIRELI	
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

4	Mesa ergonômica em “L” medindo 1200x1200x600x740 mm (LxLxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos,. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas  na  madeira com rosca M6  para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M1-004	

UND	

32	

R$ 1.620,00	

R$ 51.840,00	

R$ 2.000,00	

R$ 64.000,00	

R$ 2.500,00	

R$ 80.000,00	

R$ 2.442,00	

R$ 78.144,00	

R$ 2.140,50	

R$ 68.496,00	

R$ 412,64	

19%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
S V NOGUEIRA EIRELI	
JOAO L MARANGON	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 26.273.355/0001-48	
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

Mesa ergonômica em “L”, medindo 1400x1400x600x740 mm (LxLxPxA). - Podendo ter variação de  5  cm para  mais ou  para menos.  Tampo em  MDP  com espessura mínima de  25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas  na  madeira com rosca M6  para maior fixação e acabamento. Pés metálicos em aço, na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto.																

5	

Possui duas gavetas suspensas, medindo 350x400x280 mm (LxPxA), corpo e tampo em MDP com no mínimo 15 mm de espessura, deslizamento por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar. Fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post- forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-005	UND	32	R$ 2.287,00	R$ 73.184,00	R$ 1.975,40	R$ 63.212,80	R$ 2.000,00	R$ 64.000,00	R$ 2.310,00	R$ 73.920,00	R$ 2.143,10	R$ 68.579,20	R$ 179,97	8%	4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
S V NOGUEIRA EIRELI	
JOAO L MARANGON	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 26.273.355/0001-48	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

6	
Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2200x1000x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.

Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

10	

R$ 2.190,00	

R$ 21.900,00	

R$ 2.731,40	

R$ 27.314,00	

R$ 3.200,00	

R$ 32.000,00	

R$ 3.068,00	

R$ 30.680,00	

R$ 2.797,35	

R$ 27.973,50	

R$ 450,41	

16%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
S V NOGUEIRA EIRELI	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 24.476.378/0001-24	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

7	
Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 2700x1000x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso.

Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

5	

R$ 2.630,00	

R$ 13.150,00	

R$ 3.109,00	

R$ 15.545,00	

R$ 4.000,00	

R$ 20.000,00	

R$ 3.960,00	

R$ 19.800,00	

R$ 3.424,75	

R$ 17.123,75	

R$ 670,50	

19%	

4	

8	

Mesa ergonômica de reunião medindo aproximadamente 3200x1000x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm. Acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, , fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Pés metálicos laterais com espessura mínima de 25 mm, em chapa de aço na mesma cor do tampo, base superior e inferior, composta por chapas, com no mínimo 2,5 milímetros de espessura. coluna vertical em aço com no minimo 1,2mm de espessura com medidas minimas de 670x170x40mm, com passagem para fiação na estrutura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel Central em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto.

A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

5	

R$ 3.900,00	

R$ 19.500,00	

R$ 3.747,00	

R$ 18.735,00	

R$ 4.800,00	

R$ 24.000,00	

R$ 4.752,00	

R$ 23.760,00	

R$ 4.299,75	

R$ 21.498,75	

R$ 553,81	

12%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
S V NOGUEIRA EIRELI	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

9	

Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Três prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga.

Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-011	

UND	

15	

R$ 2.024,00	

R$ 30.360,00	

R$ 1.692,00	

R$ 25.380,00	

R$ 2.520,00	

R$ 37.800,00	

R$ 2.424,00	

R$ 36.360,00	

R$ 2.165,00	

R$ 32.475,00	

R$ 416,70	

19%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 00.300.400/0001-12	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados