10	

Armário médio 2 portas medindo 1100x800x500 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. E fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Duas prateleiras em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo, 20 Kg por plano de carga.

Duas portas, em MDP, com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia -M1-013	

UND	

10	

R$ 1.470,00	

R$ 14.700,00	

R$ 1.692,00	

R$ 16.920,00	

R$ 2.360,00	

R$ 23.600,00	

R$ 2.040,00	

R$ 20.400,00	

R$ 1.890,50	

R$ 18.905,00	

R$ 463,25	

24%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 00.300.400/0001-12	CNPJ: 24.476.378/0001-24	CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

11	

Armário baixo com 02 portas tipo balcão medindo 800x500x740 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, prateleira, portas de MDP com espessura de no mínimo 18 mm e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto,Tamposuperior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Uma prateleira em chapa de MDP, com espessura mínima de 18 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para no mínimo 20 Kg por plano de carga.

Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-014	

UND	

20	

R$ 1.164,00	

R$ 23.280,00	

R$ 1.304,00	

R$ 26.080,00	

R$ 1.650,00	

R$ 33.000,00	

R$ 1.573,00	

R$ 31.460,00	

R$ 1.422,75	

R$ 28.455,00	

R$ 227,50	

15%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
S V NOGUEIRA EIRELI	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 00.300.400/0001-12	
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 75.395.665/0001-40	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

12	
Arquivo para pasta suspensa com quatro gavetas em MDP, medindo 450x500x1300 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto e tampo de no mínimo 25 mm. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo. Gavetas em MDP com no mínimo 15 mm de espessura, frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar, com capacidade de carga de no mínimo 20 kg em cada gaveta.

Fechadura frontal com sistema protegido, sem quinas vivas e/ou cortantes, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostatica á pó, com regulagem de altura.O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-015	

UND	

5	

R$ 1.332,00	

R$ 6.660,00	

R$ 1.600,00	

R$ 8.000,00	

R$ 1.610,00	

R$ 8.050,00	

R$ 1.287,00	

R$ 6.435,00	

R$ 1.457,25	

R$ 7.286,25	

R$ 171,64	

11%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 24.476.378/0001-24	
CNPJ: 04.063.503/0001-67	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

13	
Gaveteiro volante com três gavetas medindo 473x560x400 mm (LxPxA). - Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo em MDP com no mínimo 18 mm de espessura e tampo de no mínimo 25 mm, com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, e tampo de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. A base do móvel possui quatro rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço. Gavetas em chapa de MDP com no mínimo 15 mm de espessura. Frente das gavetas em chapa de MDP com no mínimo 18 mm, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar, com capacidade de carga de no mínimo 20 kg em cada gaveta.

Fechadura frontal com sistema de travamento protegido sem apresentar quinas vivas e/ou cortantes, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em ABS, com capacidade de resistência ao esforço de puxar e deslocar o corpo do móvel. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-017	

UND	

20	

R$ 1.069,00	

R$ 21.380,00	

R$ 2.000,00	

R$ 40.000,00	

R$ 1.750,00	

R$ 35.000,00	

R$ 1.658,00	

R$ 33.160,00	

R$ 1.619,25	

R$ 32.385,00	

R$ 394,27	

24%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MAX MOVEIS	TECMAQ LTDA	Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 24.476.378/0001-24	CNPJ: 84.328.228/0001-03	CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

14	Mesa redonda com diâmetro 1200x740 mm.

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Tampo em MDP com espessura de no mínimo 25 mm, revestido com laminado melamínio, acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, fixação entre os pés e o tampo é feita com buchas de aço. Pés metálicos em aço na mesma cor do tampo. Estrutura metálica composta por chapas, tubos e/ou perfis com no mínimo 1 milímetro de espessura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M1-033	

UND	

15	

R$ 1.295,00	

R$ 19.425,00	

R$ 1.960,00	

R$ 29.400,00	

R$ 1.790,00	

R$ 26.850,00	

R$ 1.692,00	

R$ 25.380,00	

R$ 1.684,25	

R$ 25.263,75	

R$ 282,13	

16%	

4	

VALOR TOTAL	
R$ 353.465,00	
R$ 450.236,80	
R$ 542.300,00	
R$ 533.039,00	
R$ 489.760,20				
GRUPO 02 - GABINETES DE JUIZ	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	JOAO L MARANGON	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 26.273.355/0001-48	CNPJ: 00.300.400/0001-12	CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 84.328.228/0001-03	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

15	
CONJUNTO DE MESA DE TRABALHO CONJUGADA - Composta por: Uma mesa reta medindo 1500x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento.. Tampo com no mínimo 25 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 25 mm de espessura, com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Tampo e pé painel com encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado.

Uma mesa auxiliar medindo no mínimo 905x850x750 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 centímetros para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento, composta por tampo com no mínimo 25 mm de espessura em MDP dupla face. com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Travessa frontal (saia) possuindo altura de no mínimo 450 mm e, no mínimo, 18 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura . Mesa estruturada com dois pés painéis do mesmo material do tampo, com no mínimo 25 mm de espessura. A mesa possui um suporte para CPU medindo no mínimo 220x490x120 mm (LxPxA), confeccionado em MDP de no mínimo 25 mm, com 4 rodízios em nylon de duplo giro, auto lubrificantes com eixo e haste de aço.

Uma conexão angular medindo no mínimo 850x850 mm, confeccionada em MDP de no mínimo 25 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. .O conjunto poderá ter composição única em ‘’L’’ ou similar. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Todas as extremidades do móvel devem apresentar encabeçamento lateral reto, borda em poliestireno de alto impacto, com no mínimo 2 mm de espessura, na cor e tonalidade do laminado. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

10	

R$ 2.611,00	

R$ 26.110,00	

R$ 2.244,00	

R$ 22.440,00	

R$ 3.000,00	

R$ 30.000,00	

R$ 2.475,00	

R$ 24.750,00	

R$ 2.582,50	

R$ 25.825,00	

R$ 316,89	

12%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
JOAO L MARANGON	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 26.273.355/0001-48	CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	Indicadores de valores utilizados	
				PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL	Preço Médio	Preço Global	Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

16	Mesa reta executiva medindo 1500x720x750 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo em MDP com no mínimo 25 mm de espessura,acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face, acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-002	

UND	

10	

R$ 1.132,60	

R$ 11.326,00	

R$ 2.000,00	

R$ 20.000,00	

R$ 1.550,00	

R$ 15.500,00	

R$ 1.464,00	

R$ 14.640,00	

R$ 1.536,65	

R$ 15.366,50	

R$ 357,49	

23%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				CNPJ: 04.063.503/0001-67	CNPJ: 26.454.663/0001-70	CNPJ: 04.108.775/0001-36	CNPJ: 84.328.228/0001-03	Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	Coef. de Variação	Nº de Preços Utilizados	

17	Mesa auxiliar medindo 1300x720x750 mm (LxPxA).

Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo em MDP com no  mínimo 25  mm de  espessura com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Possui 02 pés em painéis com espessura mínima de 25 mm, confeccionados em MDP dupla face com acabamento lateral em   fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, . Painel frontal inferior em MDP com espessura mínima de 18 mm com acabamento lateral em fita de borda de PVC com 0,45mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-003	

UND	

10	

R$ 2.000,00	

R$ 20.000,00	

R$ 1.500,00	

R$ 15.000,00	

R$ 1.320,00	

R$ 13.200,00	

R$ 1.996,00	

R$ 19.960,00	

R$ 1.704,00	

R$ 17.040,00	

R$ 347,35	

20%	

4	

18	Mesa aparador medindo 900x500x750 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Composta por tampo e pés em painéis em MDP com no mínimo 25 mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. painel frontal no mesmo padrão do tampo, com no mínimo 18mm de espessura com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de aço, insertadas na madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento. Travessafrontal no mesmo padrão do tampo, com no mínimo 18 mm de espessura. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia - M2-004	

UND	

10	

R$ 2.000,00	

R$ 20.000,00	

R$ 1.250,00	

R$ 12.500,00	

R$ 1.145,00	

R$ 11.450,00	

R$ 1.485,00	

R$ 14.850,00	

R$ 1.470,00	

R$ 14.700,00	

R$ 380,85	

25%	

4	

ITEM	

ESPECIFICAÇÃO	

UND	

QUANT	
S V NOGUEIRA EIRELI	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos	
				
CNPJ: 02.799.522/0001-20	
CNPJ: 26.454.663/0001-70	
CNPJ: 04.108.775/0001-36	
CNPJ: 84.328.228/0001-03	
Indicadores de valores utilizados	
				
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
PREÇO UNIT.	
TOTAL	
Preço Médio	
Preço Global	
Desvio Padrão	
Coef. de Variação	
Nº de Preços Utilizados	

19	Mesa de centro medindo 800x800x400 mm (LxPxA).
Podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo e pés painéis confeccionado em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, com acabamento total em Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com reguladores de piso. Pés com sistema de regulagem de altura que possibilite o nivelamento com o piso. Os painéis e tampos deverão possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento de seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia.	

UND	

10	

R$ 920,00	

R$ 9.200,00	

R$ 1.300,00	

R$ 13.000,00	

R$ 1.272,00	

R$ 12.720,00	

R$ 1.640,00	

R$ 16.400,00	

R$ 1.283,00	

R$ 12.830,00	

R$ 294,18	

22%	

4	
				
M. G. M. CARVALHO	
MAX MOVEIS	
TECMAQ LTDA	TOK TOK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
Indicadores Estatísticos