Pregão/Concorrência Eletrônica

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre

Termo de Adjudicação do Pregão
Pregão Nº 90004/2024 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 13:24 horas do dia 31 de janeiro de 2024, após analisado o resultado do Pregão nº 90004/2024, referente ao Processo nº 0003807-24.2023, o Pregoeiro, Sr(a) RAIMUNDO NONATO MENEZES DE ABREU, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Critério de Valor: R$ 1.223.738,4600 Situação: Adjudicado
Adjudicado para: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 1.138.883,5500 .

Itens do grupo:
 1 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência
 2 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência
 3 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência
 4 - Manutenção de grupos diesel gerador de emergência

Grupo 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Critério de Valor: R$ 2.926.728,7600 Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:
 5 - Fonte alimentação ininterrupta
 6 - Fonte alimentação ininterrupta
 7 - Fonte alimentação ininterrupta
 8 - Fonte alimentação ininterrupta
 9 - Fonte alimentação ininterrupta

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Manutenção de grupos diesel gerador de emergência
Descrição Complementar: Fornecimento, instalação, teste, garantia, treinamento de Grupo Gerador Diesel – 55kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY. As demais especificações estão presentes no item de Especificações Técnicas deste Termo de Referência. Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo. Marcas de Referência: Cummins, Scania, Siemens, similar ou de melhor qualidade, conforme EDITAL e seus ANEXOS.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 160.367,6100	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 151.000,0000 .

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

Adjudicado	31/01/2024
13:24:07

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF:10.618.016/0001-16, Melhor lance : R$ 151.000,0000

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Manutenção de grupos diesel gerador de emergência
Descrição Complementar: Fornecimento, instalação, teste, garantia, treinamento de Grupo Gerador Diesel – 460kVA; Aberto; Silenciado; Compatível com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY. As demais especificações estão presentes no item de Especificações Técnicas deste Termo de Referência. Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo. Marcas de Referência: Cummins, Scania, Siemens, similar ou de melhor qualidade, conforme EDITAL e seus ANEXOS.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 629.631,3000	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 605.000,0000 .

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

13:24:08

Adjudicado	31/01/2024

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF:10.618.016/0001-16, Melhor lance : R$ 605.000,0000

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Manutenção de grupos diesel gerador de emergência
Descrição Complementar: Fornecimento, instalação, teste, garantia, treinamento de Grupo Gerador Diesel – 100kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY. As demais especificações estão presentes no item de Especificações Técnicas deste Termo de Referência. Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. Marcas de Referência: Cummins, Scania, Siemens, similar ou de melhor qualidade.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 195.856,0000	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 145.000,0000 .

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

Adjudicado	31/01/2024
13:24:09

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF:10.618.016/0001-16, Melhor lance : R$ 145.000,0000

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Manutenção de grupos diesel gerador de emergência
Descrição Complementar: Fornecimento, instalação, teste, garantia, treinamento de Grupo Gerador Diesel – 150kVA; Carenado; Silenciado; Compatível com sistema de monitoramento de grupo geradores GETWAY. As demais especificações estão presentes no item de Especificações Técnicas deste Termo de Referência. Garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo. Marcas de Referência: Cummins, Scania, Siemens, similar ou de melhor qualidade, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 237.883,5500	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. , pelo melhor lance de R$ 237.883,5500 .

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

13:24:10

Adjudicado	31/01/2024

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF:10.618.016/0001-16, Melhor lance : R$ 237.883,5500

Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Fonte alimentação ininterrupta
Descrição Complementar: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 613.270,5300	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

Cancelado no julgamento

31/01/2024
11:48:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existe mais proposta para o grupo a ser convocado.

Item: 6 - Grupo 2
Descrição: Fonte alimentação ininterrupta
Descrição Complementar: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 419.482,8900	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

Cancelado no julgamento

31/01/2024
11:48:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existe mais proposta para o grupo a ser convocado.

Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Fonte alimentação ininterrupta
Descrição Complementar: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 701.091,1300	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

Cancelado no julgamento

31/01/2024
11:48:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existe mais proposta para o grupo a ser convocado.

Item: 8 - Grupo 2
Descrição: Fonte alimentação ininterrupta
Descrição Complementar: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 595.335,5100	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

Cancelado no julgamento

31/01/2024
11:48:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existe mais proposta para o grupo a ser convocado.

Item: 9 - Grupo 2
Descrição: Fonte alimentação ininterrupta
Descrição Complementar: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 115/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Fator Potência: 0,80 , Capacidade Nominal: 7 Kva
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1	Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 597.548,7000	Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento	Data	Observações

Cancelado no julgamento

31/01/2024
11:48:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não existe mais proposta para o grupo a ser convocado.

Fim do documento