Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC

Município: Endereço: Data:

Rio Branco
Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde 17/02/2025

MO sem LS =>	25,62	LS =>	0,00 MO com LS
=>	25,62	
Valor do BDI =>	106,49		Valor com BDI =>	561,03	
		Quant. =>	36,88 Preço Total	20.690,78	

	ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0260000	29,67	0,77	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	8,61	0,08	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2940000	6,03	13,83	
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0170000	20,22	0,34	
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0150000	18,61	0,27	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3590000	2,11	2,86	
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,5930000	62,96	37,33	
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0150000	22,54	0,33	

MO sem LS =>	48,83	LS =>	0,00 MO com LS	48,83
=>	
Valor do BDI =>	29,22	
Quant. =>	Valor com BDI =>  153,96
369,35 Preço Total 56.865,12	
=>

3.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3.17
COMPOSIÇÃ O AUXILIAR	Próprio	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.801,00	1.801,00	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,7400000	20,27	14,99	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS
HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	1,47	0,17	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1260000	0,53	0,06	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,4930000	26,25	12,94	
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1500000	1.541,60	1.772,84	

MO sem LS =>	18,67	LS =>	0,00 MO com LS	18,67
=>	
Valor do BDI =>	421,97	
Quant. =>	Valor com BDI => 2.222,97
56,18 Preço Total ########	

Adicional de Mão de obra (%)	0,0000	
Custo horário total de mão de obra	6,9194	
Custo horário total de execução	6,9194	
Produção de equipe	1	
Custo unitário de execução	6,9194	
Custo do FIC	0	
Custo do FIT	0	

=>

3.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2003821	SICRO3	Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem		un	1,0000000	20,34	20,34	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	0,4000000				17,2984	6,9194	

C	Unidade	Preço			Custo	
Insumo	M3089	SICRO3	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0037300	kg	22,4847	0,0839	
Insumo	M2050	SICRO3	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	0,5400000	m²	5,7478	3,1038	
Insumo	M3093	SICRO3	Tela de poliamida - malha de 60 fios/cm	0,0400600	m²	20,7714	0,8321	
Insumo	M0005	SICRO3	Brita 0	0,0266100	m³	350,2483	9,3201	
Custo unitário total de material  13,3399

E	Tempo	Banco	Descrição	Carga	Quantida	Unidade	Preço Unitário	Custo	
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0005	0,0399200	t	1,8300	0,0731	
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M2050	0,0001000	t	30,7100	0,0031	
Custo Total dos Tempos Fixos  0,0762

F	Momento	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo	
					LN	RP	P	FE		
Insumo	M2050	SICRO3	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	0,0001000	5914449	5914464	5914479	--	0,0000	
					0,00	0,00	0,00			
					1,08	0,87	0,70			
					0,0000	0,0000	0,0000			
Insumo	M0005	SICRO3	Brita 0	0,0399200	5914359	5914374	5914389	--	0,0000	
					0,00	0,00	0,00			
					1,29	1,03	0,83			
					0,0000	0,0000	0,0000			

	Custo total de transporte	0	
MO sem LS =>	0,00	LS =>	6,92 MO com LS
=>	6,92	
Valor do BDI =>	4,76		Valor com BDI =>	25,10	
		Quant. =>	63,28 Preço Total
=>	1.588,32	

3.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3.3.16
COMPOSIÇÃ	Próprio	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021 COMPOSIÇÃO 73883/002	DROP -
DRENAGEM/OBRAS DE	m³	1,0000000	454,54	454,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	2,0000000	20,27	40,54	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	1,1500000	360,00	414,00	

=>

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC

Município: Endereço: Data:

Rio Branco
Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde 17/02/2025

MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00 MO com LS
=>	0,27	
Valor do BDI =>	2,84		Valor com BDI =>	15,00	
		Quant. =>	117,25 Preço Total
=>	1.758,75	

	ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO		
3.3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3.3.17
COMPOSIÇÃ	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 - REFERÊNCIA SINAPI 10/2020 COMPOSIÇÃO 73881/003	DROP -
DRENAGEM/OBRAS DE	m²	1,0000000	17,35	17,35	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,0200000	20,27	0,40	
Insumo	00004012	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M	Material	M²	1,0500000	16,15	16,95	

MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00 MO com LS
=>	0,25	
Valor do BDI =>	4,06		Valor com BDI =>	21,41	
		Quant. =>	202,14 Preço Total
=>	4.327,81	

3.3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	DROP -
DRENAGEM/OBRAS DE	M	1,0000000	12,16	12,16	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,0049000	26,25	0,12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,0148000	20,27	0,29	
Insumo	00038052	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	1,0030000	11,72	11,75	

3.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3.3.19
COMPOSIÇÃ O AUXILIAR	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100896	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m	1,0000000	106,20	106,20	
Composição Auxiliar	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	166,78	8,17	
Composição Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,0614000	9,34	0,57	
Composição Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	0,0205000	3,51	0,07	
Composição Auxiliar	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0247000	419,73	10,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,2263000	20,27	4,58	
Insumo	00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0558000	1.477,77	82,45	

MO sem LS =>	4,55	LS =>	0,00 MO com LS
=>	4,55	
Valor do BDI =>	24,88		Valor com BDI =>	131,08	
		Quant. =>	128,00 Preço Total	16.778,24	

=>

3.3.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3.3.20
COMPOSIÇÃ O AUXILIAR	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EXCLUSIVE ARMADURA). REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100897	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	149,55	149,55	
Composição Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	0,0883600	9,34	0,82	
Composição Auxiliar	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0342000	419,73	14,35	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,2795000	20,27	5,66	
Composição Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	0,0029475	3,51	0,01	
Composição Auxiliar	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0612000	166,78	10,20	
Insumo	00038405	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0802000	1.477,77	118,51	

MO sem LS =>	5,74	LS =>	0,00 MO com LS	5,74
=>	
Valor do BDI =>	35,03	
Quant. =>	Valor com BDI =>  184,58
64,00 Preço Total 11.813,12	

MO sem LS =>	10,99	LS =>	0,00 MO com LS
=>	10,99	
Valor do BDI =>	3,94		Valor com BDI =>	20,76	
		Quant. =>	40,00 Preço Total
=>	830,40	

=>

3.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS	UN	1,0000000	16,82	16,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,3630000	20,27	7,35	
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2003000	24,81	4,96	
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1627000	27,77	4,51	

3.4			MURO ALVENARIA E PINTURA DE MUROS					23.230,92	

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC

Município: Endereço: Data:

Rio Branco
Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde 17/02/2025

	ANEXO 3 – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO		
3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	89,34	89,34	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	1,6100000	26,25	42,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,8050000	20,27	16,31	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	825,81	7,51	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L)
*50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,30	0,96	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	44,28	0,22	
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,78	22,08	

MO sem LS =>	40,87	LS =>	0,00 MO com LS	40,87
=>	
Valor do BDI =>	20,93	
Quant. =>	Valor com BDI =>  110,27
97,38 Preço Total 10.738,09	

MO sem LS =>	2,11	LS =>	0,00 MO com LS
=>	2,11	
Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI =>	6,72	
		Quant. =>	400,54 Preço Total
=>	2.691,62	

=>

3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	5,45	5,45	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,0681000	26,25	1,78	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,0255000	20,27	0,51	
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	855,33	3,16	

3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3.4.3
COMPOSIÇÃ	Próprio	PINTURA CAIACAO PAREDES EM 3 DEMAOS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 180142	FUES - FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS	m²	1,0000000	19,83	19,83	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,3610000	20,27	7,31	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS
DIVERSOS	H	0,3610000	27,75	10,01	
Insumo	002450	SBC	OLEO DE LINHACA 900ML	Material	UN	0,0060000	45,90	0,27	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,6290000	3,57	2,24	

MO sem LS =>	11,30	LS =>	0,00 MO com LS
=>	11,30	
Valor do BDI =>	4,64		Valor com BDI =>	24,47	
		Quant. =>	400,54 Preço Total
=>	9.801,21	

IVO WICIUK JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES-GEINS

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC
Município: Rio Branco
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	

ITEM	
DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRAZO PROGRAMADO	TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%	VALOR	

1
2
3	
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAME ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MURO	
53.746,52
22.314,00
451.035,43	
10,20%
4,23%
85,57%	
53.746,52	

100,00%	

5.578,50	25,00%	

5.578,50	

25,00%	

5.578,50	

25,00%	
10,20%
14,43%
100,00%	
53.746,52
76.060,52
527.095,95	
				5.578,50	25,00%								
				90.207,09	20,00%	135.310,63	30,00%	135.310,63	30,00%	90.207,09	20,00%			
	TOTAL NO PERÍODO			149.532,10	28,37%	140.889,13	26,73%	140.889,13	26,73%	95.785,59	18,17%		
	TOTAL ACUMULADO	527.095,95	100,00%	149.532,10	28,37%	290.421,23	55,10%	431.310,36	81,83%	527.095,95	100%		
Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-2025)

IVO WICIUK JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC
Município:	Rio Branco
Endereço:	Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde
Data:	17/02/2025

ANEXO - COMPOSIÇÃO DE BDI (SEM DESONERAÇÃO)	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	SER	VIÇO	FORNECIMENTO	
	%	PARCIAL	%	PARCIAL	
	
1.0	CUSTO INDIRETO	7,30%		5,63%	
1.1	(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%		3,45%		
1.2	(S) Seguro + (G) GARANTIA	0,80%		0,48%		
1.3	(R) RISCO	1,27%		0,85%		
1.4	(DF) DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%		0,85%		

	
2.0	(I) TRIBUTOS	7,65%		5,65%	
2.1	PIS	0,65%		0,65%		
2.2	COFINS	3,00%		3,00%		
2.3	ISS	2,00%		0,00%		
2.4	INSS	2,00%		2,00%		
2.5	CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)	
2.6	IRPJ - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)	
2.7	CSLL - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)	

	
3.0	(L) BONIFICAÇÃO	6,16%		5,11%	
3.1	RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO )	6,16%		5,11%		
	
BDI DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO	23,43%		17,72%	
Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:
Equação do Cálculo do BDI:

(1 + AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 – I)

BDI =	1
Fontes: https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d31323836303633&sort=RELEVAN  http://www2.fab.mil.br/ala3/images/editais/reforma_eletrica_5eta/BDICOM.PDF

Onde:
AC é a taxa de rateio da administração central;
R corresponde aos riscos;
S é uma taxa representativa de Seguros;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins,CPRB e ISS).