PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC
Município:	Rio Branco
Endereço:	Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde
Data:	17/02/2025

ANEXO 6 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)	
ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSAL	
				
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80%	36,80%	
A1	INSS	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
B	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"	50,19%	19,12%	
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FERIADOS
AUXÍLIO ENFERMIDADE 13º SALÁRIO
LICENÇA PATERNIDADE FALTAS JUSTIFICADAS DIAS DE CHUVAS
AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO FÉRIAS GOZADAS
SALÁRIO MATERNIDADE	18,06%
4,77%
0,86%
11,16%
0,06%
0,74%
1,75%
0,10%
12,65%
0,04%	Não incide Não incide
0,64%
8,33%
0,04%
0,56%
Não incide
0,08%
9,44%
0,03%	
C	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"	9,88%	7,38%	
C1 C2 C3 C4 C5	AVISO PRÉVIO INDENIZADO AVISO PRÉVIO TRABALHADO FÉRIAS INDENIZADAS
DEPÓSITO POR RECISÃO SEM JUSTA CAUSA INDENIZAÇÃO ADICIONAL	5,04%
0,12%
1,71%
2,59%
0,42%	3,76%
0,09%
1,28%
1,93%
0,32%	
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	18,92%	7,37%	
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"			18,47%	7,04%	
D2	REINCIDENCIA DO GRUPO  A SOBRE O AVISO PRÉVIO REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	TRABALHADO	E	0,45%	0,33%	
*E	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
E1				
T o t a i s > > >			115,79%	70,67%	

Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-2025)

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

IVO WICIUK JÚNIOR

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC	FAIXAS:	"A"
Município:  Rio Branco	"B"
Endereço:  Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	"C"
Data:	17/02/2025

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)	
1	CP-EST003	Próprio	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	68,22	2.085,78	142.291,91			
2	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	369,35	159,67	58.974,11		0,0000%	
3	CP-
ADM001	Próprio	EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO JÚNIOR
(RESIDENTE))	%	100,0	251,03	25.103,00		0,0000%	
4	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	857,0	19,92	17.071,44		0,0000%	
5	CP-
MUR002	Próprio	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 - REFERÊNCIA SINAPI 06/2021
COMPOSIÇÃO 73883/002	m³	36,88	422,48	15.581,06		0,0000%	
6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	156,31	98,74	15.434,05		0,0000%	
7	100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	897,0	15,21	13.643,37		0,0000%	
			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE							
8	103328	SINAPI	9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	m²	97,38	114,83	11.182,15		0,0000%	
			EM BETONEIRA. AF_12/2021							

9	CP- CAN074	
Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 -
COMPOSIÇÃO 93212	
m²	
9,0	
1.221,61	
10.994,49		
0,0000%	
10	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	612,0	17,93	10.973,16		0,0000%	
11	CP-PIN033	Próprio	PINTURA CAIACAO PAREDES EM 3 DEMAOS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 180142	m²	400,54	25,76	10.317,91		0,0000%	
12	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	67,2	148,83	10.001,38		0,0000%	

13	CP- CAN071	
Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93584	
m²	
9,0	
1.044,96	
9.404,64		
0,0000%	

14	CP- CAN073	
Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERÊNCIA SINAPI
12/2023 - COMPOSIÇÃO 93210	
m²	
12,0	
765,88	
9.190,56		
0,0000%	
15	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	49,6	162,94	8.081,82		0,0000%	
			ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE							
16	CP-EST063	Próprio	DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO	M	64,0	125,66	8.042,24		0,0000%	
			100896							
17	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	362,0	19,23	6.961,26		0,0000%	
18	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK
M	2.407,07	2,88	6.932,36		0,0000%	

19	CP- CAN078	
Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93583	
m²	
10,5	
638,57	
6.704,99		
0,0000%	
20	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	282,0	21,00	5.922,00		0,0000%	
21	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	253,0	22,64	5.727,92		0,0000%	
			ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,							
22	92915	SINAPI	PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	218,0	23,95	5.221,10		0,0000%	
			AF_06/2022							
23	CP-
MUR006	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 - REFERÊNCIA SINAPI
10/2020 COMPOSIÇÃO 73881/003	m²	202,14	23,12	4.673,48		0,0000%	
24	CP-
CAN077	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93582	m²	12,0	374,80	4.497,60		0,0000%	
25	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	134,16	31,94	4.285,07		0,0000%	
26	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	106,0	27,78	2.944,68		0,0000%	

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC	FAIXAS:	"A"
Município:  Rio Branco	"B"
Endereço:  Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	"C"
Data:	17/02/2025

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ITENS	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	Peso (%)	Peso Acum. (%)	
			ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE							
27	CP-EST030	Próprio	DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EXCLUSIVE ARMADURA). REFERÊNCIA SINAPI	M	16,0	176,85	2.829,60		0,0000%	
			COMPOSIÇÃO 100897							
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,							
28	87878	SINAPI	COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	400,54	7,01	2.807,79		0,0000%	
			AF_10/2022							
			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM							
29	100979	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	m³	311,21	8,78	2.732,42		0,0000%	
			DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							
30	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	107,0	20,81	2.226,67		0,0000%	
31	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	99,0	21,35	2.113,65		0,0000%	
32	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	117,25	15,06	1.765,79		0,0000%	
33	CP-
MUR001	Próprio	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO - REFERÊNCIA SINAPI 11/2020 COMPOSIÇÃO 83679	M	63,28	27,66	1.750,32		0,0000%	
			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA							
34	102281	SINAPI	MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2
M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL	m³	187,09	6,95	1.300,28		0,0000%	
			DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							
35	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,0	379,83	1.139,49		0,0000%	
36	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020	m²	134,16	7,90	1.059,86		0,0000%	
37	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,0	16,37	998,57		0,0000%	
38	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE
ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40,0	22,09	883,60		0,0000%	
39	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,0	23,53	611,78		0,0000%	
			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA							
40	90095	SINAPI	MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	m³	73,92	6,68	493,79		0,0000%	
			INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							
			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E							
41	102279	SINAPI	JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	m³	50,2	8,94	448,79		0,0000%	
			INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							
42	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,0	23,82	285,84		0,0000%	
43	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,0	25,62	204,96		0,0000%	

44	CP- CAN080	
Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89957	
UN	
1,0	
176,47	
176,47		
0,0000%	

Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-2025)

IVO WICIUK JÚNIOR

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC