1	SERVIÇO PRELIMINAR

1.1
DADOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Unidade:	m²
Dimensão	1,00x2,00m
Total do item	2,00 m²

2	INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA

2.1
DADOS

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Unidade:	Unidade Canteiro de obra
Total do item	1,00 unidade

2.2
DADOS

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Unidade:	Unidade Canteiro de obra
Total do item	1,00 unidade

2.3
DADOS

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Unidade:	m²
Dimensão:	2,00x3,00m
Total do item	6,00 m²

2.4
DADOS

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

Unidade:	m²
Dimensão:	1,20x2,00m
Total do item	2,40 m²

2.5
DADOS

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unidade:	m²
Dimensão:	2,00x3,00m
Total do item	6,00 m²

3	ALAMBRADOS, PORTÕES E PRE-INSTALAÇÕES DE MOTORES
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",

3.1	

DADOS

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

Unidade:	m²
Perímetro:	157,71 m
Altura:	3,30 m
Total do item	520,44 m²

3.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
DADOS
Unidade:	m²
Quantidade Largura	altura		total Portões veículos	4,00	3,20		3,35	42,88 m²
Portões pessoas	2,00	1,00	3,30	6,60 m²
Total do item	49,48 m²

3.3	
DADOS

MOLDURA DOS PORTÕES EM ESTRUTURA DE METALON COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade:	m²
total
Portões veículos	18,08 m²
Portões pessoas	11,60 m²
Total do item	29,68 m²

3.4	
DADOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unidade:	m
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões

Total do item	220,00 m

3.5	
DADOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Unidade:	m
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões
Total do item	100,00 m

3.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DADOS
Unidade:	Unidade
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões
Total do item	1,00 unidade

3.7	
DADOS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade:	m
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões
Total do item	100,00 m

3.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DADOS
Unidade:	Unidade
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões
Total do item	1,00 unidade

3.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DADOS
Unidade:	Unidade
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões
Total do item	4,00 unidades

3.10	
DADOS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade:	M
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões
Total do item	150,00 m

3.11	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
DADOS
Unidade:	M
Instalação dos pontos elétricos motores e travas dos protões
Total do item	150,00 m