Objeto:	IMPLANTAÇÃO DO DE ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO ESTACIONAMENTO SUBSOLO	Data-base		03/2025	
Município:	Rio Branco	BDI de Serviços:	-	23,43%	
Endereço:	Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	BDI Diferenciado:	-	17,72%	
Data:	12/09/2025	Enc. Sociais sem desoneração:		115,79%	

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 - COMPRASGOV	

ITEM	
CÓDIGO	
FONTE	
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	
UND	
QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	
CUSTO TOTAL	DS LIBERATO	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS	VARIAÇÃO	
										S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
1			SERVIÇO PRELIMINAR						1.131,06			119.529,95			
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	458,18	565,53	1.131,06		329,47	406,67	813,34	-28,09%	-317,72	
1.2			INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS						19.107,55						

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5	
101501

100622

93584

93213

93210	
SINAPI

SINAPI

SINAPI SINAPI
SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	
UN

UN

m² m²
m²	
1,00

1,00

6,00

2,40

6,00	
1.857,78

1.820,65

860,15

1.192,30

629,95	
2.293,06

2.247,23

1.061,68

1.471,66

777,55	
2.293,05

2.247,22

6.370,08

3.531,96

4.665,24		
1.414,11

1.643,59

663,52

932,83

485,93	
1.745,44	1.745,44

2.028,69	2.028,69

818,99	4.913,94

1.151,40	2.763,36

599,79	3.598,74	
-23,88%

-9,72%

-22,85%

-21,76%

-22,86%	
-547,61

-218,53

-1.456,14

-768,60

-1.066,50	
3			ALAMBRADOS, PORTÕES E PRE-INSTALAÇÕES DE MOTORES						205.604,82						

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11	
102364

100701

CP-ESQ05 91926
91928

101873

91871

93661

93654

91871

98297	
SINAPI

SINAPI

Próprio SINAPI SINAPI SINAPI
SINAPI

SINAPI SINAPI
SINAPI

SINAPI	
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

MOLDURA DOS PORTÕES EM ESTRUTURA DE METALON COM REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	
m²

m² m² M M UN
M

UN UN
M

M	
520,44

49,48

29,36

220,00

100,00

1,00

100,00

1,00

4,00

150,00

150,00	
211,93

699,29

488,63

4,87

7,61

174,51

15,67

64,15

13,44

15,67

8,62	
261,59

863,13

603,12

6,01

9,39

215,40

19,34

79,18

16,59

19,34

10,64	
136.136,70

42.707,67

17.707,31

1.322,20

939,00

215,39

1.934,00

79,18

66,36

2.901,00

1.596,00		
161,37

492,02

340,02

3,78

5,82

291,83

13,10

43,54

9,58

13,10

6,62
23,43%	
199,19	103.666,44

607,31	30.049,69

419,69	12.322,09

4,67	1.027,40

7,19	719,00

360,21	360,21

16,18	1.618,00

53,75	53,75

11,83	47,32

16,18	2.427,00

8,18	1.227,00	
-23,85%	
-32.470,25

-12.657,98

-5.385,22

-294,80

-220,00

144,82

-316,00

-25,43

-19,04

-474,00

-369,00	
												-29,63%

-30,41%		
												-22,29%

-23,42%		
												67,22%		
												
-16,33%		
												-32,11%

-28,69%		
												
-16,33%

-23,12%		
TOTAL SEM BDI:	182.976,13
TOTAL COM BDI:	225.843,43		169.381,41	-25,00%	-56.462,02	
	17,72%				
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:		
QUINHENTOS E VINTE SETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS		

x

x

x

Rio Branco - Acre, 15 de setembro de 2025

Objeto:	IMPLANTAÇÃO DO DE ALAMBRADO DE CERCAMENTO DO ESTACIONAMENTO SUBSOLO	Data-base		03/2025	
Município:	Rio Branco	BDI de Serviços:	-	23,43%	
Endereço:	Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	BDI Diferenciado:	-	17,72%	
Data:	12/09/2025	Enc. Sociais sem desoneração:		115,79%	

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2025 - COMPRASGOV	

ITEM	
CÓDIGO	
FONTE	
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	
UND	
QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	
CUSTO TOTAL	DS LIBERATO	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			VALORES PROPOSTOS	VARIAÇÃO	
										S/ BDI	C/ BDI	TOTAL	%	DIFERENÇA	
Revisão do Orçamento -

CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE	
Classificação	LICITANTE	VALOR (R$)	PARÂMETROS	
1	DS LIBERATO	169.381,41	75% orçado pela Administração	169.382,57	
					
	Valor do Desconto:	-25,00%	85% orçado pela Administração	191.966,91	
	Valor da Garantia Adicional				
	Valor 85% orçado:	191.966,91		
	Valor Licitante:	169.381,41	Inexequível	
	Valor da Garantia:	22.585,50	Precisa de Garantia Adicional	

VALOR DO ORÇAMENTO	225.843,43
PREVISTO >>>	A proposta terá que apresentar declaração para atender às condições de exequibilidade previstas no edital